| # Righe ispezioni specifiche per ordine (qmptc0151m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare o gestire righe di dati dell'ispezione specifica per l'ordine. Per ogni caratteristica o combinazione di elemento caratteristico/caratteristica è disponibile una riga di ispezione. È possibile modificare i dati correlati a tale caratteristica per questo specifico ordine. Argomenti correlati Ispezioni specifiche per l'ordine Sequenza Il numero di sequenza dell'ordine. Per ogni sequenza vengono definiti uno o più campioni per testare le caratteristiche. Riga Il numero che identifica la riga ordine di ispezione. Elemento caratteristico Parte di un articolo. Le specifiche di un bullone possono ad esempio essere testa e filettatura. Una specifica può presentare una o più caratteristiche, quali diametro e lunghezza nel caso di una testa e diametro e colore nel caso di una filettatura. Caratteristica Riferimento a una determinata qualità o nota distintiva di un articolo oppure di una parte o un componente di un articolo, ad esempio diametro, lunghezza o peso. Tipo di caratteristica Il tipo di valore misurato. Unità di misura caratteristica Unità, ad esempio metri o chilogrammi, in cui viene espressa la caratteristica di un articolo. Nota Se il campo Tipo di caratteristica è stato impostato su Frazione o Intero, è necessario specificare un valore nel campo Unità di misura caratteristica. Se è stato selezionato Opzione, nel campo Unità di misura caratteristica non sarà presente alcun valore. Caratteristica per algoritmo Se la casella di controllo è selezionata, la caratteristica specificata viene utilizzata come variabile o costante nell'algoritmo di un'altra caratteristica. Set opzioni Gruppo dei possibili valori di una caratteristica. Per ogni valore (opzione), è possibile indicare se è accettabile o meno. Le opzioni Blu e Rosso costituiscono un set di opzioni. Esempio
Caratteristica | Valore pH
Test | Test Litmus
Opzioni | Blu = accettabile
Rosso = non accettabile
Nota È possibile inserire un set di opzioni se il campo Tipo di caratteristica è impostato su Opzione. Metodo Il tipo di valore della caratteristica o la modalità con cui quest'ultimo viene calcolato. Algoritmo Espressione utilizzata per calcolare una caratteristica tramite altre variabili o caratteristiche fisse. Nota È possibile immettere dati nel campo Algoritmo soltanto se il campo Metodo è stato impostato su Algoritmo. Inserire il nome dell'algoritmo utilizzato per il calcolo della caratteristica. Test Esame o verifica effettuata su una caratteristica. È possibile collegare uno o più test a una caratteristica. Area di test Ubicazione fisica in cui hanno luogo i test. Test distruttivo Se la casella di controllo è selezionata, il test è di tipo distruttivo e non è più possibile utilizzare l'articolo dopo il test. Se la casella di controllo non è selezionata, il test è di tipo non distruttivo ed è ancora possibile utilizzare l'articolo dopo il test. Tipo di risultato Il tipo di risultato riportato all'utente. Unità di misura test Unità utilizzata per l'esecuzione del test, ad esempio metro, litro o chilogrammo. Nota L'unità di misura della caratteristica è il valore predefinito. È necessario che l'unità di misura del test e l'unità di misura della caratteristica presentino la stessa quantità fisica. Sequenza test La sequenza di test indica l'ordine in base al quale le caratteristiche di un gruppo di test vengono testate. Se il valore del campo Sequenza test è zero, la sequenza dell'elemento caratteristico/caratteristica non è rilevante ai fini del test. Un elemento caratteristico o una caratteristica con un valore di sequenza di test pari a zero verrà testato dopo tutti gli altri. Esempio
| Test distruttivo | Sequenza test
Test 1 | No | 1
Test 2 | Sì | 2
Spiegazione: il test di tipo distruttivo verrà eseguito per ultimo. Nota È possibile utilizzare lo stesso numero di sequenza per più caratteristiche. In questo caso, i test verranno ordinati in base all'elemento caratteristico/caratteristica, purché il numero di sequenza test non sia zero. Standard test Lo standard normalmente utilizzato per il test, Ne è esempio uno standard DIN. Competenza Esperienza o competenza richiesta a un tecnico per eseguire determinate attività, ad esempio la conoscenza dell'elettronica, di attrezzature particolari e così via. Impiegato La persona che esegue il test sulla caratteristica. Strumento Strumento utilizzato durante i test della qualità per misurare particolari caratteristiche di un articolo. Esempio
Strumento | Acidimetro
Caratteristica | Valore pH
Valore fisso caratteristica Un valore di caratteristica che viene determinato una sola volta e quindi confrontato con i risultati del test immessi nella sessione Campione - Dati test (qmptc1115m000) o Campione - Dati test per Numero di serie (qmptc1116m000). Nota È possibile utilizzare questo campo soltanto se il campo Metodo è impostato su Fisso. Standard caratteristiche Lo standard normalmente utilizzato per le caratteristiche. Questo campo ha valore informativo. Ne è esempio uno standard DIN. Valore normale Il valore normale indica la qualità desiderata per la caratteristica, espressa nell'unità di misura della caratteristica. Nota Non è possibile utilizzare questo campo se si inserisce Fisso nel campo Metodo o se si inserisce Opzione nel campo Tipo di caratteristica. Limite superiore Il valore massimo della caratteristica, espresso nell'unità di misura della caratteristica, per il quale la qualità è accettabile. Nota È necessario che il valore del campo Limite superiore sia maggiore o uguale al valore del campo Valore normale. Limite inferiore Il valore minimo della caratteristica, espresso nell'unità di misura della caratteristica, per il quale la qualità è accettabile. Nota È necessario che il valore del campo Limite inferiore sia minore o uguale al valore del campo Valore normale. Origine Package o modulo integrato a cui si riferisce un ordine (di ispezione). Riga Il numero della riga di ordine a cui fa riferimento l'ordine di ispezione, ovvero la posizione della riga dell'ordine di vendita, la posizione della riga dell'ordine di acquisto o la posizione dei materiali stimati. Operazione Serie di fasi di un ciclo di produzione eseguite in successione per la produzione di un articolo. Durante un'operazione del ciclo di produzione vengono raccolti i seguenti dati: Attività, ad esempio troncatura. Macchina utilizzata per l'esecuzione dell'attività (facoltativo), ad esempio troncatrice. Luogo in cui l'attività viene eseguita (centro di lavoro), ad esempio falegnameria. Numero di impiegati necessari per l'esecuzione dell'attività. Questi dati vengono utilizzati per determinare i lead time degli ordini, per pianificare gli ordini di produzione e per calcolare i prezzi di costo. Durante o dopo questa operazione, è necessario eseguire un'ispezione di qualità. Convalida algoritmo Verifica la validità dei dati dell'algoritmo specifici dell'ordine. |