| # 作業 (ステップ) 別プロセス変数 (tisfc0132m000) セッションの目的: 特定の作業、または作業と作業ステップの特定の組み合せに関して、製造オーダにリンクされたプロセス変数を表示および修正します。 作業ステップフィールドの値が 0 (ゼロ) の場合、表示されるプロセス変数は作業に直接リンクされています。 注意 作業や作業ステップにかかわらず、製造オーダにリンクされているすべてのプロセス変数を表示または修正する必要がある場合は、製造オーダ別プロセス変数 (tisfc0131m000) セッションを使用します。 関連トピック マイクロ工順 製造オーダ 指定された納期で指定された数量の品目を製造するオーダ 製造オーダ 製造オーダの進捗状況を示す、製造オーダに割り当てられている状況。計画済、文書出力済、発行済などがあります。 作業 品目を製造するために連続的に実行される工順の一連のステップの 1 つ 次のデータは、工順作業時に収集されます。 タスク。切断など タスクを実行するために使用される機械 (オプション)。切断機など タスクが実行される箇所 (ワークセンタ)。木工作業など タスクの実行に必要な従業員数 このデータはオーダリードタイムの計算や製造オーダの計画、原価計算に使用されます。 作業ステップ 工順作業に接続されている従属的な作業 作業ステップには、指示書、処理情報、工具情報などの情報を取り込むことができます。 このフィールドの値が 0 (ゼロ) の場合、表示されるプロセス変数は作業に直接リンクされています。 プロセス変数 作業または作業ステップの実行に必要な機械、工具、プロセスの品質に関連する設定または入力値。切取の奥行き、切取の速度、温度などがあります。 上限管理 プロセス変数の許容値の上限 下限管理 プロセス変数の許容値の下限 ターゲット値 プロセス変数の客観値 ターゲット値 からの偏差 プロセス変数の上限管理および下限管理を決定する方法 注意 ターゲット値、偏差、および偏差の決定方法は、作業 (ステップ) - プロセス変数 (tirou1111m000) 詳細セッションで定義されます。 ターゲット値 プロセス変数を測定する単位 作業 作業に割り当てられた状況。計画、開始準備完了、完了などがあります。この状況は、作業の進み具合を示します。 |