| # メンテナンス概念 - 予測活動 (tsspc1125m000) セッションの目的: 品目の予防メンテナンスで予測される活動のリストを表示します。 品目の予測活動は、メンテナンス計画の生成 (tsspc2200m000) セッションで (品目のメンテナンス概念にリストされた参照活動に基づいて) 生成されるか、またはマニュアルで入力します。 品目 参照活動を予測する品目のコード 使用クラス 品目の使用クラスのコード 使用クラス 使用クラスの名前または記述 参照活動 品目に実行する参照活動のコード 参照活動 品目に関して予測される参照活動の名前または記述 連番 この番号を使用して、参照コードが同一で実行時間の異なる活動を区別します。 注意 表示された参照活動は、同じ参照コードのグループごとにソートされます。グループがリストに表示される順序は、アルファベット順です。グループ内での順序は連番によって決定されます。 ERP LN で予測活動を生成するときには、実行時間の遅い活動ほど連番が大きくなるので、活動はそのグループ内で時間的な順序で表示されます。活動をマニュアルで追加する場合は、追加された活動がそのグループに応じた適切な時間的順序で表示されるように連番を付けることをお勧めします。 子品目 予測活動を品目の子 (構成要素) 品目に適用すると、子品目のコードがここに表示されます。 記述 品目の名前または記述 メンテナンス周期 品目のメンテナンス周期の継続期間。この値は品目 - サービス (tsmdm2100m000) セッションで定義します。 注意 メンテナンス周期の継続期間外の活動は予測できません。つまり、単位フィールドの値はここに表示される値以下でなければなりません。 メンテナンス周期 メンテナンス周期の時間単位 年数 月/週および日数のフィールドの値とともに、品目のメンテナンス周期中で予測活動を実行する必要のある時点を定義します。 注意 これらのフィールドで定義された時点は、メンテナンス周期の範囲以内でなければなりません。 年数 年の単位 月/週 [年数] および日数のフィールドの値とともに、品目のメンテナンス周期中で予測活動を実行する必要のある時点を定義します。 注意 これらのフィールドで定義された時点は、メンテナンス周期の範囲以内でなければなりません。 メンテナンス周期の継続期間が 1 カ月以上の場合、このフィールド値は月数となります。メンテナンス周期の継続期間が 1 カ月未満の場合は、このフィールド値は週数となります。 月/週 月または週の単位 日数 [年数] および月/週のフィールドの値とともに、品目のメンテナンス周期中で予測活動を実行する必要のある時点を定義します。 注意 これらのフィールドで定義された時点は、メンテナンス周期の範囲以内でなければなりません。 日数 日の単位 許容期間 活動の開始日は、この期間内でなければ変更することができます。 この期間内のすべての活動を定義する期間は、クラスタ化されます。許容期間は次のように説明できます。 活動 A | | 活動 B | 活動 C <*********> 許容期間 活動 A つまり、活動 A および活動 B はクラスタ化できますが、活動 C をクラスタ化することはできません。 許容期間 許容期間の値を表すために使用される単位 予測独立値 活動の実行が予定されているときの独立変数の値。これは、従属変数がその標準値に到達するときの予測値です。 予測独立値 独立変数の測定に使用する単位 予測従属値 品目に活動を実行する必要がある場合の、従属変数の標準値 予測従属値 従属変数の測定に使用する単位 マスタ工順 活動の生成に使用するマスタ工順 工順オプション サービスオーダ活動の生成に使用されていた工順オプション 関連トピック マスタ工順と工順オプション 番号1 工順オプションの記述 関連トピック マスタ工順と工順オプション 先行ファイルを開始 関連付けられているマスタ文書を開きます。 |