| # 設計部品表別参照指示 (tiedm2110m000) セッションの目的: 参照指示を設計部品表ラインにリンクします。 設計部品表 (tiedm1110m000) セッションで設計部品表ラインを選択してこのセッションを開始し、ツールバーまたは特定メニューの設計部品表別参照指示をクリックする必要があります。 このセッションにある新規作成をクリックして、参照指示を選択する必要があります。参照指示フィールドで設計品目別参照指示 (tiedm0120m000) セッションにズームして参照指示を選択できます。設計品目別参照指示をまだ定義していない場合は、設計品目別参照指示 (tiedm0120m000) セッションから参照指示 (tcmcs0190m000) セッションにズームして、参照指示を選択することができます。 参照指示は、設計部品表ラインの 1 つまたは複数の品目に適用できます。このセッションの数量フィールドを使用して、参照指示を適用する設計部品表ラインの品目の数を示す必要があります。 関連トピック 参照指示の概要 設計部品表の参照指示リンク手順 参照指示と部品表一括変更 設計品目 開発処理の品目 設計品目の複数の改訂を定義できます。一般に、最新の改訂はまだ設計かテストのフェーズで、他の改訂が製造に取り込まれており、古い改訂は廃止されています。 通常品目が改訂管理可能になるのは、設計データ管理モジュールからコピーされた場合だけです。 設計品目の改訂 設計品目 (E 品目) または改訂管理される品目 (つまり、設計品目へリンクする品目) のバージョンまたは改訂バージョン。1 つの設計品目に対して複数の改訂を作ることが可能です。 例 設計品目: マウンテンバイク E-MB01
改訂 | 記述 | 状況
--- | --- | ---
A1 | バイクのドラフト設計図 | 未発行
A2 | バイクの設計図 | 未発行
A3 | バイク MB01 の親設計品目 | 発行済
A4 | 廃止されたバイク | 取消済
位置 設計部品表ラインの番号 正味数量 完成品の製造に必要な、設計部品表ラインの品目の数 参照指示 たとえばプリント基板に電子的な構成要素を実装する場所など、品目に構成要素を挿入するための位置を示します。参照指示は通常エレクトロニクスで使用され、コンピュータ支援設計 (CAD) ステーションから生成できます。 関連トピック 参照指示の概要 参照指示 参照指示についての記述。これは、構成要素品目をマウントする必要のある保管場所を表すコードなどです。 数量 参照指示を適用する、設計部品表ラインの品目の数。参照指示は、設計部品表ラインの 1 つまたは複数の品目に適用できます。 関連トピック 参照指示の概要 設計部品表の参照指示リンク手順 |