| # スラックタイムと計画: ｢後方｣ 計画方法により日単位で計算 概要 スラックが日数で定義されている場合、前方計画よりも後方計画の方が難しくなります。最終作業から作業のスケジュールを立て、リードタイムを基準に逆算します。スラックが日数で定義されている場合、先にこれらの日数を終了日から減算します。その後、この計算日が最初に利用可能になる時点が、製造オーダの開始時とみなされます。全作業を遂行するための十分な時間を確保し、かつスラックタイムが十分に残されるようにするには、先にスラックタイムを終了日から減算してから、後で再び計算開始時間に加算します。 例 スラックタイムを日数で表します (｢後方｣ 計画方法)。 ワークセンタにあるカレンダーは、5 稼動日制 (月曜日～金曜日の 8 AM ～ 5 PM) です。 製造オーダについては作業が 1 つのみ計画されています。作業時間: 2 時間 希望納期は水曜日の 5 PM です。 スラックタイム: 1 日 計算: 5 PM から 2 時間 (作業の実行所要時間) を減算すると、水曜日の 3 PM が算出されます。 スラックタイムを減算して、作業の初回開始可能時間を求めます。その時間は水曜日の 8 AM です。 再び作業を前方計画すると、作業開始日として水曜日の 8 AM が算出されます。最早終了日は、水曜日の 10 AM です。最遅終了日は、水曜日の 5 AM (スラックタイムは 10 AM から 5 PM までの間) です。
    水曜日:
    | 製造時間                                      スラックタイム       |
    |-----------------|--------------------------------------------------|
    | 8 AM                 10 AM                                      5PM|