| # 品目保管検査 (qmptc2120m000) セッションの目的: 保管検査の生成 (qmptc2220m000) セッションで生成された保管検査オーダをメンテナンスします。新しい検査をマニュアルで追加することもできます。 関連トピック 保管検査 品目 ERP LN では、購買、保管、製造、販売などができる原材料、部分組立品、完成品、および工具を指します。 品目は、1 つ (キット) として処理される一連の品目を表すことも、複数の製品バリアントに存在することもできます。 非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。 原価品目 (電気代など) サービス品目 外注サービス リスト品目 (メニュー/オプション) 順序 検査オーダの連番で、この連番を基準に複数のサンプルについて特徴がテストされます。 デフォルトの番号は最大の番号であり、1 ずつ増分されます。 オーダ数量 製造オーダで製造される数量 検査しなければならない数量。保管検査に対して取得されたすべてのオーダ数量の合計です。 数量単位 品目または商品を管理する物理量。たとえば、木材の数量は、メートル単位で長さまたは体積の単位でボリュームとして表すことができます。 状況 検査状況は、検査オーダの現在の状況を示します。状況は、いくつかのセッション中に変更されます。 推奨承認数量 品質パッケージで推奨される承認数量 (棚卸単位で表されます)。テストに合格するすべてのサンプル数量の合計です。 注意 検査オーダの処理 (qmptc1204m000) セッションを使用すると数量は自動的に更新されます。 推奨不合格数量 品質パッケージで推奨される不合格数量 (オーダ単位で表されます)。要求品質レベルに達していないすべてのサンプル数量の合計です。 注意 検査オーダの処理 (qmptc1204m000) セッションを使用すると数量は自動的に更新されます。 実際承認数量 オーダ単位で表される、実際の承認数量。検査オーダがクローズされるまでは、実際の数量を調整することが可能です。 実際不合格数量 棚卸単位で表される実際の不合格数量。数量は保管在庫ラインのすべての数量の合計です。 保管検査だけは常に推奨されています。保管検査オーダのすべての在庫は検査をクローズした後にブロック解除されます。 推奨破壊数量 破壊試験中に破壊される合計数量 (オーダ単位で表されます)。破壊数量は、破壊試験でテストされる検査オーダのサンプルサイズと同じです。 破壊数量は、承認数量または不合格数量に影響しません。ERP LN は、テストにもとづいて破壊される数量のみを計算します。 注意 この数量は、検査オーダの処理 (qmptc1204m000) セッションで自動的に更新されます。 不合格理由 数量が不合格になった理由 |