| # 工順パラメータ (tirou0100m000) セッションの目的: パラメータ設定の履歴を概要セッションで表示します 現在のパラメータ設定を詳細セッションで修正します 工順パラメータ (tirou0100m000) 概要セッションでは、次のの要素が示されます。 パラメータセットとその発効日に関する履歴一覧 現在のパラメータセット (一覧の先頭に発効日なしで表示) 履歴の設定を表示するには、いずれかの履歴パラメータセットをダブルクリックします。 現行のパラメータ設定の表示または変更を行うには、一覧表示の一番上にある、発効日のないセットをダブルクリックします。工順パラメータ (tirou0100m000) 詳細セッションが開始されます。 詳細セッションで必要な変更を行ってから新しいパラメータセットを保存すると、次のアクションが実行されます。 新しいセットを履歴一覧に追加する 現行セット (一覧の最上部に表示) を更新する 発効日 パラメータが変更された日時。パラメータは、より新しいパラメータ設定の発効日まで有効です。現行のセットには発効日がありません。 記述 パラメータセットの記述。デフォルトは直前のパラメータセットの記述です。混同を避けるために、必ずこの記述を削除してから新規にテキストを追加する必要があります。 工順詳細 デフォルト工順 以下の場合に、このフィールド内のデフォルト工順が ERP LN により選択されます。 工順がオーダ数量に無関係 工順が所要数量に定義されていない 関連トピック オーダ数量依存の工順 生産速度時間単位 生産速度を表す時間単位 関連トピック ボトルネックワークセンタおよびレートの計算 生産速度を使用 ERP LN品目のサイクル時間または生産速度を使用して、作業時間が計算されます。このパラメータの値に応じて、サイクル時間[分]フィールドまたは生産速度フィールド (例: 、工順作業 (tirou1102m000) セッション) の値が選択されます。 このチェックボックスがオンの場合、 工順作業 (tirou1102m000) セッションの生産速度フィールドの値を使用して作業時間が計算されます。 このチェックボックスがオフの場合、 工順作業 (tirou1102m000) セッションのサイクル時間[分]フィールドの値を使用して作業時間が計算されます。工順作業 (tirou1102m000) セッションの生産速度は無効になります。 作業での仕損数量と産出率 このチェックボックスがオンの場合、作業レベルで仕損数量および産出率を定義できます。 このチェックボックスがオフの場合、作業レベルで定義される仕損および産出率はありません。つまり、各作業に関して仕損 = 0、産出率 = 100 となります。 関連トピック 仕損および産出率 仕損および産出率の定義方法 工順で並行作業を許可 このチェックボックスがオンの場合、ネットワーク工順を定義できます。ネットワーク工順には並行作業が含まれています。 このチェックボックスがオフの場合、 工順作業 (tirou1102m000) セッションおよび一般工順 (tipcf3120m000) セッションの次作業フィールドが非表示になります。 関連トピック ネットワーク工順 転送バッチ方法 効率上の理由から、直前の作業が完了していなくとも工順作業に取り掛かる場合があります。いつ作業に取り掛かることができるかは、直前の作業ですでに完了している品目の合計によって決まります。この値は、品目数量 (転送バッチ数量) で表すか、または品目の割合 (転送バッチ割合) として表すことができます。 選択した転送バッチ方法 (数量または割合) に応じて、転送バッチ数量と転送バッチ割合のどちらを扱うのかが決まります。以下のセッションで、転送バッチ数量/割合を定義または表示できます。 工順作業 (tirou1102m000) タスク関係 (tirou0104m000) 一般品目 - 構造 (tipcf3100m100) (一般工順の詳細セッション) 完了作業のレポート (tisfc0130m000) 詳細 製造計画 (tisfc0110m000) 詳細 指定可能な値 転送バッチ方法 連続生産 段取時間のレート計算に対する割合 このフィールドは連続生産品目のレート計算で使用されます。このフィールドには、作業の段取時間の割合が表示されます。この分を、製造に使用可能な時間数を計算するときに基本日次能力から減算する必要があります。 関連トピック ボトルネックワークセンタおよびレートの計算 カレンダー詳細 使用カレンダータイプ 製造で使用されるカレンダータイプ 関連トピック 製造におけるカレンダーの働き デフォルト利用性タイプ カレンダーの利用性タイプ。カレンダーは多くの利用性タイプにリンクできます。カレンダーコードと利用性タイプの特定の組合せにより、カレンダーラインが決まります。このフィールドの利用性タイプを使用して、使用カレンダータイプフィールドで定義されているカレンダータイプのカレンダーコードが選択されます。 関連トピック 製造におけるカレンダーの働き カンバン詳細 ラベルレイアウト カンバンラベルを使用して工程での供給をトリガする場合、このフィールドで入力したラベルレイアウトにより、ラベルのフォーマットが決まります。 カンバンラベルの使用方法はカンバンラベルの出力 (tirou2402m000) セッションで定義できます。 関連トピック 製造におけるラベル 作業ステップテキスト このチェックボックスがオンの場合、テキストが使用できます。 |