| # 組立ライン - 割当 (tiasc5510m000) このセッションは、割当を表示します。これは、別名ラインバランスとも呼ばれ、ライン組立管理 (LAC) で定義されます。割当はプロセスの特徴を定義するために使用されます。 割当には 2 つのレベルがあり、2 つのタイプに分割されます。タイプは目的が異なるのに対し、レベルはタイプで定義される特徴が異なります。 タイプ 次のタイプの割当が存在します。 非平均割当 - この割当の目的は、プロセスの特徴を定義することです。非平均割当は次の目的に使用されます オーダの内容を定義するために使用されます。生成済 (非凍結) オーダでは、オーダの内容は最初に有効な非平均割当にもとづきます。凍結オーダでは、オーダの内容はオーダの凍結時に有効な非平均割当にもとづきます また、シーケンス時にリードタイムをオフセットするためにも使用されます。オーダのシーケンス時に、すべてのオーダについてリードタイムが計算されます。このリードタイムはサイクル時間にもとづき、該当するサイクル時間が非平均割当から取得されます。 平均割当 - この割当の目的は、平均サイクル時間を定義することです。LAC は計画時に平均割当を使用します。LAC の計画は、サイクル時間、カレンダー、利用性タイプにもとづきます 注意 平均サイクル時間は数学的な平均ではなく、丸一日にわたって非平均サイクル時間に対して適切な平均とみなされる値です それぞれの日付は、平均割当と非平均割当両方によって完全にカバーされている必要があります。このため、たとえ作業が行われない時間帯があっても、それぞれの時間帯について非平均割当が有効になるようにしてください。平均割当は丸一日にわたって自動的に適用されます。ERP LN はカレンダーから稼働日の作業時間を取り込みます レベル 割当には、2 つのレベルがあります。この 2 つのレベルにもとづき、以下のような割当が存在します。 ラインステーションレベル割当 - この割当は、ラインステーションごとにプロセス特徴を定義します 次のようなプロセス特徴が定義されます。 作業必要人員数と作業必要機械数 サイクル時間の数 作業チーム 作業 ラインレベル割当 - この割当は組立ライン全体を対象にしたもので、全ラインに適用される特徴を定義します。各ラインレベル割当は、1 つのラインステーションレベル割当セットとリンクします。このため、別のラインレベル割当を選択した場合、自動的に別のラインステーションレベル割当セットを選択したことになります ラインレベル割当には、次の特徴があります。 サイクル時間データ。サイクル時間は、ラインで行われる作業にもとづきます。サイクル時間は、割当に提供されている時間範囲に応じて異なる可能性があります オフセット時間データ 発効日と失効日 開始時間と終了時間 注意 作業は組立管理モジュールでは認識できません 平均割当または非平均割当が可能となるのはラインレベル割当だけです。このような特徴はサイクル時間と関係するもので、サイクル時間が定義されるのはラインレベル割当だけで、ラインステーションレベル割当ではサイクル時間が定義されないためです 割当は日付および時間の影響を受けるため、期間/時間範囲ごとに異なるプロセス特徴をラインに適用できます LAC では、ラインステーションレベルのいくつかの特徴は、ジョブ割当や作業割当といった個々の割当として定義されます 関連トピック 組立管理の概要 組立ラインステーションの利用率 組立割当 組立ライン 最終組立計画 (FAS) 品目を生産する一連のラインステーション。あるラインステーションから他のラインステーションへ品目を渡したり、各ラインステーションで作業を行ったりすることで、品目を生産します。組立ラインは、バッファで区切られた複数のラインセグメントにさらに分割されます。組立ラインはメインラインと供給ラインのいずれかです。 割当 組立割当の名前 発効日 組立割当が有効である最初の日付。同じ日付で有効な組立割当が 2 つある場合、有効チェックボックスにその時点でどちらが有効であるかが示されます。このチェックボックスは LAC でオンにする必要があります。 失効日 組立割当が有効である最後の日付。同じ日付または同じ時間帯に有効な組立割当が 2 つある場合、その時点で有効な割当に対して有効チェックボックスがオンになります。 現在のフィールドが空のままであると、割当は常に有効になります。 サイクル時間 組立割当のサイクル時間 サイクル時間単位 サイクル時間が計測される単位 (時間、分、または秒) 平均 サイクル時間 平均サイクル時間は、丸一日にわたって有効なサイクル時間です。非平均サイクル時間は、1 日の中のある時間帯 (シフト) に使用されるものです。このセッションの開始時間および終了時間フィールドで、シフトの開始と終了を定義します。 注意 平均サイクル時間は数学的な平均ではなく、丸一日にわたって非平均サイクル時間に対して適切な平均とみなされる値です。 2 つのタイプの割当があり、その両方が同時に存在します。平均割当は、特に平均サイクル時間を定義するなど、より一般的な目的に使用されるのに対して、非平均割当は非常に限定的な期間および時間範囲を持ちます。現在のセッションで平均 サイクル時間チェックボックスがオンの場合に、平均サイクル時間が使用されます。 平均割当は、その日付の非平均割当のサイクル時間にもとづく平均サイクル時間を使用します。LAC は計画時に平均割当を使用します。LAC の計画は、サイクル時間、カレンダー、利用性タイプにもとづきます 非平均割当は、ラインで行われる作業にもとづく時間基準のサイクル時間を使用します。サイクル時間は、割当に提供されている時間範囲に応じて異なる可能性があります 非平均割当は、オーダの内容を定義するために使用されます。生成済 (非凍結) オーダでは、オーダの内容は最初に有効な非平均割当にもとづきます。このため、特定の日付について割当が 6 つある場合、その日付に計画されているすべてのオーダの内容を生成するために最初の割当 (最も日付の早いもの) だけが使用されます。凍結オーダでは、オーダの内容はオーダの凍結時に有効な非平均割当にもとづきます。 非平均割当は、シーケンス時にリードタイムをオフセットするためにも使用されます。オーダのシーケンス時に、すべてのオーダについてリードタイムが計算されます。このリードタイムはサイクル時間にもとづき、該当するサイクル時間が非平均割当から取得されます。 例 組立ラインに 2 つの割当がリンクしています。割当 A は 0:00～12:00 の間有効であり、5 分間の非平均サイクル時間があります。割当 B は 12:00～24:00 の間有効であり、10 分間の非平均サイクル時間があります。この日付には 7.5 分間の平均サイクル時間を定義できます。 注意 実際に作業がまったく行われない期間も含め、丸一日にわたって平均サイクル時間と非平均サイクル時間の両方を定義する必要があります。ERP LN はカレンダーから製造稼働日に対する実際時間を取り込みます。 有効 このチェックボックスがオンの場合、ライン組立構成 (LAC) で現在組立割当が有効です。 いずれか 1 つの期間に複数の平均 (または非平均) サイクル時間が定義されている場合に、このチェックボックスをオンにできます。 注意 ASC では、このチェックボックスは表示専用です。このチェックボックスの値は LAC でしか設定できません。 開始時間 割当が最初に有効である時間 平均割当は、丸一日にわたって定義されるため、平均割当には開始時間と終了時間は入力できません。 非平均割当では、実際に作業がまったく行われない時間帯も含め、丸一日にわたって割当でカバーされる必要があります。稼働日の開始時間と終了時間は、カレンダーによって決まります。 終了時間 割当が有効でなくなる時間 平均割当は丸一日にわたって定義されるため、平均割当には開始時間と終了時間は入力できません。 非平均割当では、実際に作業がまったく行われない時間帯も含め、丸一日にわたって割当でカバーされる必要があります。稼働日の開始時間と終了時間は、カレンダーによって決まります。 オフセット時間 このリードタイムオフセットは、組立オーダの生成時にその開始日と終了時間を計算するために使用されます。リードタイムオフセットは、クリティカル資材所要量の開始日を決定する係数です。 オフセット時間単位 時間、分、または秒 表示 以下のいずれかの表示を選択すると、この組立ラインの割当が表示されます。 現在の割当の表示 有効な割当の表示 すべての割当の表示 現在の割当の表示 クリックすると、この組立ラインについて現在有効なすべての割当が表示されます。特定の日付および時間で有効なのは、1 つの非平均割当と 1 つの平均割当だけです。このため、表示される割当はすべて現在の日付で有効ですが、丸一日をカバーする平均割当を除き、その時間範囲が異なります。 有効な割当の表示 クリックすると、この組立ラインについて有効なすべての割当が表示されます。特定の日付および時間で有効であるのは、1 つの非平均割当と 1 つの平均割当だけです。このため、平均割当と非平均割当は同時に存在するものの、表示される割当はすべて異なる日付/時間範囲をカバーしています。 すべての割当の表示 クリックすると、この組立ラインについて有効なものと無効なものすべての割当が表示されます。 ラインステーション割当 クリックすると、選択したラインレベル割当に添付されているラインステーションレベル割当を表示する、組立ライン - 割当およびラインステーション (tiasc5520m000) セッションにズームできます。平均ラインレベル割当は平均サイクル時間を定義するためだけに使用され、ラインステーションごとにプロセス特徴を定義するためには使用されないため、このオプションは選択したラインレベル割当が平均割当の場合には使用できません。 割当の出力 クリックすると、割当の出力 (tiasc5410m000) セッションにズームして、割当を出力できます。 |