| # シグナルタイプ - 計画者別 (cprao1110m000) セッションの目的: 次のものを決定する、計画者固有のシグナル設定を定義し、メンテナンスします。 該当する計画者について生成されるシグナルのタイプ それらのシグナルの生成が必要な状況 該当する計画者に必要なシグナルタイプを指定し、各シグナルタイプの設定を定義します。 1 つのシグナルタイプについて、各種の原価範囲に異なる設定を定義できます。たとえば、高原価オーダ/低原価オーダに異なる許容レベルを使用できます。 最小原価フィールドで、各シグナルについて最小原価を指定できます。 計画者 ID フィールドを空にしておくと、一般的なシグナルタイプのセットを定義できます。この一般的セットは、特定の計画者を対象としないシグナルに使用します。 注意 特定の計画者についてシグナルを生成する場合は、最初にその計画者用のシグナルタイプのセットを定義する必要があります。定義しない場合、ERP LN では、その計画者についてシグナルは生成されません。 関連トピック 企業計画での計画シグナル 計画シグナルのタイプ 概要セッションを使用するには 概要セッションでレコードをメンテナンスするには 計画者 ID シグナルタイプのセットを表示する計画者の従業員番号 注意 一般に、品目 - 計画 (cprpd1100m000) の計画者に従業員コードが入力されている品目を参照するシグナルは、発信先が特定の計画者に限定されます。 このフィールドが空の場合、一般的なシグナルタイプのセットが表示されます。このセットは、発信先が特定の計画者に限定されないすべてのシグナルに使用されます。 シグナルの最小原価通貨 ERP LN が最小原価を表すために使用する通貨。これは、企業計画パラメータ (cprpd0100m000) セッションで定義できます。 品目 - 原価計算 (ticpr0107m000) セッションでこの品目に別の通貨を定義してある場合、ERP LN では、この通貨を最小原価の通貨に変換します。 シグナルタイプ 計画中に ERP LN が生成できるシグナルのタイプを指定します。 シグナルタイプは、現行計画処理に関して計画者に通知します。 最小原価 このラインのシグナルタイプが適用される最小原価 シグナルタイプ用の最小原価フィールドが空であれば、値を指定できます。最小原価の値が指定されている場合、オーダ品目の原価がその最小原価を超えると、共通情報によって生成されるシグナルタイプは対応するシグナルタイプのみに限定されます。 シグナル優先順位 シグナルタイプのデフォルトの優先順位。たとえば、この優先順位を使用して、シグナルを重要な順に表示することができます。 指定可能な値 1 (優先順位が最も高い) 以上 100 (優先順位が最も低い) 以下の数字を入力します。 範囲 このラインのシグナルタイプのシグナル範囲 注意 シグナルタイプによっては、範囲に固定値が設定されています。範囲の有効範囲は非常に大きいため、実際にはこのタイプのシグナルを生成する場合に、範囲による制約を受けることはありません。該当するシグナルタイプは次のとおりです。 致命的エラー 供給関係なし 供給取引先なし 品目エラー 計画単位の品目なし 計画失敗 注意 シグナルをぺギングするには、企業計画パラメータ (cprpd0100m000) セッションのペギング範囲フィールドの値より低い値を入力します。そうしない場合、誤ったペギング: 計画在庫なしシグナルとペギング: 計画資材在庫なしシグナルが生成されます。 許容範囲 (割合) 許容率は、数量または割合 (%) の比較に関与するシグナルで、しかも、特定の実際値が特定の標準値よりも高いか低いかを示すシグナルに対して適用されます。 許容率は、標準値の割合 (%) です。シグナルタイプに許容率を定義した場合、ERP LN はこのタイプのシグナルを生成するときに、標準値からの若干のずれを無視します。 例 シグナルタイプは在庫 > 最大、最大在庫は 50、許容率は 10% とします。この場合、シグナルは、予想在庫が 55 よりも多い場合にのみ生成されます。 シグナルタイプはオーダ数量 < 最小、最小オーダ数量は 20、許容率は 15% です。この場合、シグナルは、オーダ数量が 17 より小さい場合にのみ生成されます。 許容率は次のシグナルタイプに適用されます。 在庫 < 安全/計画 在庫 > 最大 予測 <> 実際需要 在庫 > 在庫計画 オーダ数量 < 最小 オーダ数量 > 最大 過負荷の資源 他のすべてのシグナルタイプについて、許容率を使用できるとは限りません。ワークロード < 標準とワークロード > 標準のシグナルタイプでは許容率を使用できません。ただし、これら 2 つのシグナルタイプについては、資源 (cprpd2100m000) セッションのワークロード許容範囲フィールドで許容率を定義することができます。 注意 予測 <> 実際需要のシグナルタイプでは、需要予測を標準値として使用し、許容率は標準値の上下両方向 (値が需要予測よりも大きい場合または小さい場合の両方) に対して適用されます。 許容範囲 (日) 日数の許容範囲は、日付の比較に関するシグナル、つまり、特定の日付が特定の標準日より前か後かを示すシグナルに適用されます。 日数の許容範囲は稼働日数で表します。シグナルタイプに日数の許容範囲を定義すると、ERP LN はそのタイプのシグナルを生成するときに、標準日付からの若干のずれを無視します。 例 シグナルタイプは終了日 > 所要日、所要日は 4 月 10 日月曜日、日数の許容範囲は 2 日とします。この場合、オーダの終了日が 4 月 12 日よりも後の場合にのみシグナルが生成されます。 シグナルタイプは再スケジュール (出)、所要日は 8 月 25 日金曜日、日数の許容範囲は 3 日とします。この場合、オーダの終了日が 8 月 22 日よりも早い場合にのみシグナルが生成されます。 日数の許容範囲は、次のシグナルタイプに適用されます。 転送遅延 再スケジュール (入) 再スケジュール (出) 安全時間内オーダ オーダ間隔内オーダ 追加リードタイム内オーダ 終了日 > 所要日 上記以外のシグナルタイプに対しては、日数の許容範囲が使用不可になります。 注意 シグナルタイプが転送遅延の場合、日数の許容範囲は事実上、オーダの転送時期を示す特殊なタイムフェンスとして使用されます。 注意 オーダシグナル 最大数 ERP LN が品目と計画者の特定の組合せについて生成する、このタイプのシグナルの最大数 たとえば、特定のシグナルタイプの最大数を 10 と設定すると、1 品目 (および 1 名の計画者) について、このタイプの最初の 10 件のシグナルのみが保存されます。 注意 シグナルタイプによっては、シグナルの最大数に固定値が設定されています。この値の範囲は非常に大きいため、実際にはこのタイプのシグナルを生成する場合に、最大値による制約を受けることはありません。該当するシグナルタイプは次のとおりです。 致命的エラー 供給関係なし 供給取引先なし 品目エラー 計画単位の品目なし 計画失敗 無効 このチェックボックスがオンの場合、指定されたタイプのシグナルは生成されません。 注意 基本的に、シグナルタイプを使用不能に設定すると、そのシグナルタイプのレコードを削除するのと同じ効果が得られます。ただし、シグナルタイプを使用不能に設定した場合は、簡単に使用可能な状態に戻すことができるという利点があります。 自動処理 このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN では、処理 - シグナル (cprao1220m000) セッションで該当のシグナルを自動処理できます。 このチェックボックスは、以下のシグナルタイプについてのみ、オンにすることができます。 オーダの取消 再スケジュール (入) 再スケジュール (出) ERP LN では、オーダ基準計画の実行時期に関して記載のあるシグナルタイプのみを生成します。 オーダ基準計画が実行され、ERP LN が取消/再スケジュールシグナルを生成すると、これらのシグナルは、計画者/品目シグナル (cprao1125m000) セッションで表示され、対応する自動処理チェックボックスはオンになっています。 シグナルタイプの出力 シグナルタイプの出力 (cprao1410m000) セッションを開始します。 |