| # 製造 におけるシリアル番号付品目の作業 製造時に、工程のオペレータは製造オーダ内の完成品、および特定の構成要素へシリアル番号をマニュアルまたは自動でリンクすることができます。製造においてシリアル番号に対するこの処理は、製造オーダ処理に組み込まれています。シリアル番号付品目を処理すると、シリアル番号付品目の状況が変更されます。たとえば、品目にシリアル番号を割り当てると状況が割当済に変更されます。また、シリアル番号付品目の状況には、シリアル番号付品目の他の処理 (たとえば拒否、倉庫への送出、倉庫での受領) も表されます。 このトピックでは、シリアル番号付品目の状況、および状況処理の実行方法について説明します。 シリアル番号付品目の状況は、シリアル完成品 - 完成状態ヘッダ (timfc0110m000) セッションのシリアル状況フィールドで表示およびメンテナンスできます。取り得る状況は次のいずれかです。 作成済 シリアル番号付完成品の初期状況。シリアル番号が生成されると、状況は作成済になります。これは、工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションのシリアル番号を生成するタイミングフィールドの値 (文書出力時、発行時、または完了時) にもとづくタイミングです。値がマニュアルの場合、ユーザが決定した製造処理のある時点でシリアル番号が生成されたときに、状況が作成済になります。 割当済 製品が完成しています。シリアル番号がシリアル番号付品目にリンクされ、シリアル番号付品目は倉庫管理へ転送できる状態になっています。 不合格 シリアル番号付品目が製造オーダで不合格です。シリアル番号付品目は、サービスではメンテナンス可能状態へ転送できず、別の製造オーダで使用できません。 倉庫に発送済 シリアル番号付品目が完了とレポートされ、送信されますが、まだ倉庫に受領されていません。さらに、入庫手順を行う必要があります。 倉庫で入庫済 シリアル番号付品目が倉庫に受領されます。入庫手順が行われます。 倉庫からリコール シリアル番号付品目は倉庫内にありますが、工程に戻さなければなりません。 倉庫から返品 シリアル番号付品目は倉庫管理では倉庫内にありましたが、現在は工程管理に戻されます。さらに、出庫手順を行う必要があります。 メンテナンス可能状態へ転送済 シリアル番号付品目がサービスに転送されます。 シリアル番号の割当 製造では、工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの完成状態の状況処理フィールドに応じて、マニュアルまたは自動でシリアル番号付品目を処理できます。 自動 完成状態の状況処理フィールドが自動に設定されている場合、ユーザが製造オーダに対してアクションを実行すると、シリアル番号付品目の状況が自動的に変更されます。たとえば、製造オーダのシリアル番号付品目のいくつかが完了または不合格としてレポートされた場合、完成状態ヘッダ内の品目の状況が、自動的に割当済または不合格にそれぞれ変更されます。1 つの特定のシリアル番号付品目を完了または不合格としてレポートするには、品目のシリアル番号を挿入する方法があります。 完成状態の状況処理フィールドが自動の場合、次のメリットがあります。 製造のシリアル番号付品目を、作業または製造オーダを完了としてレポートするセッション (完了作業のレポート (tisfc0130m000) セッションまたは完了オーダのレポート (tisfc0520m000) セッション) で直接に処理できる。結果として、別途のセッション (シリアル完成品 - 完成状態ヘッダ (timfc0110m000) セッション) を開始する必要なしにシリアル番号付品目を処理できる。 スキャニングデバイスを簡単に使用できる。スキャンされた数は、作業または製造オーダの完了がレポートされたセッションで直接に入力される。 完成状態の状況処理フィールドが自動に設定されている場合、次のデメリットがあります。 特定のシリアル番号を持つシリアル番号付品目のいくつかを完了としてレポートしたい場合、これらの品目については完了作業のレポート (tisfc0130m000) セッションまたは完了オーダのレポート (tisfc0520m000) セッションで個別に完了をレポートしなければならない。 例 ある製造オーダに、オーダ数量として 5 つのシリアル番号付完成品が記載されていると仮定します。5 品目のうちの 1 つは完了しています。通常は、品目の完了を完了作業のレポート (tisfc0130m000) 詳細セッション (最終作業の場合) または完了オーダのレポート (tisfc0520m000) 詳細セッションでレポートします。シリアル番号フィールドで、品目のシリアル番号を入力する必要があります。シリアル完成品 - 完成状態ヘッダ (timfc0110m000) セッションで、その品目のシリアル状況が作成済から割当済に変更されます。 自動状況処理のシリアル番号付品目の処理についての詳細情報は、工程でのシリアル番号付品目 - 自動状況処理を参照してください。 マニュアル 工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの完成状態の状況処理フィールドがマニュアルの場合、先に完成状態ヘッダ (シリアル完成品 - 完成状態ヘッダ (timfc0110m000) セッション) の品目の状況を更新した後、製造オーダの最終作業で品目を完了または不合格にすることができます。 完成状態の状況処理フィールドがマニュアルに設定されている場合、次のメリットがあります。 特定シリアル品目のいくつかをシリアル完成品 - 完成状態ヘッダ (timfc0110m000) セッションで同時にメンテナンスおよび処理できる。たとえば、特定シリアル番号付品目のいくつかを不合格品目にすることも、それらの状況を割当済に設定することも可能。 完成状態の状況処理フィールドがマニュアルに設定されている場合、次のデメリットがあります。 シリアル番号付品目を処理する場合、常に 2 つのセクションを使用しなければならない。まずシリアル完成品 - 完成状態ヘッダ (timfc0110m000) セッションでシリアル番号付品目の状況を確認します。その後、完了作業のレポート (tisfc0130m000) セッションまたは完了オーダのレポート (tisfc0520m000) セッションで完了品目または不合格品目をレポートする必要があります。 例 製造オーダ数量が 3 つあり、そのうちの 2 品目 (シリアル番号 10400003 および 10400004) が完成したと仮定しましょう。通常は、これらの 2 品目の完了を完了作業のレポート (tisfc0130m000) 詳細セッション (最終作業の場合) または完了オーダのレポート (tisfc0520m000) 詳細セッションで直接にレポートする必要があります。ただし、工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの完成状態の状況処理フィールドがマニュアルに設定されている場合、先にシリアル完成品 - 完成状態ヘッダ (timfc0110m000) セッションで品目 10400003 および 10400004 のシリアル状況を作成済から割当済に変更しておく必要があります。この変更が済めば、2 品目の完了をレポートできます。 マニュアル状況処理のシリアル番号付品目の処理についての詳細情報は、工程でのシリアル番号付品目 - マニュアル状況処理を参照してください。 関連トピック シリアル番号付品目の概要 製造 におけるシリアル番号付品目 完成状態ヘッダと完成状態構成要素をメンテナンスするには |