| # 保管リスト生成 (whinh3415m000) セッションの目的: 保管リストを出力します。 次の内容を指定できます。 レポート基準 レポートのソート順序 注意 処理するオーダの範囲や特定のオーダは、次のように選択できます。 特定のオーダを選択するには、詳細選択をクリックします。特定オーダ選択 (whinh2800m000) セッションが開始されるため、最大で 10 オーダを選択できます。 別のオーダを選択して処理するには、選択のリセットをクリックします。この結果、特定オーダ選択 (whinh2800m000) セッションで選択した内容が削除されます。 新しく特定の選択を行うには、詳細選択をクリックします。 関連トピック 入庫勧告を生成/プットアウェイするには [開始] および [終了] フィールドを使用するには 実行 保管リストが生成される実行番号 所有権 このチェックボックスがオンの場合、保管リストに一覧表示された商品の所有権が出力されます。 デバイス選択 デフォルトデバイスを選択する場合、デフォルトプリンタを使用して保管リストが出力されます。 保管リストを出力するデフォルトプリンタは次のとおりです。 ユーザ別デフォルトデバイス (whwmd1545m000) セッションで定義されています。 ユーザ別デフォルトデバイス (whwmd1545m000) セッションでデフォルトプリンタが定義されていない場合は、倉庫 - ゾーン (whwmd3110s000) セッションでゾーン用に指定されたプリンタがデフォルトプリンタになります。 ゾーンにプリンタが指定されていない場合、またはゾーンが使用されていない場合は、手順別活動 (whinh0106m000) セッションで保管リスト生成 (whinh3415m000) の活動に指定されているプリンタ 保管リスト生成 (whinh3415m000) の活動にプリンタが指定されていない場合、デバイスの選択 (ttstpsplopen ) ダイアログでプリンタをマニュアルで指定する必要があります。 特定デバイスを選択する場合、デバイスの選択 (ttstpsplopen ) ダイアログでプリンタを選択する必要があります。 デバイス選択 出力する保管リストのコピー数 保管任務の再出力 最初に再出力する保管任務の番号 保管任務の再出力 最後に再出力する保管任務の番号 テーブルフィールド 保管リストをソートする基準になるテーブルフィールドの名前 降順 このチェックボックスがオンの場合、テーブルフィールドが降順にソートされます。このチェックボックスがオフの場合、テーブルフィールドが昇順にソートされます。 新保管任務 このチェックボックスがオンの場合、 テーブルフィールドフィールドの値が生じるごとに新保管任務が生成されます。 例 テーブルフィールドフィールドに保管場所の値がある場合、選択範囲の保管場所ごとに新保管任務が作成されます。 実行 このフィールドは、このセッションで実行するアクションを示すために使用します。 選択のリセット 特定オーダ選択 (whinh2800m000) セッションで行った選択をリセットするため、選択範囲を指定できます。新しく特定の選択を行うには、特定オーダ選択をクリックします。 注意: 以前の特定の選択は、選択をリセットしてから特定オーダ選択をクリックした場合のみ特定オーダ選択 (whinh2800m000) セッションから削除されます。選択をリセットせずに新しく特定の選択を入力すると、特定の選択と選択範囲を切り替えることができます。 詳細選択 特定オーダ選択 (whinh2800m000) セッションを開始します。 |