| # メンテナンス販売オーダを作成するには メンテナンス販売オーダの作成処理には、以下の活動が含まれます。 メンテナンス販売オーダヘッダの作成 メンテナンス販売オーダラインの作成 メンテナンス販売オーダへの適用範囲ラインの追加または修正 メンテナンス販売オーダを作成するには 手順 1. メンテナンス販売オーダヘッダの作成 メンテナンス販売オーダヘッダを作成して、取引先に関する一般および財務の詳細を指定することができます。メンテナンス販売オーダの定義、修正、または表示は、メンテナンス販売オーダ (tsmsc1100m000) セッションでできます。 手順 2. メンテナンス販売オーダラインの作成 メンテナンス販売オーダ - ライン (tsmsc1100m100) セッションで、販売オーダのメンテナンス販売オーダラインの作成および修正ができます。 また、シリアル番号付品目、一般品目、またはラベルで、メンテナンス販売オーダラインを定義できます。ラベルにより、アプリケーションのデータに一覧がない品目の修理を処理できます。受け取る故障品目にはラベルが割り当てられ、このラベルは [ラベル] フィールドのメンテナンス販売オーダラインに保存されます。その後、メンテナンス作業サイクル全体を通じて、品目の指定にラベルを使用することができます。 手順 3. メンテナンス販売オーダへの適用範囲ラインの追加または修正 適用範囲ラインは、負担する原価、請求する金額、および該当する契約や保証の適用対象となる金額を保存するラインです。多くの適用範囲ラインはメンテナンス販売オーダ処理で追加されますが、マニュアルで入力して追加費用を登録することもできます。 適用範囲ラインの表示、修正、および直接入力は、適用範囲ライン (tsmsc1120m000) セッションでできます。また、メンテナンス販売オーダ (tsmsc1100m000) セッションまたは部品ライン (tsmsc1110m000) セッションの [特定] メニュー、またはメンテナンス販売オーダ - ライン (tsmsc1100m100) セッションの [適用範囲ライン] タブから適用範囲ラインにアクセスすることもできます。 |