| # ワークセンタ投入/産出管理 (tisfc3510m000) セッションの目的: ワークセンタの計画および実際の投入/産出値の概要を表示します。 特定メニューから以下のセッションを開始することができます。 ワークセンタ投入/産出管理の生成 (tisfc3210m000) ワークセンタ投入/産出管理の削除 (tisfc3212m000) 注意 機械の投入/産出データを表示する必要がある場合は、機械投入/産出管理 (tisfc3520m000) セッションを使用します。 関連トピック 投入/産出管理 ワークセンタ 実際および計画の投入/産出を比較する対象のワークセンタ。ワークセンタ (tirou0101m000) セッションでマスタ計画の クリティカル要因チェックボックスがオンのワークセンタのみデータを表示できます。 記述 実際および計画の投入/産出を比較する対象のワークセンタ。ワークセンタ (tirou0101m000) セッションでマスタ計画の クリティカル要因チェックボックスがオンのワークセンタのみデータを表示できます。 リードタイム ワークセンタ (tirou0101m000) 詳細セッションでワークセンタに対して定義されている推奨キュー 計画 投入数量 ターゲット期間での計画が ｢開始準備完了｣ になっている作業への、ワークセンタ/機械の合計投入数量 実際 投入数量 ターゲット期間中に開始準備完了になっている作業のワークセンタ/機械の合計投入数量 投入 累計 偏差 現在のターゲット期間およびデータがある現在より前のすべてのターゲット期間の、計画投入数量と実際投入の差の合計 計画 産出数量 ワークセンタ/機械の作業について、ターゲット期間に完了とレポートされるように計画されている合計産出数量 実際 産出数量 ワークセンタ/機械の作業について、ターゲット期間中に完了とレポートされた合計産出数量 実際産出の値で、特にワークセンタ投入/産出管理の生成 (tisfc3210m000) セッションの部分完了を含む (デフォルト) チェックボックスの設定に依存します。 産出 累計 偏差 現在のターゲット期間およびデータがある現在より前のすべてのターゲット期間の、計画産出高と実際産出の差の合計 計画 キュー 計画投入数量からワークセンタ/機械の計画産出高を差し引いたもの 実際 キュー 実際投入からワークセンタ/機械の実際産出を差し引いたもの。キューには、有効な作業の他に、実行を待機している作業も含まれます。 キュー 偏差 生成日における計画キューと実際キューの差異。これは、実際キューから計画キューを引いた値です。 推奨 キュー 偏差 実際キューから推奨キューを差し引いた値 使用可能 能力 1 日または 1 週間に利用可能な合計能力。通常、ワークセンタカレンダーに基づきます。 実証された ロード係数 効率と利用率を組み合せたもの。特定のワークセンタまたは機械で行われる作業についての実際産出と使用可能能力の比率です。 終了 日 ターゲット期間の最終日 作業者数 ワークセンタで使用可能な作業者数 人時間 推奨キューを前提とした場合にワークセンタで必要な人時間数 人時間 = ワークセンタの作業者数 x 推奨キュー 機械数 ワークセンタで使用可能な機械数 機械時間 推奨キューを前提とした場合にワークセンタで必要な機械時間数 機械時間 = ワークセンタの機械数 x 推奨キュー 計画 投入数量 ターゲット期間での計画が ｢開始準備完了｣ になっている作業への、ワークセンタ/機械の合計投入数量 実際 投入数量 ターゲット期間中に開始準備完了になっている作業のワークセンタ/機械の合計投入数量 投入 累計 偏差 現在のターゲット期間およびデータがある現在より前のすべてのターゲット期間の、計画投入数量と実際投入の差の合計 計画 産出数量 ワークセンタ/機械の作業について、ターゲット期間に完了とレポートされるように計画されている合計産出数量 実際 産出数量 ワークセンタ/機械の作業について、ターゲット期間中に完了とレポートされた合計産出数量 産出 累計 偏差 現在のターゲット期間およびデータがある現在より前のすべてのターゲット期間の、計画産出高と実際産出の差の合計 計画 キュー 計画投入数量からワークセンタ/機械の計画産出高を差し引いたもの 実際 キュー 実際投入からワークセンタ/機械の実際産出を差し引いたもの。キューには、有効な作業の他に、実行を待機している作業も含まれます。 キュー 偏差 生成日における計画キューと実際キューの差異。これは、実際キューから計画キューを引いた値です。 推奨 キュー 偏差 実際キューから推奨キューを差し引いた値 使用可能 能力 1 日または 1 週間に利用可能な合計能力。通常、ワークセンタカレンダーに基づきます。 実証された ロード係数 効率と利用率を組み合せたもの。特定のワークセンタまたは機械で行われる作業についての実際産出と使用可能能力の比率です。 |