| # 作業の作成 \ Infor ERP 製造\組立計画\設計\作業 - tiapl1500m000 を開きます。このセッションを使用して、ラインでの品目の組立に使用される作業を定義します。作業が ERP LN で定義されたのではなく、外部ソースから配信されたものである場合は、この作業は変更することができず、表示のみが可能です。 次の条件が当てはまる場合に、作業詳細 (tiapl1100s000) セッションを介してセッションでデータを入力できます。 組立計画パラメータ (tiapl0100s000) セッションで、現行会社がマスタ会社として定義されている 組立計画パラメータ (tiapl0100s000) セッションで、[外部組立部品および作業] チェックボックスがオフになっているか、[テストモード] チェックボックスがオンになっている。 注意 組立ラインにリンクされている、タイプがラインステーションのステーションには、少なくとも 1 つの作業が必要です。タイプがバッファのステーションに作業を設定することはできません。 ラインステーションへの作業のリンク \ Infor ERP 製造\組立計画\設計\作業 - tiapl1500m000 を開きます。 作業は、品目を製造するために連続的に実行される工順の一連のステップの 1 つです。作業はラインステーションに割り当てられます。 このセッションを使用して、作業が実行されるラインステーション、および作業の発効日、場所、作業必要人員数を指定します。 リンク作業をラインステーションにリンクするには、次のステップを実行します。 定義した最初の作業を選択します。特定メニューの作業割当をクリックします。作業割当 (tiapl1510m000) セッションが開始されます。 作業をラインステーションにリンクします。発効日と失効日を設定します。バックフラッシュ中に人/機械時間を計算するときに、取引処理パラメータが ｢オーダ基準｣ の場合に使用される実行順序、作業必要人員数、および作業必要機械数を設定します。 注意 組立オーダ作業の割当が変更された場合、組立オーダの更新および凍結 (tiapl3203m000) セッションを実行して変更内容を処理する必要があります。 組立割当の目的は、ラインステーション全体にわたって資源を均衡化してラインパフォーマンスを最適化することにあります。割当は、プロセス特徴 (たとえば、サイクル時間、作業必要人員数、作業必要機械数) の定義に使用されます。割当を使用して定義できるプロセス特徴には、いくつかの種類があります。組立ライン全体に適用可能なプロセス特徴は、ラインレベルの割当を対象に定義されます。ラインステーションレベルで適用されるプロセス特徴は、他の割当 (ラインステーション別に定義されラインレベルの割当にリンクされた割当) を対象に定義されます。ラインレベルの割当が有効になると、それにリンクされたラインステーション割当がすべて有効化されます。 |