| # 自動通信 自動通信を行うネットワークおよびその適切な時間間隔を判断します。必要とされる接続頻度を定義できます。接続頻度により、直接ネットワーク通信 (ecedi7205m000) セッションをいつ開始するかが決まります。 頻度にもとづいて、ネットワークごとの接続時間のリストを生成できます。 ERP では、ネットワーク別接続時間 (ecedi0125m000) セッションで次の接続時間をメンテナンスする必要がなく、ネットワーク別接続頻度 (ecedi0122s000) セッションで定義されたデータを使用して、接続時間の計算を行うことができます。ネットワーク別接続時間の生成 (ecedi0225m000) セッションによって、個々の接続時間が生成されます。 結果の表示や修正は、ネットワーク別接続時間 (ecedi0125m000) セッションで行うことができます。 関連トピック EDI 交換コントローラ 通信 |