| # ブロック別製造オーダ (tisfc0152m000) セッションの目的: オーダブロックに属する複数の製造オーダを表示およびメンテナンスします。また、このセッションを使用して、オーダブロックを 2 つのオーダブロックに分割したり、製造オーダをオーダブロックから削除したりすることもできます。 オーダブロックの最後の製造オーダを削除すると、そのオーダブロックが ERP LN から自動的に削除されます。 機械 オーダブロックの製造オーダが製造される機械 オーダブロック期間の開始日 オーダブロック期間の開始日は、オーダブロック計画の生成 (tisfc0251m000) セッションのオーダブロック期間の開始日フィールドに入力した日付です。 詳細については、オーダブロック計画の生成 (tisfc0251m000) セッションのオーダブロック期間の開始日フィールドの ｢ヘルプ｣ を参照してください。 ブロック連番 ブロック 連番フィールドの値によって、ERP LN で実行されるオーダブロックの順序が決まります。 機械フィールド、オーダブロック期間の開始日フィールド、およびブロック 連番フィールドを総合して、オーダブロックが一意に識別されます。 開始時間 オーダブロックの実行開始時間。具体的には、オーダブロックの最初の製造オーダについてオーダブロックの機械が動作を開始する時刻です。 終了時間 オーダブロックの実行終了時間。具体的には、オーダブロックの最後の製造オーダについてオーダブロックの機械が動作を停止する時刻です。 オリジナル計画 終了日 関連する作業の計画終了日のオリジナルの値 ERP LN で製造オーダの作業が工順の定義から取得されるときには、計画終了日も ERP LN で計算されます。 オリジナル計画 終了日フィールドには、製造計画 (tisfc0110m000) セッションの段取 + 実行 (次作業) フィールドのオリジナルの値が表示されます。 詳細については、段取 + 実行 (次作業) または要求納期フィールドの ｢ヘルプ｣ を参照してください 製造オーダ 指定された納期で指定された数量の品目を製造するオーダ 製造オーダ品目 製造オーダの主品目 オーダ数量 製造オーダによって生産される数量 棚卸単位 品目または商品を管理する物理量。たとえば、木材の数量は、メートル単位で長さまたは体積の単位でボリュームとして表すことができます。 作業 オーダブロックに含まれた製造オーダにもとづいた作業 この作業の機械は、オーダブロックの機械でなければなりません。 製造オーダに同じ機械の複数の作業が存在し、他の機械の作業と組み合わされている場合、オーダブロックの機能により最初の作業のみが考慮されます。 製造オーダに同じ機械の複数の連続作業が存在する場合、オーダブロックの機能により、これらの作業の実行時間の合計が使用されます。 作業状況 作業に割り当てられた状況。計画、開始準備完了、完了などがあります。この状況は、作業の進み具合を示します。 現在段取 + 実行 開始日 ERP LN で製造時間の開始が予定されている日時 現在段取 + 実行 開始日フィールドには、製造計画 (tisfc0110m000) セッションの段取 + 実行開始日フィールドの現在の値が表示されます。標準の製造計画データを更新するまで、現在段取 + 実行 開始日フィールドにはオーダブロックの変更が反映されません。 詳細については、段取 + 実行開始日フィールドの ｢ヘルプ｣ を参照してください 現在の待機 開始日 作業の段取と実行時間が終了し、待機時間が開始する予定の日時 現在の待機 開始日 フィールドには、製造計画 (tisfc0110m000) セッションの待機開始日フィールドの現在の値が表示されます。標準の製造計画データを更新するまで、現在の待機 開始日フィールドにはオーダブロックの変更が反映されません。 詳細については、製造計画 (tisfc0110m000) セッションの計画関連タブで、開始日の待機フィールドの ｢ヘルプ｣ を参照してください。 ブロックの分割 現在選択している製造オーダの後のすべての製造オーダを含む新しいオーダブロックを作成します。現在のオーダブロックの製造オーダ範囲は、最初の製造オーダから、選択した製造オーダまでになります。 分割してクローズ 現在選択している製造オーダの後のすべての製造オーダを含む新しいオーダブロックを作成します。現在のオーダブロックの製造オーダ範囲は、最初の製造オーダから、選択した製造オーダまでになります。エラーが発生しなければ、このセッションは終了されます。 標準計画の更新 製造計画 (tisfc0110m000) セッションで表示された開始時間と終了時間を更新します。 製造オーダ 製造オーダ (tisfc0101m100) セッションが開始され、選択した製造オーダの詳細が表示されます。 段取クラスおよび状況 作業別段取クラスおよび状況 (tisfc0133m000) セッションが開始され、作業の段取クラスと段取状況が表示されます。 オーダブロック計画の出力 オーダブロック計画の出力 (tisfc0451m000) セッションが開始されます。 製造オーダのオーダブロックへの追加 製造オーダのオーダブロックへの追加 (tisfc0252m000) セッションが開始されます。 |