| # クラスタ化されたラインステーションオーダ (tiasc7530m000) セッションの目的: クラスタ化されたラインステーションオーダ (CLSO) を表示します。 CLSO は、(1 日当たりの) ラインステーションオーダのための資材を結合するために、組立部品引当およびバックフラッシュで使用されます。 パラメータ 取引処理パラメータが、CLSO の使用を決定します。このパラメータは組立管理パラメータ (tiasc0100m000) セッションで定義され、以下の値を使用できます。 ラインステーション基準: 1 日当たりの各ラインステーションに対して、CLSO が 1 つだけ作成されます オーダ基準: 各組立オーダに対して、CLSO が 1 つずつ作成されます CLSO は、ラインステーションオーダの資材を結合するために、組立部品引当およびバックフラッシュで使用されます。CLSO は、ラインステーション基準の取引処理で丸一日をカバーするか、またはオーダ基準の取引処理で組立オーダをカバーします。各タイムバケットのデータは別々に保持されます。ラインステーション基準の取引処理では、各タイムバケットごとに、個々に組立部品引当の倉庫オーダが生成されます。オーダ基準の取引処理では、各 CLSO に個々に倉庫オーダが生成されます。 特定メニューから、以下のアクションを行うことができます。 CLSO の状況をクローズからオープンに変更できます クラスタ化されたラインステーションオーダ - 所要組立部品 (tiasc7140m000) セッションを開始して、各 CLSO の組立部品所要を表示できます 関連トピック ラインステーションバリアントとラインステーションオーダ 組立オーダ クラスタ化された ラインステーションオーダ 1 日のラインステーションの全資材所要量を表します。クラスタ化されたラインステーションオーダはユーザ定義のバケットで構成されます。バケットごとに、資材所要量が結合されます。 組立管理 の場合は、取引をオーダ別に実行する代わりに、ラインステーション別と期間別に実行できます。特定期間の同じ資材を 1 つの資材ラインに統合することができます。その後、累計数量がクラスタ化されたラインステーションオーダに格納されます。この数量の累積によって、特定のバケットに対して処理が行われるため、処理の数を減らすことができます。 組立管理パラメータ (tiasc0100m000) セッションで、オーダ番号を作成する番号グループを定義します。 ラインステーション 組立ラインの一部であるワークセンタ。ラインステーションは、最終組立計画 (FAS) 品目の製造で使用されます。1 つのラインステーションには複数の位置を保持することができ、これにより 1 つのラインステーションに複数の品目を存在させることができます。 発効日 ラインステーションオーダが有効になる日付 クラスタ化されたラインステーション状況 クラスタ化されたラインステーションオーダの状況 以下の状況が可能です。 オープン クローズ 特定メニューで、CLSO の状況をオープンからクローズに変更できます。 関連トピック バックフラッシュ 倉庫オーダ 倉庫オーダは、ASC のクラスタ化されたラインステーションオーダ - 所要組立部品 (tiasc7140m000) セッションで組立部品引当に使用されるだけでなく、倉庫管理のオーダ - 計画在庫処理 (whinp1501m000) セッションで計画在庫処理に使用されます。 ラインステーション基準シナリオでは、倉庫オーダ番号はこのセッションの ｢クラスタ化されたラインステーションオーダ｣ 番号と同じになります。 |