| # 製品設計の概要 製品設計とは、一部の製造プロセスにおいて、販売用品目として生産されるデバイス、組立、またはシステムの設計と開発を行うプロセスを指します。 製品設計では、次の点を定義します。 一般品目には、次の特徴がある 品目タイプが一般に指定される 品目のデフォルト供給ソースは組立である オーダシステムは最終組立スケジュール (FAS) である 品目は構成可能な完成品または部分組立品である 設計モジュール 設計モジュールとしてマークが付けられた品目の場合、品目タイプを設計モジュールとして指定する必要があり、設計モジュールのデフォルト供給ソースは組立、組立は仮想品目として指定する必要があります。組立計画における設計モジュールは、システムです。すなわち、通常は個別の物理単位として製造されることのない組立部品の論理単位です。たとえば、自動車の電気系統は、電気系統に必要とされるあらゆる部品の論理単位です。電気システムは、個別の物理単位として製造されるわけではなく、ダッシュボードやドアなどに組み込まれます。設計モジュールは、設計および計画専用です。工順、組立ライン、オプションなどはありません。部品表 (BOM) では、設計モジュールは部品表の構成不能セクションの上位階層になります。 組立部品 組立部品とマークされる品目の場合、品目タイプは製造/購買に指定する必要があります。また、デフォルト供給ソースは、工程 (製造) または購買 (購買) です。 一般製品の設計構造を次の図に示します。 平準化された部品表 平準化は、設計製品構造を、組立作業に必要な部品のみ含まれる稼働中のシングルレベルの部品表構造に整理するプロセスです。まとめてマウントされる構成要素をグループ化する製品設計に役立つモジュールには、稼動中レベルでは関連性がありません。パフォーマンス上の理由から、稼働中の製品構造はできる限り簡略化する必要があります。設計モジュールの稼働中の部品表 (シングルレベル) は、平準化プロセスの出力です。 ERP LN には、平準化された部品を取得する 3 つの方法があります。 インポートする: 平準化された部品および作業をインポートするには、組立計画パラメータ (tiapl0500m000) セッションで外部組立部品および作業チェックボックスをオンにする必要があります。 マニュアルで定義する EDM を通して取得する: 平準化手順が必要です。 低レベルの設計品目の関連情報は、設計モジュールレベルで保存されます。このモジュールは時間を節約します。設計部品表のすべての関係を複数レベルで処理する必要がないからです。マルチレベル部品表を参照してください。 部品表の平準化について、次の図に示します。 |