| # オーダ固有検査 検査オーダは、製品検査を構造化するために使用されます。検査オーダは、品質組合せにもとづいて生成されます。このため、ある特定の品質組合せが適用されるすべての品目に対して、同じ方法で検査が行われます。 オーダ固有検査を使用すると、一部の品目について検査方法を変更することができます。オーダ固有検査データは品質組合せ (標準検査データ) がコピーされたものであり、ユーザが特定の状況における特定オーダとして修正および変更することができます。オーダ固有検査データのパラメータを品質管理パラメータ (qmptc0100m000) セッションで指定すると、オーダ固有検査データが生成されます。 オーダ固有検査の生成手順 手順 1. 発生元別の固有オーダ (qmptc0149m000) セッションでは、発生元と関連オーダの概要が表示されます。 注意: 品質管理パラメータ (qmptc0100m000) セッションで QM 導入済パラメータを選択している場合は、別のモジュールから発生元別の固有オーダ (qmptc0149m000) セッションを開始することもできます。 手順 2. オーダ固有検査 (qmptc0550m000) セッションを発生元別の固有オーダ (qmptc0149m000) セッションの特定メニューから開始します。オーダ固有検査 (qmptc0150m000) 詳細セッションで、オーダ固有検査オーダを変更、追加、または削除することができます。 手順 3. オーダ固有検査ライン (qmptc0151m000) セッションをオーダ固有検査 (qmptc0550m000) セッションの特定メニューから開始します。このセッションでは、オーダ固有検査ラインを定義することができます。各ラインにはテストグループ特徴 (qmptc0137m000) セッションで定義した特徴が表示されます。 オーダ固有検査オーダが生成されます。これ以降の検査手順は、標準検査オンラインマニュアルトピックのステップ 2 のサンプル作成以降の手順と同じです。 関連トピック 標準検査 |