| # 販売オーダ (ライン) からフィジカルブレイクダウンを作成するには フィジカルブレイクダウン構造の作成 (tscfg2210m000) セッションを使用して、販売オーダ (ライン) からフィジカルブレイクダウンを作成することができます。 注意 販売オーダまたは販売オーダラインからフィジカルブレイクダウンを作成するには、販売を導入する必要があります。導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0500m000) セッションでオーダ管理 (TD) チェックボックスを参照します。 これ以降、｢オーダ｣ の記述は販売オーダを指します。 オーダラインの品目をカスタマイズしている場合、カスタマイズされた BOM を使用して、フィジカルブレイクダウン構造を新規に作成します。カスタマイズされた BOM は、部品表 (tibom1110m000) セッションで品目のプロジェクトセグメントによって識別されます。 販売オーダラインからフィジカルブレイクダウンを作成する前に、以下の 3 つの予備ステップを実行する必要があります。 販売オーダラインをクラスタにリンクします。 販売オーダを倉庫管理に発行します。 倉庫出庫の出庫作業手順を実行します。 予備ステップ 手順 1. クラスタへの販売オーダラインのリンク 販売オーダライン (tdsls4101m000) セッションを開始します。 特定メニューの [販売後]、[クラスタを販売オーダラインにリンク] の順に選択します。 クラスタを販売オーダラインにリンク (tscfg2201m000) セッションの [選択範囲] 領域で、販売オーダ (および、該当する場合は販売オーダライン) を入力または選択します。 販売オーダ (ライン) のリンク先のクラスタを入力または選択します。 [リンク] をクリックします。 手順 2. 販売オーダの倉庫管理への発行 販売オーダ (tdsls4500m000) セッションを開始します。 適切な販売オーダを選択して、特定メニューの [倉庫管理に発行] をクリックします。 販売オーダの倉庫管理への発行 (tdsls4246m000) セッションで、その他の必要なデータを入力します。 [発行] をクリックします。 手順 3. 倉庫出庫の出庫作業手順の実行 倉庫オーダ (whinh2100m000) セッションで、倉庫オーダが作成されているかどうかをチェックします。 特定メニューで該当するオプションを使用し、出庫勧告を生成して発行します。 倉庫オーダ (whinh2100m000) セッションで、特定メニューの [出荷 - ライン] をクリックします。 出荷 - ライン (whinh4531m000) セッションで出庫ラインを選択し、特定メニューの [確認] または [凍結/出荷確認/荷積] を選択します。 販売オーダラインからフィジカルブレイクダウンを作成するには フィジカルブレイクダウン構造の作成 (tscfg2210m000) セッションを開始します。 [ソース] フィールドから品目ブレイクダウンを選択します。 [販売納入] チェックボックスをオンにします。 選択範囲領域で、該当するクラスタ、品目、またはシリアル番号付品目データを入力します。 [ターゲット タブの [デフォルト] 領域で、新規作成するシリアル番号付品目が属するシリアル番号付品目グループを入力するか、選択します。 必要に応じて、サービス部署および納期を指定します。 [品目の有効性] の [有効性のチェック] チェックボックスをオンにして、ERP LN が品目ブレイクダウンの構成要素の有効性をチェックするために使用する日付を入力します。ERP LN で、入力した日付の時点で有効な構成要素のみがコピーされます。すべての構成要素をコピーする場合は、[有効性のチェック] チェックボックスをオフのままにします。 オプション領域で、ダミーシリアル番号の生成チェックボックス、および必要に応じてその他のチェックボックスをオンにします。 作成をクリックします。 ERP LN で以下のように処理されます。 品目のシリアル番号付品目が、各オーダラインに作成されます。シリアル番号付品目のシリアル番号は、マスクに従って作成されます。 オーダラインの品目に品目ブレイクダウンがある場合、品目のブレイクダウン構成要素についてシリアル番号付品目も作成します。 販売品目が倉庫管理から出荷され、倉庫管理でこれらの販売品目にシリアル番号が作成された場合は、これらのシリアル番号を使用して最上位シリアル番号付品目を作成します。 関連トピック クラスタレイアウト例 マスクを定義するには |