| # 設計データ管理の要約 製造の設計データ管理モジュールを使用して製品設計プロセスの登録のサポートを可能にすれば、複数のバージョンの製品を扱えるようになります。また、このモジュールを使用して、設計データを製造へ転送することもできます。 設計データ管理モジュールの機能の概要については、このトピックで説明します。詳細については、このトピックの末尾に掲載されている詳細トピック、または該当するセッションのオンラインヘルプを参照してください。 設計品目 設計品目は、設計変更の対象となる品目です。設計プロセスが終了したら、変更内容を実際品目に転送できます。設計品目は、いくつかの改訂として存在できます。各改訂は改良バージョンの品目です。 設計品目改訂に図面を添付するには、データ管理の文書管理モジュールを使用します。 設計部品表 設計部品表 (EBOM) には、製造部品表 (PBOM) と同様に、構成要素の親品目に対する関係を記述します。設計部品表と製造部品表の主な違いは、発効日を異にする各品目の表し方です。設計部品表の場合、連番を付ける代わりに設計品目の別個の改訂を使用します。設計品目の構成要素は、設計部品表 (tiedm1110m000) セッションで設計部品表に記録してください。 有効化構成を使用すれば、設計品目のさまざまな製品構成をモデリングできます。有効化構成の詳細については、設計データ管理 (EDM) における有効化構成を参照してください。 設計部品表内に参照指示を使用すれば、主品目上のどこに構成要素を配置すべきかを指示できます。詳細については、設計部品表の参照指示リンク手順を参照してください。 設計部品表の変更 マニュアル変更 特定の設計品目を改訂する際には、設計部品表をマニュアルで作成/変更できます。改訂の承認後は、設計部品表を製造部品表にコピーできます。改訂の発効日は、製造部品表ラインにリンクされます。失効日は、次回の改訂発効日と等しくなります。詳細については、設計部品表を変更するには - マニュアル手順を参照してください。 自動変更 部品表一括変更では、設計データに対して同時に複数の変更を行うことができます。部品表一括変更に対しては、一連の設計部品表内の構成要素の追加、削除、および置換アクションをいくつか定義することができます。部品表一括変更を適切に定義し終えたら、それらのいくつかを部品表一括変更の処理 (tiedm3250m000) セッションで一括処理できます。詳細については、設計部品表 - 自動手順を変更するにはを参照してください。 半自動変更 設計部品表をマニュアルで作成/変更します。その後は、部品表一括変更を使用して、変更内容を承認できます。詳細については、設計部品表を変更するには - 半自動手順を参照してください。 設計データ管理 (EDM) における有効化構成 設計品目の設計バリエーションをモデリングするには、有効化構成を使用します。有効化構成データを製造環境に転送しておくと、その製造環境でバリエーションをモデリングできます。 関連トピック 設計品目 設計部品表 設計部品表を変更するには - マニュアル手順 設計部品表 - 自動手順を変更するには 設計部品表を変更するには - 半自動手順 品目への設計品目のコピー 設計データの仕上げ 設計データ管理 (EDM) における有効化構成 設計部品表の参照指示リンク手順 交換モジュールによる CAD アプリケーションデータのインポート |