| # 郵便番号 - 標準経路単位 (fmlbd0151m000) セッションの目的: 標準経路の郵便番号を表示およびメンテナンスします。郵便番号は、標準経路別/国別の各範囲に編成されます。 範囲を構成する要素は、次のとおりです。 順序番号 国 その国の郵便番号区域 参照住所 運送業者の来訪範囲は、経路での 順序によって決定されます。 範囲を定義するには、範囲に含まれる最初の郵便番号を開始郵便番号フィールドに、範囲に含まれる最終の郵便番号を終了郵便番号フィールドに入力します。運送業者が商品を集荷または納入できる住所は、その範囲に含まれるものだけに限定されます。 参照住所は、その範囲に含まれる最も重要な住所です。これは通常、プール地点または荷分地点です。標準経路は経路計画のプロセスです。 例 標準経路 AMS - PAR (アムステルダムからブリュッセル経由でパリまで) を定義するには、次の 3 つの範囲が必要です。 順序番号 1; オランダ; 郵便番号 1000AA ～ 1199ZZ; 参照住所: アムステルダム、プール地点 順序番号 2; ベルギー; 郵便番号 1000 ～ 1100; 参照住所: ブリュッセル、プール/荷分地点 順序番号 3; フランス; 郵便番号 92974 ～ 92984; 参照住所: パリ、荷分地点 関連トピック 標準経路の使用 経路計画の使用 計画方法 国 標準経路用の郵便番号の範囲の発生元である国。その郵便番号の範囲内に含まれる住所に、運送業者が商品の集荷や納入に来訪します。 標準経路 郵便番号がメンテナンスされる標準経路 開始郵便番号 現在の標準経路用の郵便番号の範囲に含まれる最初の郵便番号。その郵便番号の範囲内に含まれる住所に、運送業者が商品の集荷や納入に来訪します。 終了郵便番号 現在の標準経路用の郵便番号の範囲に含まれる最終の郵便番号。その郵便番号の範囲内に含まれる住所に、運送業者が商品の集荷や納入に来訪します。 経路での 順序 郵便番号範囲に含まれる順序番号。順序番号によって、運送業者の来訪範囲順序が決定します。 参照住所 参照住所は、その郵便番号範囲に含まれる最も重要な住所です。これは通常、プール地点または荷分地点です。 |