| # 検査オーダの処理 (qmptc1204m000) セッションの目的: 状況が完了である検査オーダを処理します。推奨、承認、不合格、および破壊数量が計算されます。 この処理のステップは次のとおりです。 ERP LN は、状況が完了である、各発生元の検査オーダをすべて選択します。 ERP LN は、次のテストタイプ別に検査オーダを選択します。 単一サンプリング 100% または連続サンプリング 各検査オーダについて、サンプルが選択されます。 選択された各サンプルに対して、ERP LN は次の数を判定します。 良品 不良品 ERP LN は、すべてのサンプルの検査結果を統合します。 ERP LN は実際の承認割合を計算し、その結果をテストグループ (qmptc0136m000) セッション内の合格品質基準フィールドと比較します。合格品質基準に到達すると、オーダ数量が承認されます。 検査オーダが処理されると、オーダ状況が ｢処理済｣ に変更されます。 タブ 標準 発生元別に選択した検査オーダの範囲を処理します。 保管 品目別に選択した検査オーダの範囲が処理されます。 関連トピック 標準検査 [開始] および [終了] フィールドを使用するには 発生元 検査オーダが関係する統合モジュールまたは統合パッケージ 発生元オーダ 検査の発生元のオーダ番号 ライン番号 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。 作業 品目を製造するために連続的に実行される工順の一連のステップの 1 つ 次のデータは、工順作業時に収集されます。 タスク。切断など タスクを実行するために使用される機械 (オプション)。切断機など タスクが実行される箇所 (ワークセンタ)。木工作業など タスクの実行に必要な従業員数 このデータはオーダリードタイムの計算や製造オーダの計画、原価計算に使用されます。 順序 検査オーダの連番で、この連番を基準に複数のサンプルについて特徴がテストされます。 検査 特定の検査オーダに対して生成された検査オーダラインの一覧が表示されます。これらのラインは、品質 ID にリンクされている各テストグループを対象として保持されている特徴に対応します。 検査 実行される検査の順序が表示されます。 承認番号 入庫勧告番号または出庫勧告番号 扱い単位 扱い単位は、品目の梱包に使用する梱包資材の構造です。または、扱い単位がその構造の一部を構成します。 扱い単位には、次の属性が含まれています。 識別コード 梱包品目 (オプション) 梱包品目数量 (オプション) 重要 品目を扱い単位にリンクさせる場合、その品目は扱い単位によって梱包されます。梱包品目は、扱い単位を構成するコンテナやその他の梱包資材のタイプを指します。 例: すかし木箱などの梱包品目を扱い単位として定義して、扱い単位をすかし木箱に指定します。 開始品目 ERP LN では、購買、保管、製造、販売などができる原材料、部分組立品、完成品、および工具を指します。 品目は、1 つ (キット) として処理される一連の品目を表すことも、複数の製品バリアントに存在することもできます。 非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。 原価品目 (電気代など) サービス品目 外注サービス リスト品目 (メニュー/オプション) 終了品目 ERP LN では、購買、保管、製造、販売などができる原材料、部分組立品、完成品、および工具を指します。 品目は、1 つ (キット) として処理される一連の品目を表すことも、複数の製品バリアントに存在することもできます。 非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。 原価品目 (電気代など) サービス品目 外注サービス リスト品目 (メニュー/オプション) 処理 テストデータを入力した検査オーダを一括して完了します。 検査オーダを完了するには、次のオプションがあります。 標準: 品質組合せ (qmptc0111m000) セッションでの指定に従って、検査オーダが発生元別に選択されます。 保管: 保管検査のオーダグループが選択されます。 オーダ: 発生元オーダに関係なく、オーダ番号にもとづいてオーダグループが選択されます。 検査オーダを完了する前に、ERP LN は次の項目をチェックします。 各検査オーダに対するサンプル数が十分であるか 各検査オーダラインの検査数が十分であるか 検査オーダラインが完了すると、状況は完了に変わります。すべての検査オーダラインのオーダ状況が完了になると、直ちにすべてのオーダが完了に設定されます。 オーダラインが完了すると、検査データを追加、修正、または削除することはできません。 |