| # フィジカルブレイクダウンの出力 (tscfg2410m000) セッションの目的: フィジカルブレイクダウンを出力します。 注意 ERP LN により、構成の日付フィールドに入力した日付の状況が有効であるシリアル番号付品目のみが出力されます。 フィジカルブレイクダウンに対する変更については、フィジカルブレイクダウンログ (tscfg2515m000) セッションを参照してください。 グラフィカルブラウザフレームワーク (GBF) を使用して、フィジカルブレイクダウン全体 (失効した品目と将来の品目を含む) を表示します。 構成管理パラメータ (tscfg0100m000) セッションの代替シリアル番号別に表示チェックボックスをオンにした場合、この [品目] フィールドにズームすると、シリアル番号付品目が取引先のシリアル番号別に表示されます。 クラスタ 構成品目のフィジカルブレイクダウンを出力する対象クラスタの範囲開始値 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには 範囲を指定するには クラスタ 構成品目のフィジカルブレイクダウンを出力する対象クラスタの範囲終了値 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには 範囲を指定するには 開始品目 フィジカルブレイクダウンを出力するシリアル番号付品目の範囲開始値 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには 範囲を指定するには 終了品目 フィジカルブレイクダウンを出力するシリアル番号付品目の範囲終了値 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには 範囲を指定するには 開始シリアル番号 フィジカルブレイクダウンを出力するシリアル番号付品目の範囲開始値 注意 構成管理パラメータ (tscfg0100m000) セッションの代替シリアル番号別に表示チェックボックスをオンにした場合、このフィールドにズームすると、シリアル番号付品目が取引先のシリアル番号別に表示されます。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには 範囲を指定するには 終了シリアル番号 フィジカルブレイクダウンを出力するシリアル番号付品目の範囲終了値 注意 構成管理パラメータ (tscfg0100m000) セッションの代替シリアル番号別に表示チェックボックスをオンにした場合、このフィールドにズームすると、シリアル番号付品目が取引先のシリアル番号別に表示されます。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには 範囲を指定するには 現在の構成の出力 このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN は現在の構成を出力します。 このチェックボックスがオフの場合、 構成の日付フィールドに、現在日付より前の日付を指定できます。 構成の日付 ERP LN は、このフィールドに入力された日付の状態で、品目のフィジカルブレイクダウンを出力します。 注意 ERP LN は、この日付に有効状況であるシリアル番号付品目のみを出力します。 フィジカルブレイクダウンに対する変更については、フィジカルブレイクダウンログ (tscfg2515m000) セッションを参照してください。 レベル 出力する品目のレベルを選択します。 ソート基準 選択したデータの出力順序を指定します。 フィジカルブレイクダウンログ このチェックボックスをオンにした場合、ERP LN により、フィジカルブレイクダウンログが出力されます。 |