| # 資材出庫の概要 製造オーダの作業では、工程で資材を受け取る方法がいくつかあります。 バックフラッシュ 論理的な使用量、および完了とレポートされた品目の数量にもとづく、在庫からの資材の自動出庫、または品目の製造に使用された時間の計算 詳細については、バックフラッシュを参照してください。 フロア在庫 資材の各出庫を個別に記録することなく製造で使用できる工程にある、高価でない資材の在庫。フロア在庫はバックフラッシュされません。また、見積原価には含まれません。フロア在庫資材を計上するために、完成品の原価に付加費用が追加されます。カンバンは、工程に対するフロア在庫品目の供給をトリガします。工程管理生産タイプの倉庫オーダを作成しておき、資材の出荷元となる倉庫と出荷先となるワークセンタをその倉庫オーダの中に指定することができます。 管理資材出庫 ユーザが定義した方法で、倉庫から工程に資材が出庫されます。出庫プロセスを厳しく管理するよう選択するか、または出庫プロセスの管理を緩和するよう選択することができます。通常、資材の出庫は次のステージをたどります。 倉庫内の資材の引当 計画製造オーダによって、計画在庫処理が行われます。この処理は、MRP 計画エンジンによる計画に使用されます。製造オーダが発行されると、倉庫オーダが作成されます。つまり、倉庫内の資材が製造オーダに引き当てられます。 部品表 (BOM) に指定されているすべての資材が倉庫で引き当てられ、見積資材 (ticst0101m000) セッションに反映されます。 工程倉庫を使用する場合は、資材が工程倉庫で引き当てられる時期を決定できます。 詳細については、工程倉庫の使用を参照してください。 出庫数量の指定 出庫する資材数量を指定する必要があります。工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションでのマニュアル出庫チェックボックスの設定に応じて、ERP LN によって計画数量が自動的に指定されるか、または資材数量をマニュアルで指定します。資材数量はまだ倉庫内でブロックされた状態であることに注意してください。 詳細については、出庫資材の指定を参照してください。 資材の発行 倉庫で資材を発行すると、その資材のブロックが解除されます。倉庫要員にとっては、この解除が倉庫出庫手順を開始する合図となります。 詳細については、資材の発行を参照してください。 倉庫手順の実行 ユーザが定義した倉庫出庫手順が実行されます。 詳細については、処理倉庫オーダラインを参照してください。 資材の入庫 必要とされる資材数量が工程に入庫されます。 資材を倉庫から工程へ、工程から倉庫へと移動させるには、製造オーダの出庫資材 (ticst0101m100) セッションを使用できます。 資材をきめ細かく扱うには、製造倉庫オーダ (timfc0101m000) セッションを使用する必要があります。特に、シリアル番号付品目またはロット管理品目については、このセッションを使用することをお勧めします。資材に関するアクションはすべて、いわゆる製造倉庫オーダに記録され、製造倉庫オーダ (timfc0101m000) セッションで表示することができます。 関連トピック 出庫資材の指定 資材の発行 処理倉庫オーダライン 資材出庫パラメータ バックフラッシュ 工程倉庫の使用 SFC (工程管理) と倉庫管理の統合 資材不足の直接処理 製造におけるラベル |