| # 製造におけるラベル 概要 製造で使用できるラベルには、次の 2 種類があります。 カンバンラベル 製造オーダのラベル カンバンラベルは、工程における資材供給をトリガするために使用されるのに対し、製造オーダのラベルは完了した製造オーダを識別する手段として使用されます。 注意 どちらの場合も条件ラベルを使用するのは事実ですが、カンバンラベルは製造オーダラベルとは異なります。製造では、どちらのラベルも固有の方法で定義され、使用されます。その方法については後で説明します。 製造におけるカンバンラベル プル製造環境において工程レイアウトを設計する場合は、カンバンラベルを使用してワークセンタ間での中間製品の供給をトリガすることに決めるとよいでしょう。 工程における供給をトリガするカンバンラベルを作成するには、カンバンラベルの出力 (tirou2402m000) セッションを使用します。たとえば、特定工順でのあらゆる作業に合ったカンバンラベルが作成されるように選択することもできます。特定作業での製品の処理完了後、カンバンラベルは以前の作業の中間製品を要求する手段となるため、作業の続行を可能にするために役立ちます。 カンバンラベルの出力 (tirou2402m000) セッションでは、ラベルレイアウトフィールドにラベルレイアウトを入力します。ラベルレイアウトは、ラベルレイアウト (whwmd5520m000) セッションで定義しておく必要があります。ラベルレイアウトに含まれる情報タイプはカンバンラベルです。情報タイプは、記述および特定コードを用いて入力する必要があります。詳細については、ラベルのレイアウトと出力を参照してください。カンバンラベルに使用できる記述とコードを次の表に示します。
記述 | ラベルレイアウトテキスト内のコード
カンバンの記述 | #lb.item
コンテナ数量 | #lb.quan.item
出荷元ワークセンタ | #lb.shfr.code
出荷先ワークセンタ | #lb.shto.code
コンテナ | #lb.pack.item
カンバンラベルの情報の表示形式は、次のとおりです。
カンバンの記述 | 自転車用フレーム
コンテナ数量 | 5
出荷元ワークセンタ | 溶接ワークセンタ
出荷先ワークセンタ | 組立ワークセンタ
ラベルに出力されたカンバン情報を取得するには、カンバン情報を工順作業 (tirou1102m000) セッションで入力しておく必要があります。 ERP 製造における製造オーダラベル 製造において、完了した製造オーダの数量は製造オーダラベルで識別されます。ラベルは製造オーダを倉庫へ移動する際に役立ちます。ラベルは、製造オーダの番号、製造オーダにおける品目の種類、品目の転送先倉庫などの情報で構成されます。 次の条件に該当する場合、完了済製造オーダ用の製造オーダラベルが出力されます。 工程管理パラメータ (tisfc0500m000) セッションの出力ラベルのレイアウトフィールドにラベルレイアウトが入力された場合 完了オーダのレポート (tisfc0520m000) 詳細セッションのレポートオーダ完了後にラベルを出力チェックボックスがオンの場合 このチェックボックスのデフォルトはデフォルト製造オーダデータ (tisfc0102m000) 詳細セッションで設定されます。 次のセッションでは、オーダの完了時にラベルを出力するかどうかを指定することもできます。 完了生産日程計画のレポート (tirpt1201m000) 生産日程計画から完了製造オーダをレポート (tirpt1502m000) ラベルレイアウトは、ラベルレイアウト (whwmd5520m000) セッションで定義されます。ラベルレイアウトに含まれる情報タイプは、製造オーダラベルです。ラベルのレイアウトと出力には、製造オーダラベルに使用できるコードが示されています。 関連トピック ラベルのレイアウトと出力 カンバンの設定、ラベルのレイアウト、オーダの生成 |