| # 部品表一括変更アクション (tiedm3120m000) セッションの目的: 部品表一括変更について定義されたアクションを一覧表示します。 部品表一括変更状況が設計中の場合、このセッションでデータを変更できます。 部品表一括変更アクションを使用して構成要素を追加する場合、同じ部品表一括変更に直接リンクする他の部品表一括変更アクションを使用して、その構成要素を削除または置換することはできません。この制約を回避するには、まず該当する構成要素を削除し、次に同じ部品表一括変更を使用して同じ構成要素を追加します。追加した構成要素の設計部品表数量はオリジナルの数量と異なっていてもかまいません。その場合、置換タイプフィールドの値に関わらず、設計部品表の数量フィールドの値が絶対数量として使用されます。 設計部品表構成要素に対して、次のアクションを実行できます。 追加 削除 置換 置換を選択した場合、置換タイプフィールドを演算子として使用し、設計部品表の数量を変更できます。 部品表一括変更 (tiedm3110m000) セッションのアクションごとに設計品目を含む/除くチェックボックスがオンの場合、特定メニューから設計品目を含む/除く (tiedm3121m000) セッションを開始して、部品表一括変更アクションの使用時に含める、または除く設計品目のリストを定義できます。 関連トピック 設計データ管理の要約 設計部品表 - 自動手順を変更するには 参照指示と部品表一括変更 部品表一括変更番号 ERP LN が設計データ管理パラメータ (tiedm0100m000) セッションの部品表一括変更の番号グループフィールドに入力された番号グループを使用して生成した部品表一括変更番号 部品表一括変更状況 オーダ状況 位置 部品表一括変更アクションを定義する部品表一括変更位置番号 部品表一括変更アクション 部品表一括変更のアクション 指定可能な値 ECO 活動タイプ 置換タイプ 部品表一括変更アクションが置換の場合に設計部品表の数量フィールドが設計部品表変更の処理 (tiedm3205m000) セッションでどのように処理されるかを決定します。 設計品目を含む/除く 設計品目を含む/除く (tiedm3121m000) セッションで指定した品目が部品表一括変更から除かれるのか、この変更に含まれるのかを決定します。 包含を選択した場合、設計品目を含む/除く (tiedm3121m000) セッションでこのオーダに関連する品目として一覧表示された設計品目だけが、部品表一括変更によって変更されます。 注意 除外を選択しても、品目を指定しない場合は、すべての設計品目が部品表一括変更に含まれます。 使切資材を含む このチェックボックスがオンの場合、 設計部品表別使切資材および代替材料 (tiedm2115m000) セッションで定義した、設計部品表構成要素の使切資材もコピーされます。 部品表一括変更別設計部品表コピーデータの生成 (tiedm3235m000) セッションまたは部品表一括変更の処理 (tiedm3250m000) セッションを実行すると、これらの資材がEBOM コピーデータ内の使切資材および代替資材 (tiedm2125m000) セッションにコピーされます。 関連トピック 古くなった品目の残余在庫を使い切るには 代替資材を含む このチェックボックスがオンの場合、 設計部品表別使切資材および代替材料 (tiedm2115m000) セッションで定義した、設計部品表構成要素の代替資材もコピーされます。 部品表一括変更別設計部品表コピーデータの生成 (tiedm3235m000) セッションまたは部品表一括変更の処理 (tiedm3250m000) セッションを実行すると、これらの資材がEBOM コピーデータ内の使切資材および代替資材 (tiedm2125m000) セッションにコピーされます。 関連トピック 部品表の代替資材 参照指示レベルで部品表一括変更アクション このチェックボックスがオンの場合、 部品表一括変更アクションを定義して、参照指示を追加、置換、または削除できます。新規参照指示フィールドおよび/または旧参照指示フィールドを使用して、参照指示を入力します。 関連トピック 参照指示と部品表一括変更 旧構成要 素タイプ 部品表一括変更の影響を受ける構成要素の品目タイプ 旧構成要素 部品表一括変更アクションの実行時に削除する、または別の構成要素で置換する構成要素品目 旧参照指示 部品表一括変更アクションの実行時に削除する、または別の参照指示で置換する参照指示 関連トピック 参照指示と部品表一括変更 旧参照指示 参照指示についての記述。これは、たとえば構成要素品目をマウントしなければならない保管場所を表すコードなどです。 新規構成要素 タイプ 置換または追加する構成要素の品目タイプ 新規構成要素 置換または追加する構成要素品目 新規参照指示 部品表一括変更アクションの実行時に旧構成要素に置き換わる、または追加される参照指示 関連トピック 参照指示と部品表一括変更 新規参照指示 参照指示についての記述。これは、たとえば構成要素品目をマウントしなければならない保管場所を表すコードなどです。 長さ 置換する構成要素の長さと幅、または設計部品表に追加する構成要素の長さと幅 長さ 置換する構成要素または設計部品表に追加する構成要素の長さ 幅 置換する構成要素の幅、または設計部品表に追加する構成要素の幅 単位数 構成要素の置換に必要な単位数 設計部品表の数量 設計部品表の構成要素の正味数量 ERP LN が新規の設計部品表を生成する場合は、部品表一括変更アクションと組み合わせて現行フィールドの値を使用します。 次の 3 つの場合があります。 削除。フィールドは適用されません。 追加。このフィールドの値は設計部品表変更の処理 (tiedm3205m000) セッションの正味数量フィールドの値に適用されます。 設計部品表の数量は、製造部品表の構成要素の場合と同様に次の式で計算されます。正味数量 = (長さ × 部品表変換係数) x (幅 × 部品表変換係数) × 単位数 ÷ 変換 係数 構成要素に幅がない場合、(幅 × 部品表変換係数) の値は式から外します。 変換係数は変換係数 (tcibd0103m000) セッションで定義できます。ERP LN は、品目または設計品目の単位に応じた変換係数を使用します。 部品表変換係数は、基本単位から部品表単位に変換する係数です。これは、部品表計測単位から得られます。 置換。フィールドは、正味数量を値として、また置換タイプを数学演算子として使用して計算されます。可能な場合は、ERP LN は前述の公式で正味数量を最初に計算します。前述の公式を使用して正味数量を計算できない場合、ERP LN は現行フィールドの値を使用し、また 置換タイプを数学演算子として使用して、設計部品表変更の処理 (tiedm3205m000) セッションの正味数量フィールドを計算します。 例
単位数 | 3
長さ | 2
幅 | 4
部品表変換係数 | 1
変換 係数 | 1
ERP LN は次のように計算します。新しい 正味数量 = 3 × (2 × 1) × (4 × 1) ÷ 1 = 24 = 設計部品表の数量 これが不可能な場合 (長さがなかった場合など)、ERP LN 設計部品表の数量の値を正味数量の新しい値として使用します。 部品表一括変更アクション = 置換 置換タイプ = + (加算) 正味数量 (旧) = 5 正味数量 (新規、設計部品表変更の処理 (tiedm3205m000) セッション内) = (設計部品表の数量) × (置換タイプ) × (正味数量 (旧)) = 24 + 5 = 29 関連トピック 正味数量の計算 設計部品表 設計部品表 - 自動手順を変更するには 全アクションを品目に適用 このチェックボックスがオンの場合、 設計品目を含む/除く (tiedm3121m000) セッションで選択された、すべての部品表一括変更ラインが適用可能な設計品目が変更の対象になります。 このチェックボックスがオフの場合、 設計品目を含む/除く (tiedm3121m000) セッションで選択された、少なくとも 1 つの部品表一括変更ラインが適用可能な設計品目が変更の対象になります。 注意 このフィールドは、設計品目を含む/除く (tiedm3121m000) セッションで直接的および間接的に一覧表示されている設計品目に関係します。 例 部品表一括変更アクション (tiedm3120m000) セッションで、次の 2 つの部品表一括変更ラインを定義します。 金属ホイールの削除 金属ペダルをプラスチックペダルに交換 全アクションを品目に適用チェックボックスをオンにした場合: 自転車 (赤) の場合はすべてのラインを適用できるので、部品表一括変更は自転車 (赤) の構成要素に対して実行されます。 自転車 (青) と自転車 (黄色) の場合は、1 ラインだけしか適用できないため、一括部品用変更はそれらに対して実行されません。 全アクションを品目に適用チェックボックスをオフにした場合: すべての自転車が、部品表一括変更ラインを適用できる構成要素を含んでいるため、部品表一括変更はすべての自転車に対して実行されます。 注意 アクションごとに設計品目を含む/除くチェックボックスがオンの場合は、このフィールドは使用できません。 非依存数量 このチェックボックスがオンの場合、設計品目の正味数量がコピーされ、部品表の仕損数量が更新されます。 このチェックボックスがオフの場合、設計品目の正味数量がコピーされ、部品表の正味数量が更新されます。 |