| # 標準検査オーダのチェックおよびクローズ (qmptc1205m000) セッションの目的: 状況が ｢処理済｣ でブロック方法が ｢続行｣ である、特定範囲の発生元オーダ (購買、販売、または製造オーダ) をチェックします。ERP LN は、発生元オーダで報告された数量をチェックし、その数量を品質パッケージで入力された数量と比較します。結果はレポートに表示されます。 検査オーダをクローズチェックボックスがオンになっている場合、検査オーダもクローズされています。検査オーダのブロック方法が ｢続行｣ に設定されている場合、通常の購買、販売、または製造手順はすでに完了していることがあります。つまり、承認数量および不合格数量がすでに ERP LN に入力されているが、検査オーダの結果は品質パッケージから転送されていないということです。これが、通常の購買、販売、または製造手順がすでに完了していても検査オーダを完了するためにはこのセッションを使用しなければならない理由です。 関連トピック 標準検査 [開始] および [終了] フィールドを使用するには 発生元 検査オーダが関係する統合モジュールまたは統合パッケージ 発生元オーダ 検査の発生元のオーダ番号 ライン番号 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。 作業 品目を製造するために連続的に実行される工順の一連のステップの 1 つ 次のデータは、工順作業時に収集されます。 タスク。切断など タスクを実行するために使用される機械 (オプション)。切断機など タスクが実行される箇所 (ワークセンタ)。木工作業など タスクの実行に必要な従業員数 このデータはオーダリードタイムの計算や製造オーダの計画、原価計算に使用されます。 順序 検査オーダの連番で、この連番を基準に複数のサンプルについて特徴がテストされます。 検査 特定の検査オーダに対して生成された検査オーダラインの一覧が表示されます。これらのラインは、品質 ID にリンクされている各テストグループを対象として保持されている特徴に対応します。 検査 実行される検査の順序が表示されます。 承認番号 入庫勧告番号または出庫勧告番号 扱い単位 扱い単位は、品目の梱包に使用する梱包資材の構造です。または、扱い単位がその構造の一部を構成します。 扱い単位には、次の属性が含まれています。 識別コード 梱包品目 (オプション) 梱包品目数量 (オプション) 重要 品目を扱い単位にリンクさせる場合、その品目は扱い単位によって梱包されます。梱包品目は、扱い単位を構成するコンテナやその他の梱包資材のタイプを指します。 例: すかし木箱などの梱包品目を扱い単位として定義して、扱い単位をすかし木箱に指定します。 検査オーダをクローズ このチェックボックスがオンの場合、検査オーダはクローズします。検査オーダのブロック方法が ｢続行｣ または ｢転記後にブロック｣ に設定されている場合、通常の購買、販売、または製造手順はすでに完了していることがあります。つまり、承認数量および不合格数量がすでに ERP LN に入力されているということです。ただし、検査オーダの結果は ｢品質管理｣ から転送されていません。これが、通常の購買、販売、または製造手順がすでに完了していても検査オーダを完了するためにはこのチェックボックスをオンにしなければならない理由です。 詳細レポート このチェックボックスがオンの場合、詳細レポートが出力されます。 続行 テストデータを入力した検査オーダを一括してチェックし、オプションで閉じます。 検査オーダを完了するには、次のオプションがあります。 標準: 品質組合せ (qmptc0111m000) セッションでの指定に従って、検査オーダが発生元別に選択されます。 保管: 保管検査のオーダグループが選択されます。 オーダ: 発生元オーダに関係なく、オーダ番号にもとづいてオーダグループが選択されます。 検査オーダを完了する前に、ERP LN は次の項目をチェックします。 各検査オーダに対するサンプル数が十分であるか 各検査オーダラインの検査数が十分であるか 検査オーダラインが完了すると、状況は完了に変わります。すべての検査オーダラインのオーダ状況が完了になると、直ちにすべてのオーダが完了に設定されます。 オーダラインが完了すると、検査データを追加、修正、または削除することはできません。 |