| # 直接資材供給分配 (whinh6130m000) セッションの目的: 承認および処理の前に分配の優先順位や数量を変更します。分配を処理すると、ERP LN によって、移送先倉庫および保管場所への商品の転送をサポートするクロスドックオーダ (直接資材供給) と転送オーダが生成されます。 このセッションが開始されると、ERP LN によって次の処理が行われます。 セッションを実行する倉庫の倉庫供給構造内にあるすべての DMS 供給倉庫に対する純需要を計算します。 各種の需要ソース (実際オーダ、計画在庫処理、計画オーダ、および予測) を、算出された不足と一緒に需要インスタンスごとに表示します。 計画優先順位規則にもとづいて需要インスタンスごとの優先順位を割り当てます。 需要優先順位を考慮しながら、需要に対して入庫済商品または製造済商品を分配します。 パラメータの設定によって、入庫倉庫の利用可能な手持在庫を割り当てます。 処理中のエラー 需要に対して数量が割り当てられ、これらの割当が承認されると、割当の処理が行えます。処理は、ユーザ優先順位の順で行われます。 特定の需要の処理がエラーを戻すと、残りの需要の処理はスキップされます。 何らかの理由でクロスドックオーダを生成できないなど、問題を示す 1 つ以上のメッセージが表示されます。それによって問題を分析し、必要に応じて割当を修正し、処理をやり直すことができます。 特定の需要を処理できない場合は、次のいずれかを実行できます。 割当済の数量を 0 に設定し、特定の需要を承認して、他の需要の割当を再計算します。 特定の需要に非常に低い優先順位 (大きい番号) を付けます。 その結果、その需要には数量が割り当てられません。 転送オーダの撤回 DMS によって生成と処理が行われた転送オーダは、返品オーダの生成と処理を行うことによって無効にすることができます。その結果、元の転送オーダの数量が供給倉庫に戻されます。 転送オーダを撤回するには、次のステップを実行します。 入庫 (whinh3512m000) セッションで、入庫ラインを選択します。 特定メニューで [オープン] →倉庫オーダの順に選択します。 倉庫オーダ (whinh2100m000) セッションが表示され、関連する転送オーダが示されます。 取り消すオーダ (1 つまたは複数) を選択します。 特定メニューで返品オーダの作成を選択します。 オープンオーダの整理 DMS セッションを開始するか、DMS が実行中であると。以前の DMS 実行で生成されたオープンクロスドックオーダと転送オーダを表示できます。入庫または手持在庫を関連する需要に割り当てると、ERP LN によってこれらのオーダが更新されることがあります。以前の DMS 実行で生成された未変更のオープンクロスドックオーダと転送オーダは、新しい DMS 実行を処理する際に削除されます。 注意 いずれかのクロスドックオーダラインの状況が取消済またはオープンである限り、クロスドックオーダの状況はオープンのままになります。 これらのクロスドックオーダにリンクされている転送 (出庫) オーダラインと、まだオープン状態である転送 (出庫) オーダライン (つまり出庫勧告がまだ存在しない転送オーダライン) も削除されます。移送先倉庫の 2 番目のオープン状態のクロスドックオーダ (およびライン) が転送 (出庫) オーダラインにリンクされている場合は、このオーダも削除されます。 関連トピック 直接資材供給 (DMS) 純需要の計算、需要の優先順位指定、および数量の割当 クロスドックオーダ処理中の純需要の計算 在庫約定の純需要の計算 考えられる出庫および推奨事項 供給情報 入庫 商品のすべての入庫ごとに割り当てられる連番 入庫 DMS が実行される入庫ライン 検査 検査番号 検査 検査ライン番号 オーダ 入庫オーダ発生元 オーダ 入庫オーダ番号 オーダ 入庫オーダライン オーダ 入庫オーダの連番 作業手順 品目を製造するために連続的に実行される工順の一連のステップの 1 つ 次のデータは、工順作業時に収集されます。 タスク。切断など タスクを実行するために使用される機械 (オプション)。切断機など タスクが実行される箇所 (ワークセンタ)。木工作業など タスクの実行に必要な従業員数 このデータはオーダリードタイムの計算や製造オーダの計画、原価計算に使用されます。 倉庫 品目が入庫された倉庫 保管場所 倉庫内の品目の保管場所 詳細は、次の情報を参照してください: 供給保管場所と需要保管場所 保管場所 クラスタ 倉庫のクラスタ 有効化コード 有効化構成品目に関する差異をモデル化するために使用する、販売オーダラインまたは販売見積ライン上の参照番号 品目 数量 手持在庫 入庫倉庫にある品目の利用可能な手持数量 手持在庫 手持数量を表す単位 入庫数量 (入庫単位) 品目の入庫数量 入庫数量 (入庫単位) 入庫数量を表す単位 入庫済数量(棚卸単位) 品目の入庫数量 入庫済数量(棚卸単位) 品目の在庫の計測単位。たとえば、個、キログラム、1 ダース、メートルなどがあります。 棚卸単位は、計測を変換する際の基準単位としても使用されます。特に、購買オーダや販売オーダのオーダ単位や価格単位に関する変換で使用されます。これらの変換では、常に基準単位として棚卸単位が使用されます。このため、棚卸単位はすべての品目タイプ、また在庫として保存できない品目タイプにも適用できます。 割当予定 需要にまだ割り当てる必要がある数量。割り当てられない数量は入庫されます。 プットアウェイ予定 割り当てることができず、入庫される数量。 この状況は、入庫数量が需要を超えると発生します。 プットアウェイ予定 プットアウェイ数量を表す単位 設定 クロスドックオーダ優先順位定義 1 つまたは複数の ERP LN テーブルフィールドに割り当てられているユーザ定義の優先順位のセット。ERP LN はクロスドックオーダ優先順位定義を使用してクロスドックオーダのシステム優先順位を生成します。 注意 クロスドックオーダ優先順位定義は、動的クロスドッキングにのみ使用できます。 クロスドックオーダ優先順位定義ではなくパラメータ設定に依存するので、計画優先順位規則を動的クロスドッキングに適用できます。 関連トピック クロスドックオーダ優先順位 倉庫供給構造 倉庫のユーザ固有クラスタ、直接資材供給に定義され、1 つ以上の供給倉庫および多数の移送先倉庫で構成されています。 関連トピック 倉庫供給構造 クロスドック制約定義 ERP LN でクロスドックオーダを作成するかどうかを指定するために使用する、ユーザ定義の規則セット。これらの規則は順々にチェックされます。有効な条件が満たされた場合、クロスドックオーダは作成されません。規則が何も適用されない場合でも、クロスドックオーダの作成を許可します。直接資材供給を使用するかどうかに関わらず、クロスドック制約規則を考慮に入れます。 関連トピック クロスドック制約 クロスドッキング設定の影響 入庫の DMS この品目に対して DMS を実行するかどうかを示します。 詳細は、次の情報を参照してください: 入庫の DMS SFC 入庫の DMS この製造品目に対して DMS を実行するかどうかを示します。 詳細は、次の情報を参照してください: SFC 入庫の DMS 在庫の DMS 利用可能な手持在庫に DMS を適用するかどうかを示します。 詳細は、次の情報を参照してください: 在庫の DMS クロスドッキングタイムフェンス 考慮するタイムフェンスの下限および上限 関連トピック クロスドッキングタイムフェンス クロスドッキング設定の影響 強制クロスドッキング範囲 入庫ラインの入庫数量が最小許容範囲と最大許容範囲の間にある場合、ERP LN は需要を検索し、それに応じて商品のクロスドックを試みます。 関連トピック 強制クロスドッキング範囲 クロスドッキング設定の影響 物流 連番 連続した活動のデータレコードやステップを識別する番号。連番は、多くのコンテキストで使用されます。ERP LN では通常、後続の品目やステップに対して連番が生成されます。状況に応じて、この番号を変更することができます。対応するパラメータを設定することにより、採番方法を調整できます。 ユーザ優先順位 ユーザが入力した優先順位。ERP LN はユーザ優先順位とシステム優先順位を使用してクロスドックオーダの優先順位を決定します。そして、クロスドックオーダラインを生成し、入庫勧告時に、最も優先順位の高いクロスドックオーダのクロスドックオーダラインを最初に勧告します。 注意 ユーザ優先順位はシステム優先順位よりも先に考慮されます。 注意 この優先順位を変更してから、[保存] をクリックするか非承認済の再計算コマンドを使用すると、割当済のすべての入庫数量が再計算されます。 システム優先順位 計画優先順位規則を基準とした優先順位またはクロスドックオーダ優先順位。ERP LN はシステム優先順位とユーザ優先順位を使用してクロスドックオーダの優先順位を決定します。そして、ERP LN はクロスドックオーダラインを生成し、入庫勧告時に、最も優先順位の高いクロスドックオーダのクロスドックオーダラインを最初に勧告します。 注意 計画優先順位規則を使用すると、直接資材供給の場合、およびオプションで動的クロスドッキングの場合は、生成済クロスドックオーダのシステム優先順位は計画優先順位と一致します。 直接資材供給タイプのクロスドックオーダの場合は、システム優先順位がユーザ優先順位のデフォルト値として使用されます。 ユーザ優先順位はシステム優先順位よりも先に考慮されます。 需要タイプ この品目について考慮される需要のタイプ 詳細は、次の情報を参照してください: DMS 需要タイプ オーダ オーダの発生元 オーダ 倉庫オーダのコード。別のパッケージによってオーダが生成された場合、この番号はオリジナルオーダ番号に対応します。 オーダライン 需要の原因となるオーダ (ライン)。 需要は、同一の倉庫に対する場合と別の倉庫に対する場合があります。 オーダライン 倉庫オーダラインの連番 オーダライン 所要日 商品が必要とされる日付。 実際オーダの場合、この日付は計画納期に一致します。 梱包 定義 品目とその梱包固有の構成。品目の梱包定義は、たとえば 1 つのパレットには 12 個のボックスがあり、各ボックスには 4 個が含まれるなどのようになります。 オーダ単位を使用 このチェックボックスがオンの場合、オーダ単位を使用してオーダ済商品を配送する必要があります。 有効化 コード 有効化構成品目に関する差異をモデル化するために使用する、販売オーダラインまたは販売見積ライン上の参照番号 移送先 倉庫 需要の発生元である倉庫 詳細は、次の情報を参照してください: 倉庫供給構造 移送先ゾーン/ 保管場所 需要の発生元である移送先倉庫内のゾーンまたは保管場所 詳細は、次の情報を参照してください: 供給保管場所と需要保管場所 所要数量 需要オーダに対してまだ必要とされる棚卸単位の数量 (不足) 割当済手持数量 DMS によって割り当てられた保管単位の手持数量。 この数量は変更できます。 割当済入庫済 数量 DMS によって割り当てられた入庫数量 (保管単位)。 注意 この数量を変更してから、[保存] をクリックするか非承認済の再計算コマンドを使用すると、割当済のすべての入庫数量が再計算されます。 割当済入庫済 数量 割当済入庫済 数量 DMS によって割り当てられた入庫数量 (在庫単位)。 この数量は変更できます。 割当済入庫済 数量 数量を表す単位 クロスドック承認済数量 処理済 このチェックボックスがオンの場合、割当処理後に承認済の割当が処理されます。 処理 クロスドックオーダ 商品をクロスドックに指定する必要がある出庫オーダライン。クロスドックオーダはクロスドックオーダラインを作成することで発行できます。 クロスドック要求済数量 クロスドックオーダ状況 クロスドックオーダ状況 転送 補充倉庫から移送先倉庫への在庫処理を登録するために作成される倉庫オーダのタイプ。転送オーダは ERP LN のほかのパッケージやモジュールによって生成でき、さらにマニュアル定義も可能です。 計算 所要数量 オーダ数量 出荷数量 出荷数量 出庫処理 数量 クロスドック処理 数量 手持 数量 輸送中 数量 すべて承認 すべての割当を承認します。 すべて未承認 いずれの割当も承認しません。 処理 承認済ラインを処理します。 非承認済の再計算 (再) 割当済の数量の一部を承認してから、このコマンドを使用すると、計画優先順位規則に従って残りの数量が再割当されます。 再積荷 初期の需要データを復元し、数量を再割当します。 この操作は、セッションを終了してから、直接資材供給待ち入庫ライン (whinh3512m300) セッションまたは直接資材供給待ち検査ライン (whinh3522m300) セッションから再び開始する操作と同じです。 オーダ詳細 選択した需要のオーダ詳細を表示します。 割当済数量付ラインのみ表示 割当済数量付の需要ラインのみを表示します。 計画優先順位規則 計画優先順位規則 (whinh6122m000) セッションを開始します。 倉庫供給構造関係 倉庫供給構造関係 (whinh6141m000) セッションを開始します。 クロスドック制約規則 クロスドック制約規則 (whinh6151m000) セッションを開始します。 状況を処理済に設定 入庫または検査ラインの直接資材 供給実行済フィールドの状況を処理済に設定します。 その結果、この入庫ラインに対して DMS をそれ以上実行できなくなります。 まだ割り当てられていない入庫数量は、最終的に入庫されます。 直接資材供給転送 DMS によって生成された関連の転送オーダを表示します。 |