| # 組立オーダの作成 組立オーダの生成 (tiapl3201m000) セッションを使用して、組立計画にある製品バリアントの組立オーダを組立管理で作成します。 以下の基準が満たされている場合に限り、組立オーダが作成されます。 組立 状況 (製品バリアント (tiapl3500m000) セッションに表示される) がオープンである 製品バリアント (tiapl3500m000) セッションの詳細で削除予定チェックボックスがオフになっている 製品バリアント (tiapl3500m000) セッションの計画オフライン日がロールオフラインの組立オーダタイムフェンス内にある。組立オーダタイムフェンスは、組立ライン (tiasl1530m000) セッションの詳細で組立ラインごとに定義されています。 ロールオフ組立ラインの組立ライン構造状況 (組立ライン (tiasl1530m000) セッションに表示) が実現である 品目には、次の特徴があります。 品目タイプは一般です。 品目はシリアル番号です。 品目の品目オーダデータが存在します。 品目オーダシステムは FAS です。 関連するセッションにズームして現在のセッションでデータを選択する場合は、上記の基準を満たしている組立ライン、製品バリアント、および一般品目のみを選択できます。組立オーダタイムフェンスと計画オフライン日によって、選択できる内容に影響が生じることはありません。 結合しなければならないデータが多いため、組立オーダの作成は複雑なプロセスです。このプロセスの概略フローを下記に示します。 現在のセッションでの製品バリアントの選択にもとづいて、製品バリアント構造が生成されます。このプロセスの詳しい説明については、製品バリアント構造の生成 (tiapl3210m000) セッションのオンラインヘルプを参照してください。製品バリアント構造が生成されるのは、組立計画パラメータ (tiapl0500m000) セッションの詳細で外部製品バリアント構造チェックボックスがオフになっている場合に限ります。このチェックボックスがオンの場合、現在の製品バリアント構造が使用されます。 組立ライン構造は、組立管理で初期化されます。各供給組立オーダごとに、親の組立オーダが判明していなければならないため、ライン構造を決定する必要があります。 ライン構造は、まずロールオフラインの最後から供給組立ラインの先頭に向かってブラウズされます。ライン構造のブラウズ中に、以下のデータが登録されます。まず、一般サブ品目が別の会社で組み立てられると、データが登録されます。次に、設計モジュールに関連した組立部品と作業が登録されます。最初のアクションは、生成しなければならない組立オーダを決定するために使用されます。会社ごとに固有の組立オーダが必要となります。2 番目のアクションは、ラインステーションバリアント (LSV) の作成に関する情報を収集するために使用されます。この情報は、平準化された組立部品および作業から取り込まれ、発効日と単位にもとづいて評価されます。必要となる資材および作業がラインステーションごとに保管されます。ラインステーションバリアントの詳細については、ラインステーションバリアントとラインステーションオーダ を参照してください。 LSV は組立管理で決定/作成されます。LSV には、特定の組立オーダに必要とされる組立部品および作業がラインステーション別に保管されます。LSV は再使用が可能であるため、他の組立オーダの該当するラインステーションで同じ組立部品と作業が必要な場合に、同じ LSV を他の組立オーダに使用することもできます。このため、LSV によって不要なデータが減り、パフォーマンスが向上します。 組立オーダは、ロールオフラインから順に作成されます。ラインステーションごとに、適切な LSV にもとづいて LSO が作成されます。 組立 状況 (製品バリアント (tiapl3500m000) セッションに表示) は計画に設定されます。組立オーダの作成に失敗した場合は、組立 状況がオープンのままになり、現在のセッションの次回実行時に、組立オーダが作成されなかった組立ラインが考慮されます。 組立オーダが作成されると、完了レポートが作成されます。エラーが発生した場合は、[メッセージ] ボタンが有効になります。このボタンをクリックすると、エラーメッセージが表示されます。[ジョブの作成] をクリックすると、現在のセッションがジョブに追加され、バッチモードでセッションが実行されます。 組立オーダが生成されると、ラインステーションオーダが作成されます。ラインステーションオーダは、組立ラインステーションの製造オーダです。 ラインステーションオーダには、以下の状況があります。 計画 凍結 開始準備完了 完了 クローズ ラインステーションオーダが生成されると、状況は計画に設定されます。ラインステーションオーダの詳細については、ラインステーションバリアントとラインステーションオーダ を参照してください。 Infor ERP 製造\組立計画\構成\組立オーダの作成– tiapl3201m000 を開きます。 様々な選択基準 (下記を参照) にもとづいて組立オーダを作成できます。 ロールオフライン 製品バリアント 開始品目 終了品目 生成をクリックして組立オーダ作成プロセスを開始します。 製品バリアントに対して作成された組立オーダの数を確認するには、組立オーダ (tiasc2502m000) セッション (製品バリアントのフィルタ) を開きます。また、別の方法として、製品バリアント (tiapl3500m000) セッションに移動し、特定メニューから該当する製品バリアントを選択して製品バリアント - 組立ラインをクリックします (組立ライン別組立オーダ)。 組立オーダの確認 \ Infor ERP 製造\組立管理\組立オーダ\組立オーダ - tiasc2502m000 を開きます。 組立オーダを確認するには、以下の手順を実行してください。 状況が計画の作成済の組立オーダを選択します。該当する組立オーダをダブルクリックし、その詳細を [一般] タブに表示します。このタブに表示される重要な情報のいくつかを以下に示します。 組立オーダ状況 オフセット必須: このチェックボックスがオンになっている場合は、該当する組立オーダのラインステーションオーダ (LSO) をオフセットする必要があります。ラインステーションオーダの詳細については、ラインステーションバリアントとラインステーションオーダ を参照してください。 品目: 組立オーダの完成品 シリアル番号: 完成品のシリアル番号。シリアル番号は、オーダの順序付けが行われた時点でそのオーダに割り当てられます。 製品バリアント: 構成可能な品目の固有の構成または仕様。仕様は構成処理に由来し、特徴オプション、会社、組立ラインなどの情報を含みます。 同一構成の多重販売: このチェックボックスがオンになっている場合は、該当する製品バリアントを含む販売オーダラインのオーダ数量が 2 以上であると考えられます。組立オーダのオーダ数量は常に 1 になります。1 つの販売オーダラインを実現するために、2 つ以上の組立オーダが必要になる場合があります。 [計画] タブをクリックします。このタブに表示される重要な情報のいくつかを以下に示します。 要求オフライン日: 組立オーダの作業を完了しなければならない日付 計画オフライン日: オーダの作業を完了しなければならない日付 組立開始日: 組立ラインで組立オーダの作業開始が計画されている日付 ラインステーションオーダの確認 \ Infor ERP 製造\組立管理\組立オーダ\組立オーダ - tiasc2502m000 セッションを開きます。 ラインステーションオーダを確認するには、以下の手順を実行してください。 組立オーダを選択し、特定メニューでラインステーションオーダをクリックします。組立オーダ - ラインステーションオーダ (tiasc2510m000) セッションが開始されます。 選択した組立オーダに関連したすべてのラインステーションオーダが一覧表示されます。これらのラインステーションオーダは、組立オーダが作成された時点で作成されます。 ラインステーションオーダを選択します。特定メニューでラインステーションバリアントをクリックします。ラインステーションバリアント (tiasc2520m000) セッションを使用して、ラインステーションバリアント (LSV) を表示します。ラインステーションバリアントは、不要なデータを削減し、パフォーマンスを向上させるためのデバイスです。 ラインステーションバリアントの詳細については、ラインステーションバリアントとラインステーションオーダ を参照してください。 ラインステーションバリアントは、ラインステーションオーダにリンクされています。ラインステーションバリアントには、特定のラインステーションの作業と組立部品に関する情報が入っています。LSV の概念は、同一の組立オーダ間でのデータの再使用にもとづいています。これには、以下の利点があります。 同一の作業と資材は、組立オーダごとに保存するのではなく、一度だけ保管すれば済みます。 不要なデータの格納場所が削減されるため、パフォーマンスが向上します。 組立オーダおよびラインステーションオーダごとに、オーダに必要な資材と作業が確認されます。必要な資材と作業が既存の LSV と異なる場合は、新しい LSV が作成されます。 |