| # 発生元別標準オーダ (qmptc1120m000) セッションの目的: オーダを発生元別に表示します。 詳細セッションでは、発生元別にオーダをメンテナンスすることができます。 QM 推奨のみフィールドと検査のブロック方法フィールドに入力した値は、発生元オーダにリンクされます。 推奨 (承認数量) フィールドおよび推奨 (不合格数量) フィールドに表示される推奨数量は、検査オーダの処理が完了した後に保存されます。 検査オーダがクローズしている場合、実際の数量が格納されます。 注意 検査オーダ (qmptc1100m000) セッションを使用して、特定のオーダの検査オーダをメンテナンスします。 関連トピック 標準検査 発生元 検査オーダが関係する統合モジュールまたは統合パッケージ 発生元オーダ 検査の発生元のオーダ番号 検査状況 検査状況は、検査オーダの現在の状況を示します。いくつかのセッションで状況が変化します。 順序 検査オーダの連番で、この連番を基準に複数のサンプルについて特徴がテストされます。 位置 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。 作業 品目を製造するために連続的に実行される工順の一連のステップの 1 つ 次のデータは、工順作業時に収集されます。 タスク。切断など タスクを実行するために使用される機械 (オプション)。切断機など タスクが実行される箇所 (ワークセンタ)。木工作業など タスクの実行に必要な従業員数 このデータはオーダリードタイムの計算や製造オーダの計画、原価計算に使用されます。 品質検査は、この作業の最中または作業後に行う必要があります。 検査 特定の検査オーダに対して生成された検査オーダラインのリストが表示されます。これらのラインは、品質 ID にリンクされている各テストグループを対象として保持されている特徴に対応します。 検査 実行される検査の順序が表示されます。 扱い単位 梱包資材の構造、またはそのような構造の一部であり、品目の梱包に使用されます。 注意 扱い単位には、次の属性が含まれています。 識別番号コード 梱包品目 (オプション) 梱包品目の数量 (オプション) 重要 品目は、扱い単位にリンクすると、その扱い単位で梱包されます。梱包品目は、コンテナのタイプまたは扱い単位を構成している他の梱包資材を参照します。 たとえば、すかし木箱などの梱包品目を扱い単位として定義することで、扱い単位がすかし木箱になります。 オーダ数量 オーダされている数量が表示されます。 オーダ単位 オーダ数量を表す単位 コード 商品を収容する場所。各倉庫に対して、住所データおよびそのタイプに関するデータを入力できます。 コード 識別子として機能する倉庫 ID が表示されます。 保管場所 テストが行われるテスト範囲内の保管場所 ロット 特定の (ロット) コードで識別され、一括して製造および保管される大量の品目。ロットは商品の識別に使用します。 日付 保管時に品目に割り当てられる日付。在庫日付を使用すると、大規模なロット管理を実施しなくても FIFO (先入れ先出し) または LIFO (後入れ先出し) に基づいて品目を取り出すことができます。 在庫日付は、後入れ先出しまたは先入れ先出しの出庫優先順位、または品目の製品有効期限に使用されます。 後入れ先出しまたは先入れ先出しの出庫優先順位では、在庫日付のデフォルトはシステム日付です。しかし、この日付は上書きできるので、在庫日付は保管日付と同じである必要はありません。品目に特定の保存期間がある場合、在庫日付は品目に対して定義された製品有効期限です。 品目 ERP LN では、購買、保管、製造、販売などができる原材料、部分組立品、完成品、および工具を指します。 品目は、1 つ (キット) として処理される一連の品目を表すことも、複数の製品バリアントに存在することもできます。 非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。 原価品目 (電気代など) サービス品目 外注サービス リスト品目 (メニュー/オプション) 記述 品目の記述が表示されます。 棚卸単位 品目の在庫の計測単位。たとえば、個、キログラム、1 ダース、メートルなどがあります。 棚卸単位は、計測を変換する際の基準単位としても使用されます。特に、購買オーダや販売オーダのオーダ単位や価格単位に関する変換で使用されます。これらの変換では、常に基準単位として棚卸単位が使用されます。このため、棚卸単位はすべての品目タイプ、また在庫として保存できない品目タイプにも適用できます。 推奨破壊数量 破壊試験中に破壊される合計数量 (オーダ単位で表されます)。破壊数量は、破壊試験でテストされる検査オーダのサンプルサイズと同じです。 破壊数量は、承認数量または不合格数量に影響しません。テストに基づいて破壊された数量だけが算出されます。 QM 推奨のみ このフィールドは検査結果で何を行うことができるかを示すのに使用されます。 指定可能な値 このチェックボックスがオンの場合、検査結果は推奨です。これらの結果を上書きすることができます。 このチェックボックスがオフの場合、検査結果は必須です。これらの結果は上書きできません。この場合、破壊試験を使用することはできません。 注意 このフィールドは、品質管理パラメータ (qmptc0100m000) セッションの QM 推奨のみフィールドの値より優先されます。 検査のブロック方法 製造、購買、または販売の方法に関連し、検査の停止または管理を行います。 不合格理由 オーダが不合格になった理由 不合格理由 理由を入力するか、参照用の矢印をクリックして ｢理由 (tcmcs0105m000)｣ セッションを表示します。このリストから理由を選択します。 完了日 すべての検査オーダラインが完了する日付 注意 完了日は、検査オーダの完了/処理 (qmptc1202m000) セッションで自動的に更新されます。マニュアルで入力することはできません。 処理日 検査オーダラインが処理される日付 推奨 品質で推奨される承認数量 (棚卸単位で表示)。テストに合格するすべてのサンプル数量の合計です。 実際 オーダ単位で表される、実際の承認数量。検査オーダがクローズされるまでは、実際の数量を調整することが可能です。 推奨 ERP LN で推奨される数量 実際 オーダ単位で表される、実際の不合格数量。検査オーダがクローズされるまでは、実際の数量を調整することが可能です。 検査オーダの出力 検査オーダを出力するオプションが表示されます。 検査オーダの完了および処理... 検査オーダを完了することができるオプションが表示されます。 検査オーダの処理 検査オーダを処理することができるオプションが表示されます。 検査オーダ... 検査オーダをチェックおよびクローズすることができるオプションが表示されます。 検査オーダ... 検査オーダを削除することができるオプションが表示されます。 テストデータ... 検査テストを削除するオプションが表示されます。 検査履歴... オーダを更新することができるオプションが表示されます。 検査オーダ 各発生元に対して生成された検査オーダが表示されます。これらのオーダは、｢品質組合せ｣ で使用される ｢品質 ID｣ にリンクされているテストグループの数と一致します。 発生元オーダ 検査の発生元のオーダ番号 |