| # 組立オーダの削除 作業がまだ開始していない組立オーダを削除できます。削除する組立オーダは、凍結しないでください。これは、関連するどのラインステーションオーダも凍結しないことを意味します。 次のセッションから組立オーダを削除できます。 組立ライン - ライン混成 (tiasc2501m000): 特定 >組立オーダの削除 組立オーダ (tiasc2502m000): 特定 > 組立オーダの削除 重要 組立オーダの削除 - 必要条件 組立オーダは計画または順序の状況で、かつ次のようになっている必要があります。 その関連するラインステーションオーダが凍結されていない 組立部品の供給メッセージがまだ生成されておらず倉庫管理またはオーダ管理にも転送されていない 組立オーダの削除 - 重要なポイント 組立オーダの削除は、メイン組立ラインからのみ開始できます。メイン組立ラインはロールオフラインとも呼ばれています。マルチサイト組立モデルの場合、メインラインの組立オーダを削除するとき、供給ラインのすべての関連する組立オーダが上記で指定された条件を満たす場合に限り供給組立ラインの関連する組立オーダも削除されます。供給ラインのリンクされた組立オーダの 1 つが削除できない場合、メインラインの組立オーダも削除できません。 組立オーダまたはそのリンクされた供給組立オーダの 1 つがブロックされている場合、その組立オーダは削除できません。組立オーダを削除する前に、解決する必要があるブロック理由を持つオーダをユーザに通知するメッセージが表示されます。 組立オーダを削除することは、組立オーダがその内容 (作業、資材要件など) を含めてシステムから削除されることを意味します。組立部品所要 (部品引当) もそれに応じて更新されます。 組立オーダを削除すると、ライン混成とラインセグメント順序からも削除されます。これは、削除された組立オーダの位置が再びライン混成と順序付けに利用できるようになったことを意味します。 ライン混成とラインセグメント順序の変更も反映するには、ライン混成を (再) 生成するか、シーケンスエンジンを使用する必要があります。 組立オーダを削除すると、新しいライン利用率を反映するために、ライン利用率が更新されます。 順序状況の組立オーダを削除すると、組立オーダの品目は常にシリアル番号が付けられるので、品目シリアル在庫が 0 に設定されます。 |