| # 製品モデルのテスト方法 一般品目構成時に選択されたオプションにもとづいて適切な製品構造、工順、および品目データから成る製品バリアントが生成されるかどうかをチェックするには、次の手順を実行します。 手順 1. 製品コンフィギュレータ プロジェクト管理モジュール、販売管理モジュール、または製品バリアント (tipcf5101s000) セッションから、製品コンフィギュレータ (tipcf5120m000) セッションを開始します。製品コンフィギュレータは、特徴およびオプションのどれを顧客が選択するかを定義する場合に使用します。 注意: 製品コンフィギュレータ (tipcf5120m000) セッションを製品バリアント (tipcf5101s000) セッションから開始した場合は、製品バリアント構造を定義できません。 手順 2. 適用可能な場合は、プロジェクトを定義します。 品目 - オーダ処理 (tcibd2100s000) セッションの一般品目用のオーダ方針フィールドが受注である場合、製品構成 (PCF) に対してプロジェクト管理 (PCS) を使用します。その場合、プロジェクト (tipcs2101m000) セッションで、製品バリアントの製品構造内に用いられるプロジェクトを定義してください。 品目 - オーダ処理 (tcibd2100s000) セッションの一般品目用オーダ方針フィールドが見込である場合、生成されるのはカスタマイズ品目でなく標準品目です (つまり、品目は PCS プロジェクトを使用せずに構成されます)。そのため、プロジェクトを定義する必要はありません。 手順 3. 製品バリアント用のプロジェクト構造の生成 製品バリアント構造を生成するには、製品バリアント (プロジェクト) 構造の生成 (tipcs2220m000) セッション、販売オーダ (プロジェクト) 構造の生成 (tdsls4244m000) セッション、または販売見積 (予算) 構造の生成 (tdsls1201m100) セッションを使用します。 品目 - オーダ処理 (tcibd2100s000) セッションの一般品目用のオーダ方針フィールドが受注である場合、製品バリアント (プロジェクト) 構造の生成 (tipcs2220m000) セッションのステップ 2 で定義されたプロジェクトを、製品バリアント構造の生成対象となるプロジェクトとして入力する必要があります。 品目 - オーダ処理 (tcibd2100s000) セッションの一般品目用のオーダ方針フィールドが見込である場合、プロジェクトは必要ないためフィールドを空のままにしておいてかまいません。 手順 4. 一般部品表および一般工順 一般部品表 (tipcf3110m000) セッションおよび一般工順 (tipcf3120m000) セッションをチェックすることにより、選択されたオプションによって適切な製品構造、工順、および品目データから成る製品バリアントが生成されるかどうかチェックできます。 |