| # メンテナンス概念 - 品目 (tsspc1120m000) セッションの目的: 品目のメンテナンス概念を構成する参照活動をリストします。特定メニューで予測の生成... を選択し、このセッションでリストされる参照活動をもとにした品目の予測活動リストの生成に使用される予測の生成 (tsspc1225m000) セッションを開始します。資源所要量を選択し、特定の参照活動の資源所要量リストの表示に使用される参照活動 - 資源所要量 (tsacm2120m000) セッションを開始します。 注意 品目の予測活動は、メンテナンス概念 - 予測活動 (tsspc1125m000) セッションで表示します。 品目 このセッションで表示または選択される参照活動から成るメンテナンス概念を持つ品目のコード 記述 品目の名前または記述 使用クラス 品目の使用クラス 記述 使用クラスの名前または記述 活動番号 品目のメンテナンス概念にリストされた参照活動を区別するために使用される番号 参照活動 品目のメンテナンス概念の一部となっている参照活動のコード 記述 参照活動の名前または記述 計測 参照活動の計測。参照活動が選択されたときに自動的に入力されます。 注意 計測は参照活動 (tsacm1101m000) セッションで参照活動に対して定義されます。 計測 計測の名前または記述 独立標準値 従属変数がその標準値に達したときの、独立変数の値 注意 デフォルト値は、参照活動 (tsacm1101m000) セッションで参照活動に対して選択された値と同一です。 独立標準値 独立変数の単位 従属標準値 従属標準値によって、構成の品目のメンテナンスがどの時点で必要かが決定されます。 予定通知済検査 (PI) の場合: 計測値が標準値に合致しない場合は、メンテナンス活動が必要になります。必要なメンテナンスまたはフォローアップ活動を実行するためのサービスオーダを、即座に計画することができます。 カウンタ値 (CV) および予定通知活動 (PA) の場合: 標準値に到達した時点で、メンテナンスを実行する必要があります。 例 (CV): 自動車が 20,000 km ごとに検査を受けなければならない場合、最初の標準値は 20,000 km、2 番目の標準値は 40,000 km と続きます。 計測タイプの従属変数がこの値に達すると、参照活動が実行されます。 注意 デフォルト値は、参照活動 (tsacm1101m000) セッションで参照活動に対して選択された値と同一です。 従属標準値 従属変数の単位 ライフサイクル内 このチェックボックスがオンの場合、品目のライフタイム全体を通じて活動を実行する必要があります。 注意 頻度フィールドに入力された値は、品目のライフタイム中に品目に対して参照活動を何回実行する必要があるかを示す値になります。 デフォルト値は、参照活動 (tsacm1101m000) セッションで参照活動に対して選択された値と同一です。 頻度 ライフサイクル内チェックボックスがオンの場合、このフィールドに入力される値は、品目のライフタイム中に品目に対して参照活動が実行される回数になります。 ライフサイクル内チェックボックスがオフの場合、このフィールドに入力される値は、隣接フィールドで指定された時間の単位内に、品目に対して参照活動が実行される回数になります。時間の単位が品目のメンテナンス周期よりも大きい場合、予測の生成 (tsspc1225m000) セッションを使用してメンテナンス概念に対する予測活動を生成するときには、この活動は使用されません。 注意 デフォルト値は、参照活動 (tsacm1101m000) セッションで参照活動に対して選択された値と同一です。 品目のライフタイムおよびメンテナンス周期は、品目 - サービス (tsmdm2100m000) セッションで指定されます。 時間の基準 時間の単位内に、品目に対して参照活動が実行される回数。この回数は、頻度フィールドで選択されます。 注意 ライフサイクル内チェックボックスがオンの場合、このフィールドは消去されて無効になります。頻度フィールドで選択された値は、品目のライフタイム中に品目に対して参照活動を何回実行する必要があるかを示す値になります。 デフォルト値は、参照活動 (tsacm1101m000) セッションで参照活動に対して選択された値と同一です。 時間の基準 頻度フィールドに入力された回数だけ参照活動が実行される時間の単位 マスタ工順 活動の生成に使用するマスタ工順 工順オプション サービスオーダ活動の生成に使用されていた工順オプション 関連トピック マスタ工順と工順オプション 番号1 工順オプションの記述 関連トピック マスタ工順と工順オプション |