| # ペギング関係の生成 (cprrp0240m000) セッションの目的: どの資材オーダが完成品のオーダと関係があるかを示すペギング関係を生成します。 このセッションとオーダ計画の生成 (cprrp1210m000) セッションとの違いは、このセッションではペギング関係のみが生成される点です。オーダ計画の生成 (cprrp1210m000) セッションでは計画オーダが生成され、オプションでペギング関係も生成されます。 関連トピック 計画オーダのペギング シナリオ 総合的な計画解決策の識別 各シナリオは、1 つの総合的な計画解決策を表していて、品目計画および資源計画のための特定の設定が含まれています。シナリオを使用して、各種の計画オプションを分析および比較し、最適な計画解決策を見つけることができます。たとえば、需要予測やソーシング戦略の変更に利用できます。 シナリオの 1 つは、実際の計画状況に対応している実際のシナリオです。実際のシナリオから ERP LN の実行レベルへ、計画オーダと製造計画を転送することだけは可能です。 計画レベル 階層計画構造内のレベル 高い計画レベルで計画する場合、計画は概略的であまり詳細なものではありません。 例 計画レベル 1 は最高計画レベルです。番号が大きいほど、計画レベルは低くなります。 オプション ネットチェンジを実行 このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN での前回のペギング更新後に ｢変更済｣ とマークされた計画品目に対してのみペギング関係が更新されます。 前回のペギング更新以降に計画品目が変更された場合、品目 - 計画 (cprpd1100m000) セッションのペギングのネットチェンジチェックボックスがオンになります。 詳細については、ネットチェンジペギング更新セクション、計画オーダのペギングを参照してください。 ペギング関係を事前にすべて削除 このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN は、更新されたペギング関係が生成される前に、すべてのシナリオについてすべてのペギング関係を削除します。 このチェックボックスをオンにすると、システムパフォーマンスが向上します。ただし、他のシナリオのペギング関係を維持したい場合は、このチェックボックスはオフにする必要があります。 並列処理 このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN のパフォーマンス向上のため、複数の Infor LN シェル (別称: bshell) にわたって計算が分散されます。 関連トピック 資源所要量計画の実行 (並列処理) シグナル 品目/計画者別シグナルを更新 このチェックボックスがオンの場合、企業計画は、計画者/品目シグナル (cprao1125m000) セッションのシグナルを更新します。ペギングシグナルも更新されます。 関連トピック 企業計画での計画シグナル ペギングシグナル シグナルをレポートへ送信 このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN は生成されたシグナルの概要をレポートに出力します。また、レポートをブラウザに送信して表示し、計画の問題を見ることができます。 ERP LN はデータベースにもシグナルを保存します。レポート内のシグナルよりも、データベースに保存されるシグナルの方が詳細です。以下のセッションを使用してこの詳細を表示します。 シグナル概要 - 計画者 (cprao1120m000) 計画者/品目シグナル (cprao1125m000) 資源 - シグナル (cprao1130m000) 計画者への計画シグナル ERP LN が生成したすべてのシグナルの送り先となる従業員 このフィールドが空白の場合、ERP LN は品目関連シグナルを品目 - 計画 (cprpd1100m000) セッションで品目にリンクされた計画者に送信します。品目が計画者にリンクしていない場合、ERP LN は、計画者を記述せずに品目関連シグナルを保存します。ERP LN は品目以外の関連シグナルも計画者を記述せずに保存します。 生成 ペギング関係の生成が開始されます。 |