| # ワークロード管理 (生産量と値) ワークロード管理計画方法の動作方法には 2 とおりあります。 生産量 (数量) 基準 生産量の値基準 計画プロセスの動作方法は、ワークロード管理パラメータ (cpwlc2101m000) セッションの材料費を考慮および製造原価を考慮チェックボックスの値によって決まります。ワークロード管理パフォーマンスインジケータ (cpwlc2520m000) セッションのパフォーマンスインジケータがこれに従って表示されます。 生産量 材料費を考慮および製造原価を考慮チェックボックスが両方ともオフの場合、ERP LN では量に関しての計画が行われます。制約のために製造計画を変更する必要がある場合、ERP LN は常に、スケジュールより前または後に製造される合計数量に関して変更を最小化します。 製造の値 材料費を考慮または製造原価を考慮チェックボックスが 1 つでもオンであれば、ERP LN は値に関しての計画を行います。制約のために製造計画を変更する必要がある場合、ERP LN はスケジュールより前または後に製造される品目の合計値に関して変更を最小化します。製造の値は次のように定義されます。
    生産量 x (材料費および/または製造原価)
関連トピック ワークロード管理 (計画アルゴリズム) |