| # 作業オーダ - ライン (tswcs2100m100) セッションの目的: 作業オーダの表示、メンテナンス、および作成を行います。このセッションでは、作業オーダおよび作業オーダ活動に関連する各種のロジスティックタスクを実行できます。 実行できるタスクは、次のとおりです。 作業オーダの表示、メンテナンス、または作成。新規作業オーダを作成するには、ツールバーの新規ボタンを使用します。関連詳細の入力、およびレコードの保存は必須です。 作業オーダ活動を表示、メンテナンス、および作成します。作業オーダごとに、オーダ活動を少なくとも 1 つ入力する必要があります。作業オーダを実行するには、作業オーダ活動を追加する必要があります。 材料やその他資源の表示、メンテナンス、および作成 計測や時間会計の表示、メンテナンス、および作成 作業オーダライン タブのラインは、次のセッションを参照します。 活動 活動タブ上のラインからは、作業オーダ活動 (tswcs2110m000) セッションが参照されます｡ 活動をダブルクリックすると、詳細が表示されます。 作業オーダ物的資源 [作業オーダ物的資源] タブ上のラインからは、作業オーダ物的資源 (tswcs4110m000) セッションが参照されます。[作業オーダ物的資源] をダブルクリックすると、詳細が表示されます。 作業オーダその他資源 [作業オーダその他資源] タブ上のラインからは、作業オーダその他資源 (tswcs4130m000) セッションが参照されます。ラインをダブルクリックすると、詳細が表示されます。 作業オーダ計測 [作業オーダ計測] タブ上のラインからは、作業オーダ計測 (tswcs2120m000) セッションが参照されます。ダブルクリックすると、詳細が表示されます。 作業オーダ時間数 [作業オーダ時間数] タブ上のラインからは、作業オーダ時間数 (bptmm1140m000) 作業オーダ時間数 (bptmm1140m000) セッションが参照されます。実際労務費ラインをダブルクリックすると、詳細が表示されます。 作業オーダ 作業オーダを識別するシリーズコード 先頭空番号 (tcmcs0150m000) セッションで、作業オーダの番号グループに対してシリーズを定義できます。作業オーダの番号グループは、作業オーダパラメータ (tswcs0100m000) セッションで設定されます。オーダの作成後は、作業オーダ番号が修正不可になります。 関連トピック サービスの番号グループ バッチ修理 作業オーダ状況がフリーで、かつ特定の作業オーダに納入タイプバッチ修理を持つ材料ラインが定義されていない場合、納入タイプバッチ修理が使用できます。 品目 メンテナンスの実行を要する品目。見込品目またはシリアル番号付品目を入力できます。 注意 品目 - サービス (tsmdm2100m000) セッションで、品目を修理可能品目として指定する必要があります。 作業オーダ状況がフリー、かつラベルフィールドが空白の場合、品目の追加または変更ができます。 品目コードが読込不能の場合、このフィールドを空白のままにしてラベルフィールドにフリー記述を入力できます。 バッチ修理作業オーダの場合は、状況が欠陥のシリアル番号付品目だけを追加できます。その品目のタイプは、Infor ERP LN 6.1 共通またはInfor ERP LN 6.1 サービスの在庫計画モジュールでシリアル番号付である必要があります。 メンテナンス済数量 作業オーダ処理の 1 つまたはすべてのステップが正常に行われた、メンテナンス済みの品目または部品の数 注意 バッチ修理作業オーダでは、メンテナンス済数量は、バッチ修理材料ラインで状況が作業条件に設定された品目数です。 シリアル番号 シリアル番号付品目のシリアル番号 シリアル番号はマニュアルで入力できます。以下に、考えられる 2 とおりの状況を示します。 品目番号が指定されている場合 シリアル番号付品目の現行シリアル番号を入力します。または、矢印を使用してシリアル番号付品目 (tscfg2100m000) セッションからシリアル番号を選択します。 品目の新シリアル番号を入力します。シリアル番号付品目の作成をクリックすると、サービスではマスクにもとづいてシリアル番号付品目が作成されます。 品目番号が指定されていない場合 1 つのシリアル番号を 1 つまたは複数のシリアル番号付品目にリンクできます。入力したシリアル番号が複数のシリアル番号付品目にリンクされている場合は、[シリアル番号付品目 (tscfg2100m000)] セッションが開き、そのシリアル番号がリンクされているすべての品目が表示されます。リストから任意のシリアル番号付品目を選択できます。シリアル番号付品目を選択すると、[記述] フィールド、[数量] フィールド、[部署] フィールドに値が入ります。 入力したシリアル番号が 1 つのシリアル番号付品目だけにリンクされている場合は、[品目] フィールド、[記述] フィールド、[数量] フィールド、[部署] フィールドに値が入ります。 注意 入力したシリアル番号が正しくない場合は、エラーメッセージが表示されます。 注意 作業オーダの状況がフリーまたは計画の場合、品目のシリアル番号を変更できます。その場合、作業オーダの派生元がメンテナンス販売オーダであれば、メンテナンス販売管理モジュールでも新シリアル番号が反映されます。 ラベル 品目を品目コードでは識別できない場合 (たとえば、品目が読込不能なときは)、品目を識別するためのフリー記述をこのフィールドに入力できます。また、機能要素も入力できます。 注意 作業オーダ状況がフリーで品目フィールドが空の場合、ラベルを追加または変更できます。 作業オーダをメンテナンス販売オーダから作成する場合、または作業オーダからフォローアップオーダとして作成する場合、ラベルは変更不可になります。 品目が入力済の場合、ラベルは空でなければなりません。 部署 品目に対するメンテナンスの実行を担当するサービス部署 注意 多くの場合、(シリアル番号付) 品目のデフォルトのメインサービス部署を使用します。メインサービス部署を変更できるのは、作業オーダの状況がフリーの場合だけです。 部署 部署の記述 販売先取引先 作業オーダの発生元がメンテナンス販売オーダである場合の販売先取引先 開始倉庫 (シリアル番号付) 品目の入庫予定先、またはその品目が存在する倉庫。この倉庫から、(シリアル番号付) 品目を工場に納入できます。 開始ロケーション (シリアル番号付) 品目が入庫される予定の、またはすでに入庫されているロケーション 関連トピック ロケーション 終了倉庫 (シリアル番号付) 品目の返却先となる倉庫 終了ロケーション メンテナンス品目の返却が必要とされている、または納入が予定されているロケーション 関連トピック ロケーション アポイントメント このチェックボックスがオンの場合、作業オーダに対するアポイントメントが存在するとき、最早開始時間および最遅終了時間はアポイントメント (tsmdm0123m000) セッションでしか修正できません。 注意 作業オーダの派生元がメンテナンス販売オーダである場合、最早開始時間および最遅終了時間を決定するためには、[アポイントメント] に販売オーダの出庫時間を入力する必要があります。 オーダ期間 関連する活動を含まない作業オーダのオーダ期間はマニュアル入力可能であり、計画開始時間から計画終了時間までの時間に等しくなります。 関連する活動を含めた作業オーダのオーダ期間は、関連する作業オーダ活動の合計継続期間になります。活動継続期間は作業オーダ活動 (tswcs2110m000) セッションで計算されます。 オーダ期間を変更するには、計画開始時間および計画終了時間を更新する必要があります。 注意 オーダ期間は、一般サービスパラメータ (tsmdm0100m000) セッションで定義された時間単位で表されます。 状況がフリーまたは発行済の作業オーダのオーダ期間だけを修正できます。 オーダ期間 オーダ期間を表す時間単位。継続期間の時間単位は、一般サービスパラメータ (tsmdm0100m000) セッションで定義されます。 最早開始時間 作業オーダの実行を開始することが可能な最も早い時間 注意 作業オーダ用のアポイントメントを作成済の場合、アポイントメント (tsmdm0123m000) セッションで最早開始時間および最遅終了時間のみ修正できます。 計画開始時間は、最早開始時間よりも後でなければなりません。 作業オーダの派生元がメンテナンス販売オーダである場合、最早開始時間はメンテナンス販売オーダラインの計画入庫時間に等しくなければなりません。 作業オーダが、作業オーダの物的資源ラインから作成されたフォローアップ作業オーダである場合、最早開始時間は現在の時間に等しくなります。 最遅終了時間 作業オーダを終了することが可能な最も遅い時間 注意 作業オーダ用のアポイントメントを作成済の場合、アポイントメント (tsmdm0123m000) セッションで最早開始時間および最遅終了時間のみ修正できます。 計画終了時間は、最遅終了時間よりも前でなければなりません。 作業オーダの派生元がメンテナンス販売オーダである場合、最遅終了時間はメンテナンス販売オーダラインの計画納入時間に等しくなければなりません。 作業オーダが、作業オーダの物的資源ラインから作成されたフォローアップ作業オーダである場合、最遅終了時間は、作業オーダ活動または作業オーダのいずれか (ラインのリンク先にもとづく) の最早開始時間に等しくなります。 有効在庫日付 指定された予備部品が倉庫で利用可能な有効在庫日付 注意 有効在庫日付が最早開始時間より後の場合、最早開始時間が有効在庫日付と同じ日付に設定されます。計画納入日も有効在庫日付に一致するように変更されます。 以下の場合、有効在庫日付が生成されません。 有効在庫チェックで日付が生成されない場合 倉庫に品目がない場合 マスタ計画がない場合 品目がマスタ計画範囲に含まれない場合 計画品目入庫時間 倉庫またはロケーションに品目が入庫されるように計画されている日時 実際品目入庫時間 倉庫またはロケーションに品目が実際に入庫された日時 注意 品目が入庫されると、作業オーダを発行できます。 [品目入庫] をクリックすると、実際入庫時間が計算されます。 計画開始 作業オーダの実行開始が計画されている時間。作業オーダ活動が定義済の場合、作業オーダ活動から計画開始時間が派生します。計画開始時間は、オーダ期間および計画終了時間にもとづいて (再) 計算できます。開始の決定をクリックすると、計画開始時間がカレンダーにもとづいて (再) 計算されます。 注意 計画開始時間は以下のいずれかでなければなりません。 最早開始時間以降 最遅終了時間以前 計画終了 作業オーダを終了しなければならない計画時間。作業オーダ活動が定義済の場合、作業オーダ活動から計画終了時間が派生します。計画終了時間は、オーダ期間および計画開始時間にもとづいて (再) 計算できます。終了の決定をクリックすると、カレンダーにもとづいて計画終了時間が (再) 計算されます。 注意 計画終了時間は以下のいずれかでなければなりません。 最早開始時間以降 最遅終了時間以前 問題 障害や故障のソースまたは徴候 メンテナンス可能数量 作業オーダに基づいて修理する必要のある、メンテナンス可能な品目または部品の数 注意 バッチ修理作業オーダでは、メンテナンス可能数量は、納入タイプがバッチ修理に設定された材料ラインにある品目数です。 決定 活動継続期間、計画終了時間、および適用可能なカレンダーにもとづいて作業オーダ活動の計画開始時間を計算できます。 計画開始時間を計算できるのは、作業オーダ活動の状況がフリー、計画、または発行済のときです。 決定 このオプションを使用すると、活動継続期間、計画開始時間、および適用可能なカレンダーにもとづいて、作業オーダ活動の計画終了時間を計算できます。 計画終了時間を計算できるのは、作業オーダ活動の状況がフリー、計画、または発行済のときです。 品目入庫 このオプションを使用すると、作業オーダの実際入庫時間を計算できます。 生成 このコマンドを使用すると、品目のシリアル番号を生成できます。 計画... このコマンドを使用すると、作業オーダを挿入できます。 ツリー 作業オーダ、作業オーダ活動、資源所要量、計測および時間会計をグラフィカルに表示します。 計画... このオプションを使用すると、作業オーダ計画/発行 (tswcs3200m000) セッションで作業オーダまたは活動を計画できます。 発行 このオプションを使用すると、作業オーダ計画/発行 (tswcs3200m000) セッションで作業オーダおよび/または活動を発行できます。選択された作業オーダ活動は、ヘッダ状況 (フリーまたは計画) に関係なく、発行されます。作業オーダ活動は発行対象として選択されていないため、状況は未変更のままです。 閉じる このオプションを使用すると、作業オーダのクローズ (tswcs2265m000) セッションで作業オーダ (活動) をクローズできます。 オーダの完了 このオプションを選択すると、作業オーダ状況を完了に変更できます。 作業オーダに活動がない場合は、作業オーダ状況を発行済から完了に変更できます。 オーダのクローズ このオプションを選択すると、作業オーダ (状況が破棄または完了のとき) をクローズできます。 作業オーダに活動がない場合は、状況が完了の作業オーダをクローズできます。 見積の作成 作業オーダ (状況が発行済のとき) の派生元となったメンテナンス販売オーダ用の見積を作成します。 注意 発行済の作業オーダ用の見積を作成すると、その作業オーダは中断されます。デフォルトの中断理由は、作業オーダパラメータ (tswcs0100m000) セッションで定義されます。 入庫価格の指定 ... ツリーの表示 このコマンドを使用すると、作業オーダ活動またはフォローアップ構造をグラフィカルに表示できます。 実際カレンダーの表示 カレンダー作業時間 (tcccp0120m000) セッションを開始します。 物的資源 - 組立 作業オーダ物的資源 (tswcs4110m000) セッションを開始します。 |