| # 完了および不合格数量のレポート 完了および不合格数量のレポート 作業において品目の数量が処理された後は、完了品目数、および不合格にする必要のある品目の数をレポートできます。 数量のレポートは完了作業のレポート (tisfc0130m000) セッションで実行できます。 品質管理 状況によっては、作業用検査オーダを処理する前に完了数量を特定できない場合があります。この制約については、製造作業に対する品質管理の使用を参照してください。 ブロック作業 完了 数量、不合格 数量、および検査予定 数量フィールドのデータ入力をブロックできます。詳細については、作業のブロックを参照してください。 最大数量および最小数量 計算は以下の原則に従って行われます。 ある作業の完了数量は、次の作業での投入数量となる。 作業による産出数量は、その作業に投入された数量を超えることがない。 上記の原則から導き出される、レポート数量に関する規則は、次のとおりです。 完了数量、不合格数量、および追加数量の合計は、前回作業の完了数量以下でなければならない。 完了数量は、次の作業の完了数量、不合格数量、および追加数量の合計以上でなければならない。 検査で破壊テストが用いられた場合、不合格数量はテスト済数量以上でなければならない。 前回作業とフォローアップ作業 レポートされた数量が前回作業の完了数量に比べてかなり多い場合、その前回作業は自動的に更新できる可能性があります。自動更新が可能かどうかは、工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの先行作業のレポート方法フィールドによって決まります。ただし、カウントポイント作業は、フォローアップ作業を介して自動的にレポートすることはできません。これらの作業は個別にレポートしてください。 レポートされた完了数量が計画数量よりも多い場合、ERP LN では次の作業に対する計画産出数量が調整されます。 作業の完了数量を一括で減らすには すべての製造オーダの作業についてレポートされた完了数量を修正する必要がある場合に、次の条件でコマンド 1 つで実行できます。 工程管理パラメータ (tisfc0500m000) セッションの前回作業の訂正可能チェックボックスがオンになっている 製造オーダの最後の作業の状況が完了ではない 完了オーダのレポート (tisfc0120s000) セッションの納入予定数量フィールドの値がゼロになっている 完了オーダのレポート (tisfc0120s000) セッションの実行完了数量にある納入済フィールドの値は、製造計画 (tisfc0110m000) セッションの実際数量にある完了フィールドの値よりも小さくなります。 製造オーダの作業に定義されている完了数量を減らし、完了オーダのレポート (tisfc0120s000) セッションの実行完了数量にある納入済フィールドと一致させるには、完了オーダのレポート (tisfc0120s000) セッションの特定メニューにある数量作業の削減をクリックします。 作業状況 作業の数量を初めてレポートしたときに、作業状況は開始準備完了状況から開始済状況に変更されます。 バックフラッシュ 完了数量および不合格数量をレポートすると、ERP LN において作業のバックフラッシュが開始可能になります。バックフラッシュを参照してください。 関連トピック 完了としてレポート 完了作業のレポート 製造オーダの不合格 バックフラッシュ 製造作業に対する品質管理の使用 作業のブロック |