| # 倉庫管理の用語集 ABC 分析 全体的な在庫回転率に対する貢献度の高さで品目を高 (A 品目) 中 (B 品目) 低 (C 品目) の 3 段階に分類する評価プロセス ASN 参照先: 事前出荷通知 DDC 参照先: 分散データ収集 DMS 参照先: 直接資材供給 ESB LN Adapter ERP LN アプリケーションサーバをEnterprise Service Bus (ESB) に接続します。ESB LN Adapter はこの方法により、入庫および出庫の BOD メッセージのディスパッチャとして機能します。 FIFO 参照先: 先入れ先出し (FIFO) Infor ION イベント主導および XML ベースのメッセージングエンジン。これは標準のメッセージバスです。メッセージバスとそのメッセージ標準は、他のアプリケーションモジュールに安全な方法でメッセージを転送するインフラストラクチャを提供します。 LIFO 参照先: 後入れ先出し (LIFO) SSCC 参照先: 出荷コンテナシリアルコード (SSCC) TPOP 参照先: 時系列オーダポイント VMI 倉庫 保管済商品の発注先が倉庫管理 (入出庫処理に伴う活動を含む) と倉庫内の商品の供給計画のどちらか一方または両方を行う倉庫。発注先が倉庫内の在庫の所有者となっていることもあります。通常、この倉庫は顧客の施設内にあります。 オーダセット オーダセットは、同じオーダのオーダラインを次の属性に従ってグループ化します。 出荷元取引先 出荷先取引先 出荷元住所 出荷先住所 運送業者 出荷日 オリジナル会社 オーダタイプ優先順位 優先順位フィールドには、出庫勧告の各種タイプを処理する優先順位が表示されます。 各通知タイプは、優先順位のリストに一度だけ表示されます。優先順位を変更すると、対応する変更が必ずリストの別の場所に表示されます。 例 優先順位 4 に通知タイプ販売があり、それを通知タイプ購買に変更する場合、これらの 2 つの通知タイプは優先順位リストで位置が入れ替わります。 オーダ管理/SILS 工程倉庫への品目の供給を必要とされる順序で調整するデマンドプルシステム この供給システムでは、特定の組立オーダおよび組立ラインの特定のラインステーションに必要な品目が、トリガ開始ステーションと呼ばれる最初の方のラインステーションでコールオフされます。コールオフされる品目の数は、最大時間間隔と呼ばれる所定のタイムフェンス内で、特定の組立オーダに必要な品目によって決定されます。 一般に、SILS で工程倉庫に供給される品目は、移動が速く大量に処理されます。これらの品目と、それらが使用される組立オーダとの間には直接的なリンクがあります。また、1 つの倉庫オーダセットで供給できるのは、1 つの組立オーダで要求されている商品のみです。 オーダ管理/バッチ 工程倉庫への品目の供給を調整するデマンドプルシステム この供給システムでは、組立ラインの特定のラインステーションに必要な品目が、トリガ開始ステーションと呼ばれる最初の方のラインステーションでコールオフされます。コールオフされる品目の数は、最大時間間隔と呼ばれる所定のタイムフェンス内で、組立ラインが必要とする品目によって決定されます。 一般に、バッチで工程倉庫に供給される品目は、移動が速く大量に処理されます。これらの品目と、それらが使用される組立オーダとの間に直接的なリンクはありません。また、1 つの倉庫オーダセットを、複数の組立オーダで要求されている商品の供給に使用できます。 オーダ管理/個別供給 工程倉庫への品目の供給を調整するデマンドプルシステム この供給システムでは、特定の製品の特定の製造オーダで、供給倉庫から工程倉庫に必要な品目を引き出します。品目を必要とする製造オーダと工程倉庫への必要な品目の供給を調整する倉庫オーダとの間にリンクが直接確立されます。 オーダ済在庫 計画された入庫。オーダ済で、まだ入庫されていない在庫です。この数量は、経済在庫に含まれます。 同義語: オーダ済在庫 オーダ済在庫 参照先: オーダ済在庫 オーダ範囲 正味オーダ数量の決定で、需要 (実際と予測) の考慮に用いられた期間 次の公式を使用してオーダ範囲を計算します。
    係数 × リードタイム (= LT + ST) + 定数
注意 係数を使用すると、オーダ処理を時間どおり確実に実行できます。 定数は、次の目的で使用できます。 不安定なリードタイムによるリスクを軽減する(SIC) シフト勤務の特定の時間帯にのみ在庫を補充するために、オーダ範囲を 1 つのシフトの時間範囲に制限する。このとき、係数はゼロにする必要があります(TPOP) カンバン 工程倉庫への品目の供給を調整するジャストインタイム生産のデマンドプルシステム カンバンは、標準のコンテナまたはロットサイズ (棚とも呼ばれる) を使用して工程倉庫に品目を渡します。工程倉庫では、同じ品目に複数の棚を使用できます。品目は、1 つの棚だけから取得します。棚が空の場合は、新しい棚をオーダして (2 番目の) 満杯の棚から品目を取得します。各棚には、ラベルが添付されます。ラインステーションは、ラベルを使用して必要な品目がある満杯の棚をオーダします。結果として、工程倉庫では使用するフロア在庫品目の在庫管理は実行しません。 キットオーダ 拡張キット処理機能を使用して作成された販売オーダまたは倉庫オーダ クロスドッキング 入庫商品を出庫のために、入庫場所から発送確定保管場所に即座に移動する処理。たとえば、この処理は利用可能な在庫がない既存販売オーダを処理するために使用します。 ERP LN は次の 3 タイプのクロスドッキングを識別します。 静的 このタイプのクロスドッキングを開始するには、販売で販売オーダから購買オーダを生成する必要があります。 動的 このタイプのクロスドッキングは倉庫管理で利用できますが、次のように実行します。 在庫不足に基づいて実行する。 商品の入庫時に明示的に定義する。 臨時的に作成する。 直接資材供給 このタイプのクロスドッキングを倉庫管理で使用して、倉庫のクラスタにおける需要を満たすことができます。これは以下を基準にします。 入庫 手持在庫 注意 販売から生成されるクロスドックオーダは、倉庫管理で作成されたクロスドックオーダと同じ方法でメンテナンスできますが、販売オーダ/購買オーダリンクは例外で、変更することはできません。 参照先: 直接資材供給 クロスドックオーダ 商品をクロスドックに指定する必要がある出庫オーダライン。クロスドックオーダはクロスドックオーダラインを作成することで発行できます。 参照先: クロスドックオーダライン クロスドックオーダライン 商品をクロスドックに指定する必要がある入庫オーダライン。クロスドックオーダラインは、クロスドックオーダを発行するために使用します。 参照先: クロスドックオーダ クロスドックオーダ優先順位定義 1 つまたは複数の ERP LN テーブルフィールドに割り当てられているユーザ定義の優先順位のセット。ERP LN はクロスドックオーダ優先順位定義を使用してクロスドックオーダのシステム優先順位を生成します。 注意 クロスドックオーダ優先順位定義は、動的クロスドッキングにのみ使用できます。 クロスドックオーダ優先順位定義ではなくパラメータ設定に依存するので、計画優先順位規則を動的クロスドッキングに適用できます。 参照先: システム優先順位、計画優先順位規則 クロスドックリードタイム 商品が入庫場所に入庫されてから、倉庫の発送確定保管場所で出荷されるまでの時間または日数で定義された時間間隔。これには、入庫場所または発送確定保管場所、あるいはそれら両方での通常の待ち時間のほかに、検査時間も含まれます。 注意 クロスドックリードタイムは、倉庫または品目と倉庫の組合せ、あるいはそれら両方で定義できます。 クロスドック制約定義 ERP LN でクロスドックオーダを作成するかどうかを指定するために使用する、ユーザ定義の規則セット。これらの規則は順々にチェックされます。有効な条件が満たされた場合、クロスドックオーダは作成されません。規則が何も適用されない場合でも、クロスドックオーダの作成を許可します。直接資材供給を使用するかどうかに関わらず、クロスドック制約規則を考慮に入れます。 参照先: クロスドッキング、直接資材供給 サブキット (サブ) 組立品の構成要素品目、または主品目であるファントム品目 システム優先順位 計画優先順位規則を基準とした優先順位またはクロスドックオーダ優先順位。ERP LN はシステム優先順位とユーザ優先順位を使用してクロスドックオーダの優先順位を決定します。そして、ERP LN はクロスドックオーダラインを生成し、入庫勧告時に、最も優先順位の高いクロスドックオーダのクロスドックオーダラインを最初に勧告します。 注意 計画優先順位規則を使用すると、直接資材供給の場合、およびオプションで動的クロスドッキングの場合は、生成済クロスドックオーダのシステム優先順位は計画優先順位と一致します。 直接資材供給タイプのクロスドックオーダの場合は、システム優先順位がユーザ優先順位のデフォルト値として使用されます。 ユーザ優先順位はシステム優先順位よりも先に考慮されます。 参照先: ユーザ優先順位、クロスドックオーダ優先順位定義、計画優先順位規則、直接資材供給 シリアル価格 少量のシリアル番号付品目ごとに価格または原価を個別に計算するために使用する、会計目的の在庫評価方法。シリアル価格は、実際入庫価格に基づきます。 ストックポイント ERP LN で登録できる最小の在庫レベル ストックポイントは、次のデータで定義されます。 倉庫 保管場所: 保管場所がある場合のみ 品目 在庫日: 後入れ先出しまたは先入れ先出しで作業する場合に重要 ロット: 品目がロットで管理される場合のみ ゼロ入庫 数量がゼロの入庫ライン ゾーン 特定の従業員または輸送手段に割り当てることができる倉庫の一部。各保管場所は、ゾーンに割り当てることができます。 ドック 商品の積荷または荷降が可能な倉庫内の保管場所 トリガ開始ステーション 品目の供給のトリガを開始するラインステーション バルク保管場所 主に大量の入庫数量やコンテナに対応する保管場所で、補充できるピッキング保管場所を示します。 参照先: ピッキング保管場所 ビジネスオブジェクト文書 (BOD) 企業または企業アプリケーション間でデータの交換に使用する XML メッセージ。BOD はメッセージの内容を識別する名詞、および文書で実行するアクションを識別する動詞で構成されています。｢名詞｣ と ｢動詞｣ の一意の組合せによって、BOD の名前が形成されます。たとえば、名詞 ｢ReceiveDelivery｣ と動詞 ｢Sync｣ の組合せは、｢BOD SyncReceiveDelivery｣ になります。 ピッキング 顧客に出荷する製品や完成品を製造するために、在庫からそれらの製品の構成要素を取り出す処理 ピッキングリスト 製造オーダまたは出荷オーダのピックアップする資材を示す伝票。この伝票は、オペレータが、製造オーダまたは出荷オーダの資材をピックアップする際に使用します。 参照先: ピッキング ピッキング順序 ピッキングリストの出力に使用される連番 ピッキング任務 1 人の従業員または 1 つの輸送手段で行う特定のピックアップ作業 参照先: ピッキング ピッキング保管場所 オーダピッキングの目的で指定する在庫保管場所。主にピッキング保管場所は、バルク保管場所によって補充できる少数の数量やコンテナの出庫に使用します。 参照先: バルク保管場所 ブロック 在庫処理をブロックするために使用する機能。ブロックは、ゾーン、保管場所、ロット、ストックポイント、またはシリアル番号付品目で定義できます。 参照先: ブロック理由 ブロック理由 ブロックの理由。この理由は、ゾーン、保管場所、ロット、ストックポイント、シリアル番号付品目のブロックにリンクできます。 メインキット 1 つのセット (たとえば、旅客機を貨物輸送機に改造するための材料と工具を含む航空機改造セット) で構成される品目のグループに相当する品目 (つまり、製造品目の部品表 (BOM) で最上位に配置される完成品)。メインキットは、各種サブキットで構成されます。 ユーザ優先順位 ユーザが入力した優先順位。ERP LN はユーザ優先順位とシステム優先順位を使用してクロスドックオーダの優先順位を決定します。そして、クロスドックオーダラインを生成し、入庫勧告時に、最も優先順位の高いクロスドックオーダのクロスドックオーダラインを最初に勧告します。 注意 ユーザ優先順位はシステム優先順位よりも先に考慮されます。 参照先: システム優先順位、直接資材供給 ラベル 品目、数量、梱包品目などの情報が出力された紙片。ラベルには、多くの場合バーコードが表示されるためスキャンが可能です。 リードタイム単位 リードタイムを表す単位 次のリードタイム単位が利用できます。 時間 日 週 月 リスク分類 危険のタイプを示すコード。このコードは、出荷に危険資材のフラグが付いている場合のみ使用されます。 リスト ERP LN での、構成要素の列挙。リストには、キット、メニュー、オプション、または付属品があります。 ロット 特定の (ロット) コードで識別され、一括して製造および保管される大量の品目。ロットは商品の識別に使用します。 ロットサイズ ロットに含まれる品目の数 ロットサイズ コールオフする組立キットの数 参照先: 組立キット ロットフォーロット 期間ごとの正味所要量と同じ数量で、計画オーダを生成するオーダ処理 ロット価格 (ロット) ロット価格または原価をロットごとに別々に計算するために使用する、会計目的の在庫評価方法。ロット価格は、実際入庫価格に基づきます。 ロット選択 オーダラインのロット品目に設定できる特定の条件 条件には次のものがあります。 任意 入庫または出荷される商品は、特定のロット条件の影響を受けません。複数のロットを使用できます。 同一 受取または出荷にはどのロットでも選択できますが、受取全体、または出荷全体で同じロットである必要があります。 特定 特定の 1 つのロットのみを受取または出荷できます。 ロット追跡 ロジスティック処理でロットを追跡できる機能 ロット特徴値 変動ロット特徴に割り当てられた値。変動ロット特徴値を短くしたものです。このような特徴は、プロジェクト、品目、ロットごとに異なる値になります。 ロット品目 ロット管理される品目 扱い単位 梱包と内容からなる一意に識別可能な物理的な単位。扱い単位には、倉庫管理に登録されている品目タイプおよびその他の扱い単位を含めることができます。扱い単位には、品目の梱包に使用する梱包資材の構造があります。または、扱い単位がその構造の一部を構成します。 扱い単位には、次の属性が含まれています。 識別コード 梱包品目 (オプション) 梱包品目数量 (オプション) 品目を扱い単位にリンクさせる場合、その品目は扱い単位によって梱包されます。梱包品目は、扱い単位を構成するコンテナやその他の梱包資材のタイプを指します。たとえば、扱い単位を木枠に指定するには、扱い単位の梱包品目に木枠を定義します。 参照先: 扱い単位構造 扱い単位テンプレート 梱包定義の要素の 1 つ。扱い単位テンプレートでは、品目の梱包に使用する梱包資材や、梱包資材の組立方法に関する情報が得られます。梱包構造は、階層状になっており、親と子の関係を持つ複数のノードで構成されます。梱包資材は複数の扱い単位を指し、各ノードは 1 つの扱い単位を表します。 扱い単位が、特定のオーダの品目について生成される場合、そのオーダにリンクされている梱包定義の扱い単位テンプレートの定義に従って作成および組み立てられます。 扱い単位構造 品目を扱い単位によって梱包する方法の説明 扱い単位構造には、次のいずれかの要素が含まれます。 最上位 パレットなど、全体構造を含む扱い単位 親 パレット上のボックスなど、1 つまたは複数の子を含む扱い単位 子 ボックスに梱包されている品目など、親にリンクされている扱い単位 位置 (番号) 倉庫オーダライン番号。倉庫管理以外のパッケージで生成されたオーダの場合、この番号はオリジナルのオーダライン番号と同じになります。 委託 在庫またはオーダにある商品の所有権のタイプ。 顧客の場合、委託商品は発注先が納入する自社が所有していない、また支払を実行していない商品です。商品を使用、または販売する時に、または商品を受け取ってから一定の期間後に所有者になり、支払が生じます。 発注先の場合、委託商品は顧客に納入したが、顧客が商品を使用、または販売するまで、あるいは商品の入庫後一定期間が過ぎるまで、顧客が所有権を持たない、または支払を実行しない商品です。 商品の入庫と顧客が所有者になる日付までの期間、および支払期限は、発注先と顧客間の契約で規定されます。 関連トピック: 所有権 同義語: 使用払 委託在庫 サードパーティが所有し、ほかのパーティの倉庫に保管されている商品 委託在庫には、次の 2 種類があります。 所有委託在庫 自社で所有している商品で、使用または販売されるまで支払を受け取らずに顧客の倉庫に保管している商品です。それらの商品はまだ自社の在庫の一部であるため、委託在庫として登録しません。 非所有委託在庫 発注先が所有している商品で、使用または販売されるまで支払われずに自社の倉庫に保管されるものです。このような商品は委託在庫として登録します。 移動平均単位原価 (MAUC) 会計を目的とした在庫評価方法。 移動平均単位原価は現在の在庫の単位ごとの平均値です。新しく入庫するごとに移動平均単位原価が更新されます。 一般レベル梱包定義 さまざまな品目に使用できる梱包定義。一般レベル梱包定義を品目にリンクすることで、品目の梱包定義データを調整できます。この方法で品目レベル梱包定義を作成します。 参照先: 梱包定義、品目レベル梱包定義 引当バッファ 仕様に引き当てられている在庫。この在庫は特定のオーダには引き当てられていませんが、引当バッファの仕様と特徴が一致する仕様を持つ任意のオーダラインで消費できます。 引当済在庫 出庫オーダラインに引き当てられている全倉庫中の在庫。在庫が出荷されると (倉庫を出ると)、引当は削除されます。標準引当、またはソフト引当とも言います。保管場所引当済在庫 保管場所引当も参照 引当変更オーダ 在庫の引当を変更する手数料 運送業者順序コード 出荷に使用する運送業者の順序を定義する優先順位コードまたは番号。2 つ以上の運送業者を使用する場合、1 つは先頭、次は 2 番目のようになります。 会社所有 自社で所有されている商品。在庫またはオーダにある商品の所有権のタイプ。受渡条件および権利移動地点などの標準属性に基づいて標準業務プロセスに対して設定されます。顧客が商品を受け取ると、または保管すると、商品の所有権が顧客に移ります。発注先から商品を購入する場合は、商品の入庫、または保管後に所有者になります。 関連トピック: 所有権 開始倉庫 出庫が発生する倉庫 活動 倉庫手順の 1 つのステップ。活動は、倉庫管理パッケージのセッションに対応しています。たとえば、入庫活動の入庫勧告作成は入庫勧告作成 (whinh3201m000) セッションを使用して実行します。 活動基準原価計算コード 全体的な在庫回転率に対する各品目の貢献度の高さを示すコード。A 品目は貢献度が高い品目、C 品目は貢献度が低い品目です。 勧告番号 個々の通知ラインの番号。倉庫オーダラインは、ロット数または割り当てられた保管場所によって 1 つまたは複数の通知ラインに細分化できます。 管理出荷構造 この管理構造では、出荷ヘッダと出荷ラインの配列になっています。 管理倉庫 取引先で管理されている倉庫のビューを提供する倉庫。管理倉庫は取引先のシステムで管理されている物理的な倉庫に対応しています。この物理的な倉庫では、入庫および出庫処理が実行されます。管理倉庫は、取引先の倉庫に存在している在庫レベルを反映します。 管理倉庫は、次のような状況で使用されます。 倉庫は自社のサイトにあるが、発注先が管理しており、品目を実際に使用するまでは発注先がおそらくその在庫を所有している。 倉庫は顧客のサイトにある。在庫は顧客が品目を使用するまで自社で所有しているが、在庫の管理は顧客が行っている。 倉庫は外注先のサイトにある。倉庫に未完成商品があり所有しているが、在庫の管理は外注先が行っている。 管理倉庫は、ERP LN で定義できる倉庫タイプの 1 つではありません。管理倉庫の設定には、さまざまなパラメータ設定が必要です。 企業構成 倉庫に割り当てられている数値の優先順位に基づいて倉庫を企業別に検索する構造。優先順位は 1 が最も高く、999 が最も低くなります。 供給オーダ 需要オーダを満たすために必要な特定の品目の数量を含むオーダ。通常は製造オーダまたは購買オーダ 供給システム 生産ラインまたは組立ラインに商品を適時供給するように調整するシステム 次の供給システムを使用できます。 時系列オーダポイント カンバン オーダ管理/バッチ供給 オーダ管理/SILS 供給 オーダ管理/個別供給 供給タイプ 品目を供給するソースのタイプ 3 種類の供給タイプがあります。 発注先 倉庫 ワークセンタ 供給数量 工程倉庫に供給しなければならない数量 供給倉庫 工程倉庫に商品や資材を供給する倉庫 供給連番 品目を工程倉庫に供給する必要がある順番 経済在庫 販売可能な在庫 計画在庫処理 品目の計画オーダによる在庫レベルの予測済変更 計画入庫 オープンの購買オーダまたは製造オーダに対応する入庫予定 計画入庫日 商品の移送先倉庫への到着予定日 計画納期 出荷の納品が計画される日付 計画優先順位規則 特定の状態および特定のオーダに適用できるユーザ定義された条件であり、特定オーダに適用されるときの優先順位となります。すべての適用可能な優先順位規則の優先順位を集約すると計画優先順位となり、システム優先順位としても使用されます。 注意 直接資材供給タイプのクロスドックオーダの場合は、計画優先順位規則のみ使用できます。 動的クロスドッキングの場合は、計画優先順位規則またはクロスドックオーダ優先順位定義のいずれかを使用できます。 参照先: クロスドッキング、クロスドックオーダ優先順位定義、システム優先順位 検査場所 入庫時に検査が必要な購買品目を保管する場合にのみ指定する在庫保管場所のタイプ 品目は検査の後、次のいずれかに転送されます。 検査に合格した場合は、通常の保管場所へ 検査で不合格になった場合は、不合格品目保管場所へ 検査場所にある商品は、常に保留在庫として考えられます。 参照先: 検査場所、不合格品目保管場所、手持在庫 固定振替価格 (FTP) 在庫内の品目を評価する際に比較対象とする固定の値この値は、付加費用や割引を含む、品目原価と等しくなります。 FTP は、会計を目的とした在庫評価方法としても使用されます。FTP では、固定振替価格を使用して在庫を評価します。 固定保管場所 特定の品目に割り当てられている保管場所。保管場所を品目にリンクすると、その品目は必ずリンクされた保管場所に保管されます。固定保管場所には、異なる複数の品目を保管することができます。 顧客所有 在庫またはオーダにある商品の所有権のタイプ。顧客所有商品は、入庫、または出庫の倉庫処理中に所有権が変更されない商品です。 たとえば、顧客が外注先に製品の製造に必要なコンポーネントを送付した場合を考えます。これらコンポーネントは、外注先の倉庫での保管時、および製品の製造や顧客への納入にかかわるすべてのロジスティック処理および製造処理全体で顧客が所有しています。 関連トピック: 所有権 後入れ先出し (LIFO) 会計を目的とした在庫評価方法。在庫日付が最も新しい品目 (後入れ) が最初に使用または販売されます (先出し)。この方法では品目の実際の物理的な移動に、特別な関係が存在しないことが想定されています。 後入れ先出しは、特定の品目の物理的な出庫優先順位を決定する出庫方法とすることもできます。オーダ済の梱包レベルが在庫日付よりも優先されながら、最も新しい在庫が最初に出庫されます。 例 10 個入りのボックスが発注されている場合に次の在庫があるとします。 5 個、入庫日 01-01 10 個入り 1 ボックス、入庫日 05-01 10 個入り 1 ボックス、入庫日 10-01 7 個、入庫日 15-01 品目の出庫優先順位が後入れ先出しの場合、入庫日 10-01 のボックスが出庫されます。 略字: LIFO 購買オーダ勧告 経済在庫および品目の発注点をもとにした推奨。購買オーダ勧告は確認後、転送して実際の購買オーダに変換する必要があります。 梱包リスト 積荷のすべての出荷が記載された伝票 梱包定義 品目とその梱包固有の構成。品目の梱包定義は、たとえば 1 つのパレットには 12 個のボックスがあり、各ボックスには 4 個が含まれるなどのようになります。 参照先: 一般レベル梱包定義、品目レベル梱包定義 梱包票 出荷する特定の梱包内容を詳細に記載したオーダ文書。項目には、品目の説明、荷主または顧客の品目番号、出荷数量、および出荷品目の在庫単位などがあります。 梱包品目 製造、物流処理、および特に倉庫内での商品の保留および移動のために使用するコンテナまたはサポート。例: ボックス、パレット 再実行活動 倉庫手順の一部として 2 回以上実行できるセッションまたはマニュアルステップ。たとえば、出力セッションなどです。 最大時間間隔 資源を計画可能なカレンダーで定義された時間間隔 在庫 倉庫に保管されている商品 在庫バッファ 特定の目的で在庫を予約できるリポジトリ。これを行うために、(在庫バッファと呼ばれる) 個別のオーダ発生元が使用されます。 在庫バッファ 需要と納入リードタイムの変動を許容するために必要なバッファ在庫。一般に、在庫バッファは需要や供給の変動に対応するために在庫として確保しておく計画済の在庫数量です。基準生産日計画では、在庫バッファは予測エラーやバックログの短期的な変更に対応するために計画された追加の在庫および能力です。 在庫レベル 倉庫で利用可能な在庫数量。VMI や外注シナリオの場合、倉庫供給は発注先と顧客間の契約で規定されている在庫レベルを基準にできます。 在庫回転率 1 年間に在庫が循環する回数 在庫管理取引先 倉庫で在庫管理の責任を持つ取引先 在庫差異 商品の入庫後に記録された評価額と、この特定の入庫に応じて更新された値との差 在庫差異は次の場合に作成されます。 入庫確認後に入庫価格が変更された場合 請求価格が入庫価格と異なる場合 製造オーダがクローズされ、実際原価が見積原価と異なる場合 在庫処理 部品表品目やリスト品目を入庫または出庫する場合に、物理的および ERP LN 内の両方で在庫を処理する方法 在庫は次のように処理できます。 主品目別 構成要素別 在庫処理 在庫レコードに加えられるあらゆる変更 在庫処理タイプ 在庫移動のタイプを表すために使用する分類 次の在庫処理タイプがあります。 出庫 倉庫から倉庫以外のエンティティに移動 入庫 倉庫以外のエンティティから倉庫に移動 転送 ある倉庫から別の倉庫に移動 仕掛品振替 ある原価計算ワークセンタから別の原価計算ワークセンタに移動 在庫所有権変更オーダ 所有権が時間ベースの場合、商品の所有権を発注先、つまり、購買元取引先から自社に変更する手数料。所有権も参照。 在庫所有権変更オーダは、一般情報を示すオーダヘッダ、および含まれている品目の詳細を示す 1 つまたは複数のオーダラインで構成されます。さらに、所有権変更の結果、扱い単位構造の調整を含む再配置が必要になる場合、ライン処理情報も提供されます。 所有権変更のために、品目に時間ベースの変更オーダが作成されます。Infor ERP LN では、所有権変更に関連する会計取引を生成し、在庫の所在を追跡するために、変更オーダが使用されます。 在庫調整オーダ システム在庫を増減させるためにマニュアルで入力されたオーダ 在庫日付 保管時に品目に割り当てられる日付。在庫日付を使用すると、大規模なロット管理を実施しなくても FIFO (先入れ先出し) または LIFO (後入れ先出し) に基づいて品目を取り出すことができます。 在庫日付は、後入れ先出しまたは先入れ先出しの出庫優先順位、または品目の製品有効期限に使用されます。 後入れ先出しまたは先入れ先出しの出庫優先順位では、在庫日付のデフォルトはシステム日付です。しかし、この日付は上書きできるので、在庫日付は保管日付と同じである必要はありません。品目に特定の保存期間がある場合、在庫日付は品目に対して定義された製品有効期限です。 在庫評価方法 在庫価値の計算方法 在庫は、その品目の固定価格または実際の入庫価格で評価されます。在庫価値は時間とともに変化するため、在庫期間を考慮する必要があります。次の在庫評価方法を使用できます。 固定振替価格 (FTP) 先入れ先出し (FIFO) 後入れ先出し (LIFO) ロット価格 (ロット) 移動平均単位原価 (MAUC) シリアル価格 (シリアル) 在庫約定 オーダに対する在庫の予約。倉庫内の商品の実際の保管状況は考慮されません。以前は固定引当と呼ばれていました。 在庫約定 オーダに対する在庫の予約。倉庫内の商品の実際の保管状況は考慮されません。以前は固定引当と呼ばれていました。 在庫約定日 特定のオーダのために手持在庫を予約しておかなければならない日付 財務倉庫 倉庫タイプが財務の倉庫。財務倉庫は、在庫レベルを示すために使用され、同じ組織内の別の事業単位や支店に属す物理的、つまり ｢実在の｣ 倉庫に実際に保管されている所有在庫の財務処理を可能にします。所有単位および在庫保存単位には、それぞれ損益説明責任が伴います。 使用払 参照先: 委託 事前出荷通知 出荷が送付済であることを知らせる通知。事前出荷通知は、電子データ交換を利用して送受信されます。倉庫に商品が到着することを知らせる事前出荷通知を発注先から受け取ることがあったり、発注した商品がまもなく納入されることを知らせる事前出荷通知を顧客に送信したりすることができます。 略字: ASN 同義語: 出荷通知 時系列オーダポイント 倉庫への時系列による品目の供給を調整するプッシュシステム 倉庫に供給される品目の数量は、次によって決まります。 倉庫の有効在庫 特定のオーダ範囲内に倉庫への納入が予定されている在庫 品目と倉庫に指定された在庫バッファ (必要に応じ現行期間の季節要因に合わせて調整される) 有効在庫に計画在庫を加えたものが発注点を下回る場合、倉庫の在庫が補充されます。 略字: TPOP 参照先: 在庫バッファ 実行番号 複数の倉庫オーダラインが勧告されるとき、それらのグループに割り当てられるコード。ユーザが倉庫オーダライングループの入庫または出庫勧告を生成するときに、実行番号をマニュアルで入力または選択しない場合、実行番号の割当または作成を行います。この場合、たとえばユーザは出庫オーダライン (whinh2120m000) セッションで勧告作成コマンドを使用して出庫勧告を作成します。実行番号がユーザ別に割り当てられます。たとえば、ユーザ A が特定の日に作成したすべての入庫勧告に特定の実行番号を取得し、ユーザ B が作成した入庫勧告には別の実行番号を取得します。出庫移動の場合、ユーザは出庫勧告の発行、ピッキングリストの作成、および実行番号別ピッキングリストの確認を行うことができます。入庫移動の場合は、保管リストの作成および実行番号別保管リストの確認ができます。 実際記録日 在庫処理が発生したとき現在の日時。処理日とは対照的に、実際記録日は変更できません。 手持在庫 1 つまたは複数の倉庫内にある商品の物理量。保留在庫も含みます。 同義語: 手持在庫 手持在庫 参照先: 手持在庫 需要オーダ 顧客の需要を満たすオーダ。通常は販売オーダまたは販売スケジュール 需要データ 販売オーダエントリの時点で収集された実際需要。各販売オーダは実際需要のインスタンスです。このため、販売オーダに関連付けられているデータが収集されます。 修正需要 特定の期間に修正された需要。修正需要は、その期間の販売オーダによって決定されます。 修正需要は予測の目的に使用されるため、例外的な需要によって修正されます。したがって、需要予測の計算では、例外的な需要は考慮されていません。 参照先: 需要予測 終了倉庫 入庫が発生する倉庫 出荷 特定の日時に、特定の住所へ特定の経路で輸送されるすべての商品。積荷の識別可能な部分。 出荷 部品、製品、構成要素を発送するための処理を提供する機能。出荷では、梱包、マーキング、計量、積込、および出荷伝票の出力などの処理を行います。 出荷コンテナ 出荷を含む積荷の一部。コンテナに定義されている梱包品目によって、コンテナのタイプが決まります。 出荷コンテナシリアルコード (SSCC) 扱い単位を識別するために使用するコード。出荷コンテナシリアルコードは、固定長 (18 桁) の意味を持たない数字で、分類要素を含みません。 略字: SSCC 出荷ライン 出荷詳細の個別ライン 出荷元コード 倉庫オーダのソースを識別するコードで、出荷元タイプとともに使用します。 出荷元タイプ 出荷元タイプは、出荷元コードとともに、倉庫オーダのソースを識別するために使用します。 出荷元タイプには次の値を使用できます。 取引先 倉庫 ワークセンタ プロジェクト 出荷参照 同時にコールオフする品目のグループの定義 出荷積荷目録 積荷、出荷、および実装されている場合はコンテナで構成される出荷構造を説明する、倉庫オーダやオーダセットに作成された出荷伝票。出荷構造には、部品表、またはキット構造に含まれる個別の品目、または複数品目を含むことができます。 出荷先コード 商品の出荷先を識別するコードで、出荷先タイプとともに使用します。 出荷先タイプ 出荷先タイプは、出荷先コードとともに、商品の出荷先を識別するために使用します。 出荷先タイプには次の値を使用できます。 取引先 倉庫 ワークセンタ プロジェクト 出荷通知 参照先: 事前出荷通知 出庫 在庫から商品を取り出すのに使用する処理タイプ 出庫 倉庫から商品を取り出す作業 出庫オーダライン 倉庫から商品を出庫するために使用する倉庫オーダライン 出庫オーダラインによって、計画出庫および実際出庫に関する詳細な情報が得られます。たとえば、次のような情報です。 品目データ オーダ数量 商品の出荷元倉庫 出庫リードタイム 倉庫から品目が取得され、その品目に割り当てられた運送業者が出発するまでの時間間隔 出庫価格 倉庫から出庫される商品に対する価格。出庫価格は、在庫評価価格に出庫付加費用を加えたものです。 出庫勧告 商品をピッキングして出庫する保管場所とロットを勧告するために、ブロック済保管場所や出庫方法などの要因を考慮して生成されるリスト 出庫方法 ERP LN が出庫品目のオーダを判断する方法。出庫方法は、LIFO (後入れ先出し)、FIFO (先入れ先出し)、または保管場所別 (倉庫保管場所の出庫方法による) とすることができます。 出庫優先順位 品目が取得される保管場所の順番を決定する情報 循環棚卸 システムのデータが正確かどうかを確認する品目在庫の定期的な棚卸 循環棚卸オーダ 特定の頻度でストックポイントごとに棚卸を実行してから、計数済数量を登録するために生成されるオーダ。循環棚卸オーダは、オーダ番号と、このオーダで実行される棚卸の数を表す連番で構成されます。棚卸によって、在庫を調整できます。 処理日 在庫処理が実行された日時。遡及処理の場合、処理日 (= 入庫日) は実際記録日の前になります。 所有権 商品の所有権が発注先から顧客に変更されるかどうか、およびサプライチェーンでのその時期を示します。所有権変更は、組織内の部署や事業単位間でも生じます。所有権の変更時、支払が必要になります。 従来の非 VMI のシナリオでは、顧客が発注先から品目を受け取ると品目の所有権が発注先から顧客に変更されます。顧客は商品の入庫時に品目の支払を行う必要があります。 さまざまな外注シナリオでは、所有権は入庫、または出庫倉庫処理中に変更されません。これらの場合、所有権は顧客所有になります。 販売業者管理在庫 (VMI) シナリオの場合、所有権は委託できます。所有権が委託される場合、所有権変更は時間ベース、または消費ベースになります。 消費ベース 顧客が商品を販売のために、または消費のために出庫したとき 時間ベース 次の後、しばらくしてからになります。 顧客が商品を受け取る 商品の最終出庫、または入庫 時間ベースの所有権変更の場合、期間は顧客と発注先の契約で規定されます。 所有権レコード 所有権レコードは、次のオブジェクトにリストされている品目の所有者を指定します。 入庫ライン 出庫勧告ライン 出荷ライン 循環棚卸オーダライン 調整オーダライン これらのオブジェクトには、さまざまな所有者の品目のほか、会社所有の品目の一部を含めることができます。所有権レコードは、マニュアル、または自動で所有者ごとに別々に作成されます。たとえば、入庫ラインに 2 つの所有者の在庫がある場合、入庫ラインには 2 つの所有権レコードがあります。 商品入庫ノート 予定品目とその数量をリストする伝票。ドックの作業員は、商品入庫ノートを発注先が提出する商品受領書との比較に使用できます。 商品入庫ノート 倉庫に入庫した数量を登録するために使用する伝票。この伝票に予測数量を出力します。 消費 顧客による、または顧客の代理による、委託品目の倉庫からの出庫。顧客は、これらの品目を販売、製造などに使用することを目的としています。品目が出庫されると、顧客はその品目の所有者になるため、発注先に支払を実行する必要があります。 製造オーダ勧告 経済在庫および品目の発注点をもとにした推奨。製造オーダ勧告は確認後、転送して実際の製造オーダに変換する必要があります。 参照先: 経済在庫、発注点 製品有効期限 貯蔵寿命日。商品を保管しておくことができる期限 積荷 特定の日時に、特定の経路を使用して、特定の輸送手段で運搬されたすべての商品、出荷、あるいはそれら両方を指します。 積荷証券 運送業者によって使用される法律書類で、輸送物の種類、数量、重量、輸送先などを記載したもの 設備記述コード 出荷に使用する設備のタイプを識別するコード。たとえば、TL はトレーラです。 設備頭文字 設備の ID コードの接頭辞 (またはアルファベット部分) 設備番号 設備単位の ID コード番号の連番 (すなわち数字) 部分 先入れ先出し (FIFO) 会計を目的とした在庫評価方法。最も古い在庫値 (先入れ) が最初に使用または販売されます (先出し)。この方法では品目の実際の物理的な移動に、特別な関係が存在しないことが想定されています。 先入れ先出しは、特定の品目の物理的な出庫優先順位を決定する出庫方法とすることもできます。オーダ済の梱包レベルが在庫日付よりも優先されながら、最も古い在庫が最初に出庫されます。 例 10 個入りのボックスが発注されている場合に次の在庫があるとします。 5 個、入庫日 01-01 10 個入り 1 ボックス、入庫日 05-01 10 個入り 1 ボックス、入庫日 10-01 7 個、入庫日 15-01 品目の出庫優先順位が先入れ先出しの場合、入庫日 05-01 のボックスが出庫されます。 略字: FIFO 先物オーダ数量 計画納期が約定タイムフェンス外の販売オーダ詳細に関連付けられた数量 組立キット オーダに依存する品目のまとまりで、一括で工程倉庫に渡す必要があります。 組立場所 半組立品または部品を組み立てる場所 倉庫オーダ 倉庫内の商品を処理するオーダ 倉庫オーダは次のいずれかの在庫処理タイプになります。 入庫 出庫 転送 仕掛品振替 オーダには、それぞれ発生元があります。また、倉庫処理に必要なすべての情報が含まれています。品目 (ロット品目または非ロット品目) および倉庫 (保管場所の有または無) に応じて、ロットや保管場所を割り当てることができます。オーダは、事前定義された倉庫手順に従います。 注意 製造では、倉庫オーダを Warehousing Order、または Warehouse Order といいます。 同義語: 倉庫オーダ 倉庫オーダ 参照先: 倉庫オーダ 倉庫オーダタイプ 倉庫オーダのタイプを識別するコード。倉庫オーダタイプにリンクしたデフォルトの倉庫手順は、その倉庫オーダタイプが割り当てられた倉庫オーダの倉庫での処理方法を決定します。ただし、デフォルトの手順は、倉庫オーダごと、またはオーダラインごとに修正できます。 倉庫オーダライン 入庫オーダラインと出庫オーダラインの一般条件 倉庫オーダ番号 倉庫オーダのコード。別のパッケージによってオーダが生成された場合、この番号はオリジナルオーダ番号に対応します。 倉庫管理 倉庫内の商品の入庫、保管、対処および出庫に関するすべてのアクション 倉庫管理パッケージでは、倉庫内の商品のすべての処理が倉庫オーダによって調整されます。これには、商品の入出庫、商品の転送、商品の循環棚卸、ABC 分析、在庫約定、および各種在庫レポートがあります。 倉庫供給構造 倉庫のユーザ固有クラスタ、直接資材供給に定義され、1 つ以上の供給倉庫および多数の移送先倉庫で構成されています。 参照先: 直接資材供給 倉庫手順 倉庫オーダと扱い単位を処理する手順。倉庫手順はさまざまなステップで構成されています。活動とも呼ばれるこれらのステップでは、入庫、保管、検査、出庫などを行うために倉庫オーダや扱い単位を取得する必要があります。倉庫手順は倉庫オーダタイプにリンクされているため、倉庫オーダに割り当てられます。 倉庫住所 商品を納入する必要がある倉庫または場所の住所 倉庫組立オーダ 完成品の構成要素を組み立てる指示 倉庫評価グループ 在庫評価目的で各倉庫をグループ化するために使用するエンティティ。倉庫評価グループを定義するには、倉庫評価グループに含める倉庫へ倉庫評価グループコードをリンクする必要があります。たとえば、倉庫評価グループと品目評価グループは、それぞれのグループ内の品目と倉庫を評価する在庫評価方法にリンクします。 参照先: 品目評価グループ 滞留在庫分析 品目の回転率に基づいた在庫分析方法。回転率が低い品目 (滞留品目) は、保管される在庫の通常量に比較して使用率が低くなります。 滞留在庫率 品目を滞留品目として指定できる上限 棚卸単位 品目の在庫の計測単位。たとえば、個、キログラム、1 ダース、メートルなどがあります。 棚卸単位は、計測を変換する際の基準単位としても使用されます。特に、購買オーダや販売オーダのオーダ単位や価格単位に関する変換で使用されます。これらの変換では、常に基準単位として棚卸単位が使用されます。このため、棚卸単位はすべての品目タイプ、また在庫として保存できない品目タイプにも適用できます。 調整 倉庫管理システム (WMS) と ERP LN 間で在庫レベルを比較して結果を分析し、(関連オーダの修正を行うことによって) 検出された相異を処理する処理 調整オーダ 差異が発生した在庫を調整するために特別に作成された倉庫オーダ。調整オーダは在庫を調整し、会計取引を作成します。 直接資材供給 (保留中の) 入庫および利用可能な手持在庫を使用して、倉庫のユーザ固有クラスタ内の優先順位の高い需要を満たすようにする供給方法。この供給方法は、直接資材供給分配 (whinh6130m000) セッションを利用して、自動的、対話式、またはマニュアルで実行できます。 略字: DMS 参照先: クロスドッキング、倉庫供給構造 追加情報フィールド ERP LN のテーブルにリンクできるユーザ定義のフィールド 追加情報フィールドの内容を ERP LN のテーブル間でやり取りできます。追加情報フィールドの内容に機能ロジックが関連付けられていないと、これらのフィールドは ERP LN にとって意味のないものになります。 参照先: 追加情報フィールド 低価法/市場価格法 (LCMV) 在庫評価方法 (以下を参照) のいずれかに基づいて棚卸資産評価額と在庫の市場価格を比較する評価方法。市場価格の方が低い場合、その品目の在庫全体は市場価格によって貸借対照表で評価されます。 棚卸資産評価額の決定に使用できる在庫評価方法は次のとおりです。 固定振替価格 (FTP) 移動平均単位原価 (MAUC) 先入れ先出し (FIFO) 後入れ先出し (LIFO) ロット価格 (ロット) シリアル価格 (シリアル) 転送 ある倉庫から別の倉庫に商品を移動すること。再梱包などの活動が含まれていることがあります。 転送オーダ 補充倉庫から移送先倉庫への在庫処理を登録するために作成される倉庫オーダのタイプ。転送オーダは ERP LN のほかのパッケージやモジュールによって生成でき、さらにマニュアル定義も可能です。 入庫 受領した商品を倉庫に保管する手順 入庫 品目を倉庫に物理的に受け入れること。入庫で登録される項目には、入庫数量、入庫日、梱包票データ、検査データなどがあります。 入庫オーダライン 商品の入庫に使用する倉庫オーダライン。入庫オーダラインによって、計画入庫と実際入庫に関する詳細な情報がわかります。 たとえば、次の情報があります。 品目データ オーダ数量 入庫する倉庫と保管場所 入庫リードタイム 品目の到着から倉庫に実際に保管される時間の間隔 入庫価格 倉庫に入庫する商品の価格 入庫勧告 受領した商品を保管する必要がある保管場所を示す ERP LN によって生成されるリスト。リストの生成では、保管条件、ブロックなどが考慮されます。 入庫場所 入庫勧告が生成されるまで、入庫商品を置いておく保管場所 参照先: 入庫勧告 入庫日 移送先倉庫で品目が実際に入庫した日付 入庫番号 商品のすべての入庫ごとに割り当てられる連番 入庫優先順位 受領した商品を保存する在庫保管場所を考慮する順番 納入コード 商品輸送の支払人を示す理由コード 納入条件 商品の納期に関する条件または合意 納品書 トラック (またはその他の車両) 1 台を含む委託に関する情報を提供し、納品先住所の荷受人のオーダまたはオーダセットを参照する輸送文書。トラックの積荷にさまざまな取引先向けの出荷が含まれる場合は、積荷に複数の納品書が含まれます。納品書の情報には、納期と住所、顧客の名称、委託の内容などが含まれています。イタリアでは納品書は法律上必須の伝票であり、BAM (Bolla Accompagnamento Merci) と呼ばれていました。現在は DDT (Documento di Trasporto) と呼ばれています。ポルトガルとスペインでも納品書が使用されますが、イタリアのように法的な効力はありません。 発送確定保管場所 特定の輸送手段で出荷される品目を直前に保管する、倉庫内の出荷ドック 発注点 手持在庫とオーダ済在庫の合計がこの点を下回ると、在庫を補充するアクションが実行される一定の在庫レベル 販売業者管理在庫 (VMI) 販売業者管理在庫は、発注先がそれぞれの顧客や外注先の在庫を管理する際に通常従う在庫管理方法です。また、発注先は供給計画も管理している場合があります。他にも、在庫は顧客が管理し、供給計画は発注先が担当している場合もあります。在庫管理や在庫計画は、ロジスティックサービスプロバイダ (LSP) に外注することもできます。 発注先が納入する在庫は、発注先、または顧客が所有します。多くの場合、在庫の所有権は顧客が在庫を消費する際に発注先から顧客に変更されますが、契約で規定されている時期に所有権の移行が生じることもあります。 販売業者管理在庫は、計画や資材の調達に関連する内部コストを削減できるほか、販売業者はサプライチェーンを明確に把握しながらそれぞれの在庫をよりよく管理できます。 品目レベル梱包定義 特定の品目に定義する梱包定義。品目レベル梱包定義は、一般レベル梱包定義から作成します。 参照先: 一般レベル梱包定義、梱包定義 品目評価グループ 在庫評価目的で品目をグループ化するために使用するエンティティ。品目評価グループを定義するには、品目評価グループコードを倉庫評価グループに加える品目にリンクする必要があります。たとえば、品目評価グループと倉庫評価グループは、それぞれのグループ内の品目と倉庫を評価する在庫評価方法にリンクします。 参照先: 倉庫評価グループ 不合格在庫 検査で不合格になり、まだ代金を支払っていない入庫済在庫です。したがって、不合格在庫は所有できません。 不合格品目保管場所 不合格商品を保管する倉庫の保管場所 不合格品目保管場所では、次のことを実行できます。 不合格商品の受入 不合格商品の購買元の取引先への返品 不合格商品の廃棄 不合格理由 入庫商品が検査に合格しなかった理由 部品表ライン 部品表内のライン番号 部品表位置番号 部品表の製造品目と構成品目との特定の組を識別する参照番号。位置番号は、特定期間の構成品目の使用率を参照する際に使用する連番でさらに分割されます。 封印番号 出荷の封印の番号 分散データ収集 標準の GUI を使用せずにデータを入力する方法。たとえば、リモートスキャナを使用してデータを入力する方法があります。 略字: DDC 変動ロット特徴 一部のロットに適用されるが、それ以外のロットには適用されないロット特徴。このため、一般ロットデータで定義せずに品目に個別に割り当てます。 保管リスト 商品を保存する倉庫/保管場所を示す伝票。保管リストは、倉庫の作業員が、倉庫内の正しい保管場所に入庫品目を配置するために使用します。 保管場所 商品を保管する、倉庫内の独立した場所 倉庫は、利用可能スペースの管理や、保管されている商品の照会のために、複数の保管場所に分割することができます。保管条件およびブロックは保管場所ごとに適用できます。 保管場所タイプ 保管場所タイプは、入庫、検査、バルク、ピッキング、発送確定、組立などの保管場所の目的を示します。 保管場所引当済在庫 出庫勧告が作成された出庫オーダラインに引き当てられていてまだ出荷されていない、特定の倉庫、または倉庫保管場所に保存されている在庫。確定引当、またはハード引当とも言います。在庫が出荷されると (倉庫を出ると)、引当は削除されます。 引当済在庫も参照 保管場所別 特定の品目の物理的な出庫優先順位を決める出庫方法。在庫は保管場所の出庫優先順位に基づいて在庫から出庫されます。在庫日付は考慮されません。 保管条件 商品の保管の際に満たされていなければならない条件。不適切な場所に品目が保管されることを防ぐため、保管条件は品目 (品目グループ) および倉庫の場所にリンクする必要があります。 保管は次の 2 つの方法で行うことができます。 不適切な場所を除外することによって、品目別に保管 不適切な品目を除外することによって、保管場所別に保管 保管単位 保管された商品の数量を表す単位 例 保管単位: ボックス 棚卸単位: リットル 保管任務 1 人の従業員または 1 つの輸送手段で行う特定の保管作業 保管費用 品目を在庫に保管する棚卸単位ごとの費用で、利息、保管スペース、およびリスクなどの費用があります。 保存期間 品質を劣化させずに、品目を在庫に保管できる期間 保留在庫 ブロックされている商品の数量。保留在庫は、保管場所、ロット、ゾーン、またはストックポイントがブロックされたときに発生します。在庫はさまざまな理由、たとえば、検査や循環棚卸でブロックできます。 保管場所がすべての処理に対してブロックされている場合は、ブロックされている数量と手持在庫の数量が同じになります。保管場所の一部の在庫をブロックすることはできません。 同義語: 保留在庫 保留在庫 参照先: 保留在庫 補充 移送先倉庫 (の保管場所) で利用可能な在庫が不足しているために、ある倉庫 (の保管場所) から別の倉庫に在庫を転送する手順 補充オーダ 2 つの物理的な保管場所または倉庫間で商品を転送するオーダ 補充マトリックス バルク保管場所またはバルクゾーンから、倉庫のピッキング保管場所またはピッキングゾーンへの品目の補充を定義する関係 約定タイムフェンス オーダを約定引当しなければならない期間。品目の次の購買/補充/製造オーダを受け入れるために、理想的には、その品目の前のオーダの在庫は少なくとも約定引当を行う必要があります。 輸送理由 輸送が行われる理由、たとえば修理、販売、転送などを示す理由コード 予想手持在庫 計画在庫処理を考慮した、将来的な予測に基づく手持在庫 ERP LN は、次のように予想手持在庫を計算します。

    予想手持在庫 = I - PI + PRI手持在庫PI計画済出庫PR計画済入庫
注意 計画在庫処理は、計画在庫処理 (whinp1500m000) セッションで表示できます。 予測需要 将来的に予想される需要のレベル 需要予測は需要データの履歴に基づいており、最適な在庫バッファおよび発注点を決定するために使用できます。 参照先: 在庫バッファ、発注点 予測方法 品目の需要を予測するために使用する技法 次の予測方法が使用できます。 移動平均 指数平滑法 前年計算 最終期間需要 利用率計画 計画製造オーダ、サービスオーダ、および実際の製造オーダの工具の利用率を示す計画方式。利用率のデータを使用して、これらのオーダに対する将来の工具の利用率を調べることができます。作業またはサービス活動を実行するための工具が利用可能でない場合に、適切なアクションを取ることができます。 連番 倉庫オーダラインの連番 |