| # マスタ工順 - 作業 (tsacm2100m100) セッションの目的: 選択したマスタ工順の作業を定義します。これらの作業はその後、工順オプションで使用できます。このオプションは、マスタ工順 - 工順オプション (tsacm1101m200) セッションで定義できます。 注意 ズームによってこのセッションを開始した場合は、レコードの検索および選択のみ可能です。 関連トピック マスタ工順と工順オプション 概要セッションを使用するには 概要セッションでレコードをメンテナンスするには マスタ工順 実行可能な一連の作業。作業をマスタ工順に追加する際の基準となる参照活動は、品目、機能要素、サービス部署など同一の特徴を持つ必要があります。 例 エンジンに対して実行可能なすべての検査、テスト、クリーニング活動、組立活動、分解活動、および修理活動 マスタ工順 マスタ工順の記述 位置 マスタ工順に複数の作業を設定できるように使用する番号 / 作業のバージョン番号。この番号を使用して、ユーザの変更を追跡します。 連番 マスタ工順の作業順序を定義する一意の番号 参照活動 作業の基準となる参照活動を識別するコード 関連トピック 参照活動を使用するには 参照活動 参照活動の記述 品目 ERP LN では、購買、保管、製造、販売などができる原材料、部分組立品、完成品、および工具を指します。 品目は、1 つ (キット) として処理される一連の品目を表すことも、複数の製品バリアントに存在することもできます。 非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。 原価品目 (電気代など) サービス品目 外注サービス リスト品目 (メニュー/オプション) 記述 品目の記述 機能要素 同じ機能を持つ交換可能な品目のグループ。機能要素は、品目ブレイクダウン、フィジカルブレイクダウン、および参照活動で使用できます。 例 構成に対するメンテナンス活動を定義するときに、機能要素を指定することができます。このように、活動をその機能要素の範囲となるすべての品目に適用し、同様の品目に何度も同じ参照活動が行われないようにします。 機能要素 機能要素の記述 段取時間 機械を運転開始する前の設定または変更に必要な時間。たとえば使用する塗料を黒から白に切り替える場合などは、段取時間が長くなります。たとえば使用する塗料を白から黄色に切り替える場合などは、段取時間が短くなります。段取時間は、考えられるすべての段取時間の平均を示していなければなりません。 この時間は、労働時間として解釈されます。 段取時間 一般サービスパラメータ (tsmdm0100m000) セッションで定義されている時間単位 労務実行時間 関係するすべての従業員が活動を実行するために必要な合計時間 機械実行時間 機械が活動を実行するために必要な時間 発効時間 そのレコードまたは設定が有効となる最初の日。通常、発効日には発効時刻も指定されます。 失効時間 そのレコードまたは設定が有効な最後の日。通常、有効期限には失効時間も指定されます。 注意 失効日を過ぎている場合は、この作業を修正できません。 |