| # 積荷計画を作成するには 積荷構築は輸送管理の中心機能です。 積荷構築エンジンを使用して、積荷計画を作成します。 積荷構築機能の一般的な説明については、積荷の作成についてを参照してください。 積荷計画を作成するには、以下のステップを行います。 手順 1. 計画の生成 (fmlbd0280m000) セッションを開始します。 計画の生成 (fmlbd0280m000) セッションは、以下の場所から開始できます。 輸送計画メニュー。このメニューは、Web ブラウザの輸送管理メニューから選択できます。 輸送オーダ (fmfoc2100m000) セッションの特定メニューの計画の生成オプション 輸送オーダライン (fmfoc2101m000) セッションの特定メニューの計画の生成オプション 計画 (fmlbd0110m000) の特定メニューの計画の生成オプション 再計画対象の輸送オーダライン (fmlbd0120m000) セッションの特定メニューの計画の生成オプション 後者のセッションでは、計画の生成オプションまたは計画ボードオプションは、状況が進行中に満たない輸送オーダにのみ使用できます。 以下のステップはすべて、計画の生成 (fmlbd0280m000) セッションで行います。 手順 2. 既存の計画に追加します。 積荷および出荷を作成する輸送オーダを既存の積荷計画に追加する必要がある場合は、既存の計画に追加チェックボックスをオンにします。 計画フィールドで、新たに作成する積荷および出荷を追加する積荷計画を選択または入力します。 手順 3. 計画方法を選択します。 積荷計画を作成するために使用する計画アルゴリズムを選択します。 詳細については、計画方法を参照してください。 手順 4. 積荷計画のもととなる輸送オーダおよび輸送オーダラインを選択します。 積荷計画を作成する輸送オーダおよび輸送オーダラインを選択するには、以下の手順に従います。 積荷計画のもととなる輸送オーダの出荷オフィスを選択します。 積荷計画の輸送オーダは、同じ出荷オフィスに属している必要があります。 積荷構築を行うには、選択した出荷オフィスを使用する権限がユーザになければなりません。 積荷計画のもととなる輸送オーダラインの計画グループを選択します。 積荷構築を行うには、選択した計画グループを使用する権限がユーザになければなりません。輸送オーダグループで説明したように、1 つの出荷オフィスが複数の計画グループを持つことができます。 出荷オフィスに割り当てられている輸送オーダの輸送オーダラインを、出荷オフィスの計画グループのいずれかに割り当てることができます。 計画の生成 (fmlbd0280m000) セッションで選択した計画グループに割り当てられている輸送オーダラインのみにもとづいて、積荷計画が生成されます。 積荷計画のもととなる輸送オーダの範囲を選択します。 選択した出荷オフィスに属する輸送オーダから選択できます。 デフォルトでは、輸送オーダの範囲はすべての輸送オーダに設定されています。 つまり、ERP LN は選択された出荷オフィスと計画グループのすべての輸送オーダを選択して、積荷計画を作成します。 輸送オーダラインを選択します。 直前のステップで輸送オーダを 1 つ選択した場合、この輸送オーダの中で計画の対象とする輸送オーダラインを指定できます。 デフォルトでは、輸送オーダラインの範囲はすべての輸送オーダラインに設定されています。 メモ 輸送オーダラインが以下の基準を満たした場合、輸送オーダラインに積荷構築を行うことができます。 輸送オーダラインに対して、または輸送オーダラインにリンクする輸送タイプ、輸送手段などのエンティティに対して、積荷計画チェックボックスがオンになっている 輸送オーダラインがブロックされていない 輸送オーダライン状況が予想、計画、または実際である 輸送オーダラインの最遅積荷日が ERP LN のシステム日付より後である カレンダーによれば、積込住所および荷降住所が、積込および荷降のタイムウィンドウで定義されている期間中に使用可能である 積荷計画のもととなる輸送オーダの状況の範囲を選択します。 選択された範囲内にある状況の輸送オーダが、積荷計画に取り込まれます。 予想、計画、および実際の状況を選択できます。 デフォルトでは、これらのフィールドの状況の範囲は、予想から実際までです。 計画積荷日および計画荷降日を選択します。 積荷日および荷降日が選択した範囲内にある輸送オーダが積荷計画に含まれます。 デフォルトでは、計画積荷日および計画荷降日の範囲は、これらのフィールドですべての日付に設定されます。 手順 5. 計画オプションを選択します。 以下の計画オプションを使用できます。 輸送オーダの再計画 詳細については、変更された実際の輸送オーダを再計画するにはおよび個別に再計画するか、計画輸送オーダに含めるを参照してください。 出荷計画日基準 詳細については、計画日決定要素オプションを使用するにはを参照してください。 運送業者/LSP 選択基準 このフィールドでは、積荷計画の積荷および出荷に一覧表示されている商品を輸送するために、積荷構築エンジンが最速、最安値、最短のどのオプションを検索するのかを指定できます。 最短の場合、荷降住所に商品を納入するために最短距離で輸送する運送業者が選択されます。 詳細については、運送業者/LSP 選択基準を参照してください。 輸送管理が積荷計画を先導 このオプションを選択すると、輸送で作成された積荷および出荷に対して倉庫管理が加えた変更が、輸送でチェックされます。たとえば、輸送で作成された出荷を倉庫管理で別の積荷に移動したい場合、輸送は、積荷の輸送手段グループの積込能力、積荷と出荷の輸送タイプが一致しているかどうかなど、積荷および出荷のいくつかのデータについてチェックを行います。 複数計画の輸送手段を認可 詳細については、輸送手段選択を参照してください。 追加コストを計算 このオプションを選択すると、選択した輸送オーダ範囲の輸送オーダのいずれかに追加コストが適用された場合に、コストが計算されます。 詳細については、追加コストを割り当てるにはを参照してください。 詳細な計画ログ このオプションを選択すると、積荷計画の作成時に積荷計画に関する詳細情報が生成されます。 この情報には、計画を作成するために積荷構築エンジンが行ったステップの詳細、この処理中に発生したエラーなどが含まれます。 レポート このオプションを選択すると、積荷計画に関する標準レポートが生成されます。 手順 6. 積荷構築処理を開始します。 輸送オーダと追加オプションを選択したら、生成をクリックして、積荷構築処理を開始します。 関連トピック 積荷の作成について 積荷計画、積荷、出荷の状況 輸送オーダ状況 積荷構築処理 |