| # クリティカルオプション組合せ別利用率 (tiasl3510m000) セッションの目的: ライン混成規則に使用されるオプション組合せについて、特定の日付の組立ラインにおける実際のオーダ数と最大オーダ数を表示します。 詳細については、ライン規則 (tiasl1570m000) セッションを参照してください。 このデータは、組立ライン - ライン利用率 - チャート (tiasl3700m000) セッションでグラフとして表示できます。 関連トピック 組立ラインステーションの利用率 組立ライン 最終組立計画 (FAS) 品目を生産する一連のラインステーション。あるラインステーションから他のラインステーションへ品目を渡したり、各ラインステーションで作業を行ったりすることで、品目を生産します。組立ラインは、バッファで区切られた複数のラインセグメントにさらに分割されます。組立ラインはメインラインと供給ラインのいずれかです。 日付 オーダの計画オフライン日 オプション組合せ 組立オーダに関連する、製品オプションの特定の組合せ (色やスタイルなど) オプション組合せは、単一のオプションの場合もあれば、他の複数のオプション組合せを組み合せたものの場合もあります。 オプション組合せ 組立オーダに関連する、製品オプションの特定の組合せ (色やスタイルなど) オプション組合せは、単一のオプションの場合もあれば、他の複数のオプション組合せを組み合せたものの場合もあります。 実際 オーダ数 オプション組合せに予定されているオーダの数 最大 オーダ数 オプション組合せについて可能な最大オーダ数。 これは、ライン規則 (tiasl1570m000) セッションでこの組合せに定義されている混成規則によって決まります。 |