| # 保管検査オーダ履歴 (qmptc2505m000) セッションの目的: 以前に実行した保管検査の検査オーダを表示します。検査オーダは品目別に一覧表示されます。 関連トピック 保管検査 完了日 すべての検査オーダラインが完了する日付。この日付は、検査オーダの完了/処理 (qmptc1202m000) セッションで自動的に更新されます。マニュアルで入力することはできません。 オーダ 購買、製造または販売される製品の検査を構造化するために使用されるオーダ サンプル単位 サンプルサイズの単位 頻度 頻度単位で示される 2 つのサンプル間の間隔 説明: 次の例では、1 つの新規サンプルについて、100 個ごとに 10 個が抽出されます。この例では、10 個で構成されるサンプル数は 11 となります。 例
サンプル | 10 個
頻度 | 100 個
オーダ数量 | 1150 個
品目 ERP LN では、購買、保管、製造、販売などができる原材料、部分組立品、完成品、および工具を指します。 品目は、1 つ (キット) として処理される一連の品目を表すことも、複数の製品バリアントに存在することもできます。 非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。 原価品目 (電気代など) サービス品目 外注サービス リスト品目 (メニュー/オプション) オーダ日 検査オーダが作成された日付 合格品質基準 品目数量をすべて承認するために、承認する必要のあるテストサンプルの最小比率。たとえば、合格品質基準が 90 で、その承認済比率がこの数字を下回る場合は、全数量が拒否されます。 関連トピック 合格品質基準 (AQL) 例 割合 サンプルサイズは、テスト対象となる合計数量です。このフィールドでは、サンプルサイズはオーダ数量または頻度の割合で表されます (テストタイプとして連続サンプリングを選択している場合)。 品質 ID 検査オーダの生成、および検査の実行方法を決定する条件 品質組合せは次の情報にリンクしています。 品質検査の発生元であるモジュールまたはパッケージ 品質検査が適用される品目または品質グループ 品質 ID に定義された、適合させる必要のある品質要件 サンプルサイズ サンプルサイズの単位で表される、テスト対象のオーダ数量から抽出されたサンプル数量の合計。サンプル数量の合計は、固定数量として、またはオーダ数量や回数のどちらかの比率として入力できます (テストタイプとして ｢連続サンプリング｣ を選択した場合)。 順序 連番は特定の品目の保管検査を識別します。 テストグループ オーダ数量をテストするためのサンプルの取得頻度、およびサンプルサイズの定義 テストタイプ サンプルがオーダ数量から取得される方法 オーダ数量 検査が必要とされる数量。したがって、検査オーダの結果はこの数量の品質に関係するものになります。 |