| # 資材不足の直接処理 このトピックでは、膨大なマニュアル倉庫処理を行わずに、不足が解決した後で製造オーダに対して出庫された資材を処理できる方法について説明します。 直接資材出庫 管理上の処理をほとんど行わずに資材を出庫する場合は、品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションまたは見積資材 (ticst0101m000) セッションにある直接処理倉庫オーダラインチェックボックスをオンにすることができます。 バックフラッシュ中または直接処理中に不足が発生し、後から新規の資材が在庫に到着した場合は、倉庫オーダ手順を省略して、残りの資材数量を直接処理することができます。不足の処理は、一連の製造オーダ、個別の製造オーダ、作業、または資材ラインに対して実行できます。 資材不足を処理すると、ERP LN により、解決した不足の詳細が出力されます。 制約 不足の直接処理は、次のことが当てはまる場合に製造オーダの資材に対して実行できます。 直接処理倉庫オーダラインチェックボックスがオンになっている。これは、バックフラッシュ資材について常に当てはまります。 製造倉庫オーダラインのオーダ済資材数量が実際数量を超えている。これは、倉庫で残余資材が発生していることを示しています。 ブロック解除された倉庫オーダラインの直接処理を実行できるのは、倉庫オーダラインが次の基準を満たしている場合に限ります。 在庫にある資材がシリアル番号付品目の場合に、正しいシリアル番号が見つかる 資材がロット管理品目であり、ロット選択が特定である場合は、正しいロットが見つかる 品目と倉庫の組合せが正しい 資材が有効化構成の場合に、交換可能性にもとづいて正しい有効化コードが見つかる 注意 オーダ済数量が実際数量よりも少ない資材は返品になります。返品は自動的に処理されないため、倉庫オーダ手順を使用して処理する必要があります。 手順 不足をチェックするには 理可能な不足の有無をチェックするには、資材不足の処理 (tisfc0221m000) セッションを開始して、シミュレートのみチェックボックスをオンにします。 また、製造オーダの出庫資材 (ticst0101m100) セッションを使用して不足を検出することも可能です。特定の資材について倉庫別出庫フィールドに数量が表示されている場合、直接処理倉庫オーダラインチェックボックスがオンになっていれば、不足が発生しています。 一連の製造オーダに対して不足処理を実行するには 複数の製造オーダに対してまとめて不足処理を実行するには、資材不足の処理 (tisfc0221m000) セッションを使用します。 特定の製造オーダに対して不足処理を実行するには 単一の製造オーダに対して不足処理を実行するには、製造オーダの出庫資材 (ticst0101m100) セッションまたは製造倉庫オーダ (timfc0101m000) セッションのいずれかを使用します。 製造オーダの出庫資材 (ticst0101m100) セッションを使用する場合は、次の手順を実行してください。 製造オーダの出庫資材 (ticst0101m100) セッションを開始します。 該当する製造オーダを検索します。レコードを選択しないでください。 表示メニューでソート基準をポイントしてから製造オーダ、位置をクリックします。 レコードを選択せずに、特定メニューの資材不足の処理をクリックします。 製造倉庫オーダ (timfc0101m000) セッションを使用する場合は、次の手順を実行してください。 製造倉庫オーダ (timfc0101m000) セッションを開始します。 特定メニューで資材不足の処理をクリックします。 特定の作業に対して不足処理を実行するには 特定の作業に対して不足処理を実行するには、次の手順を実行してください。 製造オーダの出庫資材 (ticst0101m100) セッションを開始します。 該当する製造オーダと作業を検索します。レコードを選択しないでください。 表示メニューでソート基準をポイントしてから、製造オーダ、作業、位置をクリックします。 該当する作業を選択します。 レコードを選択せずに、特定メニューの資材不足の処理をクリックします。 特定の見積資材ラインに対して不足処理を実行するには 特定の見積資材ラインに対して不足処理を実行するには、次の手順を実行してください。 製造オーダの出庫資材 (ticst0101m100) セッションを開始します。 該当する製造オーダを検索します。 該当する資材ラインを選択します。 特定メニューで資材不足の処理をクリックします。 特定の倉庫オーダラインに対して不足処理を実行するには 製造倉庫オーダ (timfc0101m000) セッションを使用する場合は、次の手順を実行してください。 製造倉庫オーダ (timfc0101m000) セッションを開始します。 該当する在庫処理を選択します。 特定メニューで資材不足の処理をクリックします。 ツールバー 製造オーダの出庫資材 (ticst0101m100) セッションと製造倉庫オーダ (timfc0101m000) セッションのツールバーにあるアイコンは資材不足の処理コマンドを表します。 関連トピック 資材出庫の概要 製造オーダに対する不足の発生を防ぐには |