| # ラインステーション - 組立オーダ (tiasl6510m000) セッションの目的: ラインステーションにスケジュールされている組立オーダを表示します。ラインステーションに計画されているオーダが順番に示されます。 特定メニューから使用可能なコマンドの概要については、このヘルプトピックのコマンドヘルプを参照してください。 [出力] ボタンまたは [ファイル] メニューの [出力] ラインを使用すると、次のようなものを出力できます。 製造対プロセス設計の内容 作業指示書 メッセージ 注意 オーダを完了とレポートするには、バーコードを使用したラインステーション完了オーダのレポート (tiasc2211m000) セッションでオーダのバーコードをスキャンできます。 組立オーダがクローズになっているラインステーションオーダの完了を取り消すことはできません。 関連トピック 組立管理の概要 組立オーダ 組立オーダの原価計算 組立部品引当の構築 (tiasc7240m000) ラインステーション 組立オーダを表示するラインステーション オーダ 固有 このチェックボックスがオンの場合、 ラインステーションバリアント (LSV) はオーダ固有になります。LSV はオーダ固有になると、オーダ固有となっている組立オーダにのみ使用されます。オーダ固有になっている場合、LSV の変更しかできません。 予定開始時間 オリジナルの計画にしたがってオーダについて作業の開始が計画されている時間 組立 オーダ ラインステーションで作業が行われる組立オーダ 予定終了時間 オリジナルの計画にしたがってオーダについて作業の終了が計画されている時間 実際開始時間 最新の計画にしたがってオーダについて作業の開始が計画されている時間 実際終了時間 最新の計画にしたがってオーダについて作業の終了が計画されている時間 ラインステーション オーダ状況 ラインステーションオーダ、つまりラインステーションの組立オーダの状況 以下の状況が可能です。 計画 凍結 開始準備完了 完了 クローズ ラインステーション バリアント 特定のラインステーションで複数の組立オーダに使用される同一の作業および資材を保持します。このため、同一の作業および資材は、組立オーダごとに保存するのではなく、一度だけ保管すればすみます。ラインステーションバリアントを使用すると、必要となるデータの記憶量は少なくなり、パフォーマンスも向上します。 例 幅が広いものと幅が狭いものの 2 つのタイプの車輪など、特徴が異なる自動車を製造するとします。車輪が取り付けられる車輪のラインステーションでは、それ以外の仕様に関係なく、幅が広い車輪を持つすべての自動車が 1 つのラインステーションバリアントになり、幅が狭い車輪を持つ自動車がもう 1 つのラインステーションバリアントになります。これは、車輪のラインステーションではこれ以外の仕様は関係ないためです。 すべてのオーダの表示 この組立ラインに対するすべての組立オーダを表示する場合にクリックします。 オーダ、予定作業 完了とレポートされていないオーダだけを表示する場合にクリックします。 ラインセグメントでの要求開始... このコマンドは、たとえば供給ラインなど別の組立ラインで関連オーダを開始しなければならないことを示すために使用します。このようにしてメインラインと供給ラインの同期をとることができ、供給ラインで組み立てられた製品を適切なタイミングでメインラインの適切な場所に届けることができます。オーダの開始を要求すると、ラインセグメント - ライン順序 (tiasl4500m000) セッションの要求 開始チェックボックスがオンになります。 ラインステーションオーダの完了 ラインステーションオーダを完了とレポートする場合にクリックします。 ラインステーションオーダ完了の取消 ラインステーションオーダを完了とレポートした場合、ここをクリックすることで、このアクションを取り消すことができます。 組立オーダがクローズになっているラインステーションオーダについては、このアクションは行うことができません。 工程倉庫の組立部品の要求... 工程倉庫の補充 (tiasc8210m000) セッションを開始する場合にクリックします。このセッションでは、組立部品を工程倉庫に供給するためのメッセージの生成または更新を行います。このメッセージには、オーダ管理バッチかオーダ管理 SILS のいずれかを使用できます。組立部品が内部倉庫から供給される場合、このメッセージは倉庫管理で処理されます。組立部品が外部発注先から供給される場合は、出荷スケジュールが使用され、メッセージは調達で処理されます。 組立部品供給メッセージの転送 組立部品供給転送メッセージの転送 (tiasc8220m000) セッション経由で、供給メッセージを ASC から倉庫管理または購買管理に転送します。 仕掛品振替の生成 仕掛品振替の生成 (tiasc7200m000) セッションを開始する場合にクリックします。このセッションでは、仕掛品振替の倉庫転送オーダを生成します。 仕掛品振替の出庫 仕掛品出庫の実行 (tiasc7201m000) セッションを開始する場合にクリックします。このセッションでは、ラインからこのラインが属するラインステーションに仕掛品を出庫します。 仕掛品振替の入庫 仕掛品入庫の実行 (tiasc7202m000) セッションを開始する場合にクリックします。仕掛品は、供給組立ラインで受領されます。 組立部品供給転送(バッチ) ラインステーション - 組立部品供給転送(バッチ) (tiasc8510m000) セッションを開始する場合にクリックします。このセッションでは、工程倉庫に供給する生成済オーダ管理バッチメッセージが表示されます。 組立部品供給転送(SILS) ラインステーション - 組立部品供給転送(SILS) (tiasc8520m000) セッションを開始する場合にクリックします。このセッションでは、工程倉庫に供給する生成済オーダ管理のライン順序での供給メッセージが表示されます。 組立オーダ 選択された組立オーダを表示します。 作業 ｢ラインステーションバリアント - 組立部品｣ についてラインステーションバリアント - 作業 (tiasc2122m000) セッションを開始する場合にクリックします。このセッションでは、選択したラインステーションオーダに対して行う必要がある作業が表示されます。作業はラインステーションバリアントに含まれます。 製造とプロセス設計の内容の出力 製造とプロセス設計の内容の出力 (tiasc2421m000) セッションを開始します。 クラスタ化されたラインステーションオーダ 選択されたラインステーションオーダに該当するクラスタ化されたラインステーションオーダを表示します。 作業指示書の出力 ラインステーションおよび日付の範囲について作業指示書を出力する作業指示書の出力 (tiasc5450m000) セッションを開始します。 組立部品番号の生成 組立部品に対してシリアル番号を生成します。これは、共通情報で定義したマスクに基づいて行われます。 組立メッセージの出力 組立メッセージの出力 (tiasc0401m000) セッションを開始します。このセッションでは、プロセスの実行中にログに記録されたメッセージを出力します。 組立部品 ラインステーションバリアント - 組立部品 (tiasc2121m000) セッションを開始する場合にクリックします。このセッションでは、ラインステーションオーダで使用する組立部品が表示されます。組立部品はラインステーションバリアントに含まれます。 メッセージの表示 このセッションの実行プロセスでメッセージがログに記録されているときに、組立メッセージ (tiasc0501m000) セッションを開始する場合にクリックします。 LSVオーダの特定 ラインステーションバリアントはラインステーションオーダ固有になります。これにより、このラインステーションオーダとリンクする組立部品を追加および変更できます。LSV をオーダ固有にすると、ラインステーションオーダに対して新しい LSV が生成されます。 組立部品供給メッセージの生成 (タイムフェンス)... 時間範囲主導 SILS 供給メッセージの生成 (tiasc8212m000) セッションを開始します。このセッションでは、タイムフェンスに基づいて、ラインステーションオーダの SILS 供給メッセージを生成または更新します。 |