| # テストデータの出力 (qmptc1415m000) セッションの目的: テストデータラインを出力します。 タブ [標準] 発生元別に選択した標準検査のテストデータラインの範囲を出力します。 [保管] 品目別に選択した保管検査のテストデータラインの範囲を出力します。 [オーダ] 検査オーダ番号別に選択したテストデータラインの範囲を出力します。 関連トピック 標準検査 レポート出力基準 ｢特徴｣ およぴ ｢シリアル番号｣ の 2 つの方法でレポートを出力できるオプションが表示されます。 開始品目 終了品目 順序 順序 発生元 検査オーダが関係する統合モジュールまたは統合パッケージ 発生元オーダ 発生元オーダ ライン番号 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには 位置 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには 作業 作業 検査 特定の検査オーダに対して生成された検査オーダラインの一覧が表示されます。これらのラインは、品質 ID にリンクされている各テストグループを対象として保持されている特徴に対応します。 検査 実行される検査の順序が表示されます。 承認番号 承認番号 扱い単位 梱包資材の構造、またはそのような構造の一部であり、品目の梱包に使用されます。 扱い単位 扱い単位には、次の属性があります。1) 識別コード 2) 梱包品目 (オプション) 3) 梱包品目の数量 (オプション) 重要 品目は、扱い単位にリンクすると、その扱い単位で梱包されます。梱包品目は、コンテナのタイプ、または扱い単位を構成する他の梱包資材を参照します。 例: すかし木箱などの梱包品目を扱い単位として定義して、扱い単位をすかし木箱に指定します。 検査オーダ 購買、製造または販売される製品の検査を構造化するために使用されるオーダ 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには 検査オーダ 購買、製造または販売される製品の検査を構造化するために使用されるオーダ 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには サンプル 合計 (オーダ) 数量から取り出した小さな数量。オーダ数量の品質を表します。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには サンプル 合計 (オーダ) 数量から取り出した小さな数量。オーダ数量の品質を表します。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには ライン番号 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには 位置 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには シリアル番号 ERP LN によって生成される番号で、1 サンプル数量を取得するために実行される複数の測定について、それぞれ区別します。測定回数はテスト数量に基づきます。 例
サンプル数量 | 100 個
テスト数量 | 20 個
説明: 100 個のサンプル数量を取得するには、20 個についてのテストを 5 回行う必要があります (100 ÷ 20 = 5)。この結果、一意のシリアル番号を持つ 5 つのテストラインが生成されます。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには シリアル番号 ERP LN によって生成される番号で、1 サンプル数量を取得するために実行される複数の測定について、それぞれ区別します。測定回数はテスト数量に基づきます。 例
サンプル数量 | 100 個
テスト数量 | 20 個
説明: 100 個のサンプル数量を取得するには、20 個についてのテストを 5 回行う必要があります (100 ÷ 20 = 5)。この結果、一意のシリアル番号を持つ 5 つのテストラインが生成されます。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには 出力 出力オプションが表示されます。[出力] をクリックすると、テストデータが出力されます。 |