| # ペギングシグナル ペギングシグナルは、1 つのオーダが別のオーダの問題を引き起こしているかどうかを示します。たとえば、以下のような場合です。 品目を製造する製造オーダが遅れたために、購買オーダが時間内に納入できません。 購買オーダの計画が遅すぎたため、製造オーダが時間内に完了できません。 ペギングシグナルは、オーダシミュレーションの一部として、またはペギング関係の生成 (cprrp0240m000) セッションで個別に生成されます。 ペギングシグナルは、ペギング関係にもとづいています。 ペギング: 見込在庫不足 必要な供給、たとえば販売オーダまたは製造オーダ所要量が在庫にありません。必要な供給が、たとえば特定の購買オーダによってまだ納入されていません。こうした状況は、要求品目が時間に間に合って使用可能になることが保証できないので、潜在的な問題です。 ペギング: 見込資材不足 現行オーダが、別のオーダによって供給される資材を要求します。この状況では、ERP LN は現行オーダが (資材として) 要求する品目についてペギング: 見込在庫不足シグナルも出されます。 ペギング: プロジェクト在庫なし 必要な供給、たとえば販売オーダまたは製造オーダ所要量が、まだ計画オーダから与えられる必要があります。計画オーダが、実際製造オーダまたは実際購買オーダにまだ転送されていません。 ペギング: プロジェクト資材在庫 現行オーダが、別の計画オーダによって供給される資材を要求します。この状況では、ERP LN は現行オーダが要求する品目についてペギング: プロジェクト在庫なしシグナルも出されます。 ペギング: 計画在庫なし 要求される供給は、まったくペギングされません。 この状況は重大です。なぜなら、すべての既存の計画オーダを時間どおり実行しても、この要求が満たされないからです。追加のオーダを作成して供給を満たすか、または別のアクションを実行する必要があります。 ペギング: 計画資材在庫なし 現行オーダは、在庫になく、また別の計画オーダによっても供給されない資材を要求します。この状況では、ERP LN は現行オーダが要求する品目についてペギング: 計画在庫なしシグナルも出されます。 この状況は重大です。なぜなら、追加資材をオーダするか、または別のアクションを実行しない限り、現行の要求を満たすことができないからです。 ペギング: 過去に供給 現行オーダには、過去の日付の計画納期があります。システムにしたがい、納入はすでに実行されたと見なされます。 シグナルタイプ - 計画者別 (cprao1110m000) セッションの許容範囲 (日) フィールドに許容範囲を入力する場合、ERP LN はこの許容範囲を超えるシグナルのみをログに記録します。たとえば、許容範囲が 3 の場合、過去 3 日より前の供給のみが表示されます。 ペギング: 過去の資材供給 現行オーダは、過去に納入されたと見なされる資材を要求します。この状況では、ERP LN は現行オーダが要求する品目についてペギング: 過去に供給シグナルも出されます。 シグナルタイプ - 計画者別 (cprao1110m000) セッションの許容範囲 (日) フィールドに許容範囲を入力する場合、ERP LN はこの許容範囲を超えるシグナルのみをログに記録します。たとえば、許容範囲が 3 の場合、過去 3 日より前の供給のみが表示されます。 ペギング: 供給が遅すぎる 供給は、需要の後にあると予想されます。すなわち、現行オーダには、品目が要求される時点より後の計画納期があります。供給オーダをより早い日付に変更しない場合、要求された品目の供給は間に合わなくなります。 シグナルタイプ - 計画者別 (cprao1110m000) セッションの許容範囲 (日) フィールドに許容範囲を入力する場合、ERP LN はこの許容範囲を超えるシグナルのみをログに記録します。たとえば、許容範囲が 3 の場合、需要より 3 日後の供給のみが表示されます。 ペギング: 資材供給が遅すぎる 現行オーダは、品目を要求した後に納品されるように計画された資材を要求します。この状況では、ERP LN は現行オーダが要求する品目についてペギング: 過去に供給シグナルも出されます。 システムによるこれらのシグナルのログ記録を減らしたい場合は、許容範囲の日数を定義できます。 ペギング: 供給が早すぎる 供給は、品目が要求される前にあると予想されます。すなわち、現行オーダには、品目が要求される時点より前の計画納期があります。所要品目は、実際に使用する前に一時的に保管しておく必要があります。 一般的に、この状況は深刻ではなくても、倉庫において望ましくないほど高い在庫レベルに至る可能性があります。この状況を解決するには、このオーダを後の日付にシフトする方法があります。 注意 シグナルは、安全時間、追加リードタイム、入庫リードタイム、および出庫リードタイムは考慮しません。したがって、早期には供給されない可能性があるのが実情です。 シグナルタイプ - 計画者別 (cprao1110m000) セッションの許容範囲 (日) フィールドに許容範囲を入力する場合、ERP LN はこの許容範囲を超えるシグナルのみをログに記録します。たとえば、許容範囲が 3 の場合、需要より 3 日前の供給のみが表示されます。 ペギング: 資材供給が早すぎる 現行オーダで要求される資材は、品目を要求される前に納品するように計画されています。この状況では、ERP LN は現行オーダが要求する品目についてペギング: 供給が早すぎるシグナルも出されます。 システムによるこれらのシグナルのログ記録回数を減らしたい場合は、許容範囲の日数を定義できます。 関連トピック 計画オーダのペギング 企業計画での計画シグナル 計画シグナルのタイプ |