| # 標準時間の計算 (tirou0230m000) セッションの目的: 工順作業 (tirou1102m000) セッションの作業のサイクル時間または生産速度を計算します。ERP LN では、標準表を使用して値が計算されます。 ERP LN は、2 つの軸の最小値と最大値の間を補間することにより、作業についてあり得るすべての標準時間を決定します。 たとえば、ドリルで穴を開ける際の穴の数など、標準時間を計算する係数も指定できます。 関連トピック 標準表にもとづく生産速度とサイクル時間の計算 標準表にもとづく計算 標準表 タスクを実行するために必要な時間 (標準時間)、または特定の時間単位 (標準回数) でタスクを実行できる回数を含むテーブル。標準時間または標準回数は、テーブルの行 (X 軸) および列 (Y 軸) に示される 2 組の値によって決まります。 例 ドリルで穴を開けるためにかかる時間は、資材の厚さと穴の直径によって決まります。標準時間を含む標準表は、たとえば次のようになります。
| 厚さ (mm)
直径 (mm) | 1 | 2 | 3 | 4
0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8
1.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1
1.5 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.3
厚さが 2mm の資材に直径 1.0 mm の穴をドリルで開けるための標準時間は、2.5 になります。 標準作業時間表タイプ 指定可能な値: X 軸の記述 X 軸の実際の物理量 Y 軸の記述 Y 軸の実際の物理量 標準時間係数 たとえば、ドリルで穴を開ける際の穴の数など、標準時間を計算するための係数 計算された標準時間 タスクを実行するために必要な時間。この時間は、標準表の 2 つの値に基づいて算出されます。 例 直径 5 mm (最初の値) の穴を厚さ 8 mm (2 番目の値) のシートに開けるには、0.5 分 (標準時間) かかります。 計算された生産速度 特定の時間単位 (分または時間) においてタスクを実行できる回数。この回数は、標準表の 2 つの値に基づいて算出されます。 例 1 分間では、厚さ 5 mm (最初の値)、幅 60 mm (2 番目の値) の板 5 枚をのこぎりで切断できます。この場合、標準回数は 5 になります。 |