| # 組立管理パラメータ (tiasc0100m000) セッションの目的: 組立管理 のパラメータを定義します。既存のパラメータセットをダブルクリックした場合は、値の表示しか行うことができません。先頭行 (実際のセット) をダブルクリックした場合は、権限があるときに、新しい値を入力できます。 警告 パラメータを変更すると ｢組立管理｣ 全体で幅広い影響が生じる可能性があるため、実際どのような影響が生じるかわかるまではこのセッションの値を変更しないでください。 個々のパラメータの詳細については、フィールドヘルプを参照してください。 組立管理で使用される次の要素について、番号グループとシリーズを定義する必要があります。 オーダ クラスタ化されたラインステーションオーダ ラインステーションバリアント 参照番号 この 4 つの番号グループおよびシリーズはそれぞれ異なっている必要があります。 ｢ERP 番号グループ (tcmcs0151m000)｣ セッションの ｢製造｣ 専用の番号グループを選択しなければいけません。 必要な変更を加えて新規のパラメータセットを保存すると、ERP LN によって次のアクションが実行されます。 履歴リストへの新規セットの追加 現在のセットの更新 (リストの先頭) 組立管理パラメータの出力 (tiasc0400m000) セッションを使用して、パラメータ設定の出力と比較を行うことができます。このセッションは、ファイルメニューから開始できます。 注意 特定メニューからバケット定義 (tiasl1100m000) セッションを開始できます。詳細セッションの引当タイムフェンス[日] フィールドに入力する値によって、バケットが生成される日数が決まります。 関連トピック 組立管理の概要 発効日 パラメータが有効な日付と時刻。より新しいパラメータ設定の発効日までパラメータが有効です。 記述 新しいパラメータセットの場合、このパラメータの記述を入力します。デフォルトは、1 つ前のパラメータセットの記述です。このため、混同を避けるには、必ずこのデフォルトを削除して新しいテキストを追加する必要があります。 取引処理 取引を処理するレベルを選択します。 取引処理には、次のものが含まれます。 会計取引を処理し、保管する 組立部品を引き当てる 時間および資材所要量をバックフラッシュする 組立オーダがすでに存在している場合には、このパラメータを変更できません。 ラインステーション基準 大量環境の場合にこのパラメータを選択します。各ラインステーションごとにラインステーションオーダのデータが合算され、1 日当たりのクラスタ化されたラインステーションオーダ (CLSO) が 1 つ形成されます。処理は総計 (ラインステーション) レベルで行われます。ラインステーション基準の取引処理を使用すると、期間ごとに製造結果が返されます。 オーダ基準 小量環境の場合にこのパラメータを選択します。各組立オーダごとに計算を行うと、詳細情報が得られますが、作成されるデータの数は多くなります。このため、組立オーダの数が多いと、パフォーマンスが低下する可能性があります。1 日当たりの各組立オーダごとに、クラスタ化されたラインステーションオーダ (CLSO) が 1 つずつ作成されます。個々の組立オーダごとに、処理が行われます。オーダ基準の取引処理を使用すると、オーダごとに製造結果が返されます。 クラスタ化されたラインステーションオーダ (tiasc7530m000) セッションとクラスタ化されたラインステーションオーダ - 所要組立部品 (tiasc7140m000) セッションで CLSO を表示できます。 パフォーマンスについての注意 このフィールドの設定は、システムパフォーマンスや データベースの拡張に影響することがあります。 詳細は、次の情報を参照してください: 組立管理 (ASC) での取引処理 関連トピック 組立オーダの原価計算 組立のバックフラッシュ 組立オーダ 利用性タイプ 組立管理 に使用する利用性タイプを選択します。 利用性タイプを使用することで、1 日当たりの作業時間数を定義できます。 倉庫転送オーダのバックオーダを作成 このチェックボックスがオンの場合、 転送オーダを実行して資材を工程倉庫に転送するのに十分な在庫がないと、ERP LN により、後から資材を転送するためのバックオーダが作成されます。このチェックボックスがオフの場合、 転送オーダを実行して資材を工程倉庫に転送するのに十分な在庫がない状況では、その資材が入手可能になった時点で残資材数量の転送をマニュアルで開始する必要があります。 このチェックボックスの設定は、オーダ発生元が ASC 生産の転送オーダの出庫オーダラインに関する出庫オーダライン (whinh2120m000) セッションにあるバックオーダの作成チェックボックスのデフォルトになります。 注意 このチェックボックスの設定は、資材の出庫ではなく、工程倉庫への転送にのみ適用されます。 関連トピック 工程倉庫の使用 資材引当のオーダ状況 資材引当にラインステーションオーダを選択するために事前に組立オーダに必要とされる状況 計画 組立オーダの状況は、必ず計画でなければなりません。 順序 組立オーダの状況は、必ず順序でなければなりません。 関連トピック 組立オーダ 引当数量 状況が凍結の組立オーダに対して組立部品引当の構築 (tiasc7240m000) セッションでの組立部品の引当に使用される基準を選択します。 製品設計数量 組立部品の引当は製品設計にもとづきます。製品設計を利用した引当は、資材所要量を計算する上で、処理速度は高速なものの、返される値は概算値になります。各設計モジュールに対する組立部品の数が、実際の販売オーダおよび仮定の ｢仮オーダ｣ からの需要にもとづいて計算されます。設計モジュールは、電気系統やトランスミッションといった特定のシステムに対する、工順、組立ライン、オプションなどを持たない標準的な部品のグループです。設計モジュールは実際に製造されるものではなく、設計や計画専用です。 プロセス設計数量 組立部品の引当はプロセス設計にもとづきます。ERP LN では、オプション組合せや製品構造など、組立ラインのあらゆる関連データを使用して、組立部品の所要量が計算されます。 プロセス設計は、プロセス業界またはプロセストリガのワークフローとは関係ありません。 両方の最大 プロセス設計数量と製品設計数量のどちらか大きい方が組立部品引当に使用されます。最大数量を使用することで、前述したプロセスのいずれかにもとづく計算にエラーがあった場合でも、埋合せが可能です。 注意 このパラメータは、状況が凍結のラインステーションオーダにのみ適用されます。別の状況のラインステーションオーダの場合は、組立部品の引当は製品設計にもとづきます。組立オーダ - ラインステーションオーダ (tiasc2510m000) セッションで状況を確認できます。 引当タイムフェンス[日] ｢組立部品｣ の引当が引当時点から行われる日数 関連トピック 組立部品引当の構築 (tiasc7240m000) 番号グループ 組立オーダに使用する番号グループを選択します。番号グループは、このセッションで選択する他の番号グループと別のものであると同時に、組立管理に専用の番号グループでなければなりません。 関連トピック 番号グループおよびシリーズを使用するには 組立オーダ シリーズ 組立オーダに使用するシリーズを選択します。 関連トピック 番号グループおよびシリーズを使用するには 組立オーダ シリーズ クラスタ化されたラインステーションオーダ (CLSO) のシリーズ 関連トピック 番号グループおよびシリーズを使用するには クラスタ化されたラインステーションオーダ番号グループ クラスタ化されたラインステーションオーダに使用する番号グループを選択します。この番号グループは、このセッションで選択する他の番号グループと別のものであると同時に、組立管理に専用の番号グループでなければなりません。 このフィールドは、オーダ基準処理とラインステーション基準処理の両方に使用されます。このため、このフィールドに値を入力する必要があります。 関連トピック 番号グループおよびシリーズを使用するには 組立オーダ クラスタ化されたラインステーションオーダシリーズ クラスタ化されたラインステーションオーダに使用するシリーズを選択します。 このフィールドは、オーダ基準処理とラインステーション基準処理の両方に使用されます。このため、このフィールドに値を入力する必要があります。 オーダ基準処理の場合、引当に ｢倉庫オーダ｣ 番号値を生成するために、このフィールドが使用されます ラインステーション基準処理の場合、[クラスタ化されたラインステーションオーダ番号グループ] フィールドと [クラスタ化されたラインステーションオーダシリーズ] フィールドにもとづいて、｢クラスタ化されたラインステーションオーダ番号｣ が生成されます ｢倉庫オーダ｣ 値は ｢クラスタ化されたラインステーションオーダ｣ 値と同じです 関連トピック 番号グループおよびシリーズを使用するには 組立オーダ 番号グループ ラインステーションバリアントに使用する番号グループを選択します。この番号グループは、このセッションで選択する他の番号グループと別のものであると同時に、組立管理に専用の番号グループでなければなりません。 関連トピック 番号グループおよびシリーズを使用するには 組立オーダ ラインステーションバリアントとラインステーションオーダ シリーズ ラインステーションバリアントに使用するシリーズを選択します。 取引処理パラメータがラインステーション基準の場合は、このフィールドに値を入力する必要があります。 関連トピック 番号グループおよびシリーズを使用するには 組立オーダ ラインステーションバリアントとラインステーションオーダ 完成状態(As-Built)にある組立部品 このフィールドでは、どの組立部品を完成状態構造に取り込むかを指定できます。 次のいずれかを選択します。 シリアル番号付およびロット管理 - シリアル番号付およびロット管理の組立部品だけを完成状態構造に取り込みます。 すべて - すべての組立部品を完成状態構造に取り込みます。 バックフラッシュの労務タイプ バックフラッシュ時に使用する時間労務タイプを選択します。 番号グループ 番号グループを選択します。 関連トピック 番号グループおよびシリーズを使用するには |