| # クラスタ化されたラインステーションオーダ - 所要組立部品 (tiasc7140m000) クラスタ化されたラインステーションオーダ (CLSO) は、ラインステーションオーダのための資材を結合するために、組立部品引当およびバックフラッシュで使用されます。 パラメータ 取引処理パラメータが、CLSO の使用を決定します。このパラメータは組立管理パラメータ (tiasc0100m000) セッションで定義され、次の値を指定できます。 ラインステーション基準 - 1 日当たりの各ラインステーションに対して、CLSO が 1 つだけ作成されます。 オーダ基準 - 各組立オーダに対して、CLSO が 1 つずつ作成されます。 このように、ラインステーション基準取引処理モードでは、丸一日にわたって CLSO が使用されます。ただし、各バケットのデータは分けられ、倉庫管理の組立部品引当の計画在庫処理に対して、各バケットごとに個別の倉庫オーダラインとなります。このデータは、現在のセッションで表示できます。 クラスタ化されたラインステーションオーダ (tiasc7530m000) セッションで CLSO をを表示できます。バケットは、バケット定義 (tiasl1100m000) セッションで定義できます。 注意 このセッションでは、まだバックフラッシュされていない組立部品だけが表示されます。 関連トピック 組立管理の概要 ラインステーションバリアントとラインステーションオーダ 組立オーダの原価計算 組立のバックフラッシュ 組立オーダ クラスタ化されたラインステーションオーダ 1 日のラインステーションの全資材所要量を表します。クラスタ化されたラインステーションオーダはユーザ定義のバケットで構成されます。バケットごとに、資材所要量が結合されます。 組立管理 の場合は、取引をオーダ別に実行する代わりに、ラインステーション別と期間別に実行できます。特定期間の同じ資材を 1 つの資材ラインに統合することができます。その後、累計数量がクラスタ化されたラインステーションオーダに格納されます。この数量の累積によって、特定のバケットに対して処理が行われるため、処理の数を減らすことができます。 ラインステーション 組立ラインの一部であるワークセンタ。ラインステーションは、最終組立計画 (FAS) 品目の製造で使用されます。1 つのラインステーションには複数の位置を保持することができ、これにより 1 つのラインステーションに複数の品目を存在させることができます。 倉庫オーダ 倉庫オーダは、倉庫管理のオーダ - 計画在庫処理 (whinp1501m000) セッションの計画在庫処理に使用されます。 ラインステーション基準シナリオの場合、倉庫オーダ番号は、このセッションのクラスタ化されたラインステーションオーダ番号と同じになります。 オーダ基準シナリオの場合、これらのオーダ番号は別の番号になります。クラスタ化されたラインステーションオーダ番号は組立オーダ番号であり、倉庫オーダ番号は別の番号になります。 工程倉庫 組立部品が保管される工程倉庫 環境 環境 組立 部品 このタイムバケットについてラインステーションの工程倉庫に引き当てられている構成要素 オプションセット 組立部品が発生する、PCF の製品バリアントのオプションセット オプションセットと製品バリアント番号は、組立部品に適用される特徴とオプションのリストを示しています。 注意 このフィールドは、組立部品が構成可能品目の場合にのみ使用できます。 倉庫 オーダ位置 このタイムバケットについてラインステーションの工程倉庫に構成要素を引き当てる倉庫オーダライン 所要数量 このタイムバケットに関してこのオーダにより要求される、表示された組立部品の数量 棚卸 単位 棚卸単位 引当済 累計数量 組立部品の引当によって、該当するタイムバケットで引き当てられている品目の合計数量 組立部品引当が再構築された場合、および部品がバックフラッシュされた場合にこのフィールドが更新されます。 バケット開始日 計画およびバックフラッシュに使用される時間数量 詳細情報については、バケット定義 (tiasl1100m000) セッションも参照してください。 バケット終了日 計画およびバックフラッシュに使用される時間数量 引当 予定 このチェックボックスがオンの場合、組立部品は、まだタイムバケットに引き当てられていません。 引当予定 数量 タイムバケットに引当予定の組立部品の数量 バックフラッシュ 予定 このチェックボックスがオンの場合、バックフラッシュする必要がある組立部品があります。 バックフラッシュ 予定数量 バックフラッシュする予定の組立部品の数量 バックフラッシュ された数量 すでにバックフラッシュされた組立部品の数量 所要発生元 組立部品所要の発生元 2 つのタイプの所要発生元があります。 引当: 組立部品は、オーダまたはラインステーション基準の取引処理を通じて直接引き当てられます。 マニュアル: 組立部品は、クラスタ化されたラインステーションオーダにマニュアルで引き当てられます。 テキスト このチェックボックスがオンの場合、テキストが表示されます。 組立部品所要の出力 組立部品所要の出力 (tiasc7440m000) セッションが開始されます。 オーダ別計画処理 オーダ - 計画在庫処理 (whinp1501m000) セッションが開始されます。 組立部品の返品... 組立部品の返品 (tiasc7245m000) セッションが開始されます。 クラスタ化されたラインステーションオーダ - 返品組立部品 クラスタ化されたラインステーションオーダ - 返品組立部品 (tiasc7145m000) セッションが開始されます。 製品バリアントオプション オプションリスト (tcibd4522m000) セッションが開始されます。 |